『경기도사이버중앙도서관 주전산기 D/B 서버  및 RDBMS , 백업장비 구매 』과업 지시서

Ⅰ. 사 업 개 요

1. 사 업 명 : 경기도 사이버 중앙 도서관 주 전산기 D/B 서버 및 RDBMS , 백업장비 구매

2. 목    적

□ 경기도 사이버 도서관 주전산기 L2000 장비의 내구연수 초과 및 장비 성능저하에 따른 주전산기 교체

□ 주전산기 교체에 따른 기존 운영하던 Oracle 8i 버전의 업그래이드 및 Data 검색 속도 향상

□ 사이버 도서관 Data 의 안정적인 백업을 위하여 관련 VTL 장비 및 백업 서버 도입

□ 주전산기 교체 및 RDBMS 업그래이드에 따른 관련 프로그램( 동기화 모듈 , GOLDIS , 종합목록 ) 수정 및 신규 Module 개발

3. 납품 및 설치기한 : 계약체결일로부터 90일 이내 □공휴일 포함

4. 설치장소 : 경기도사이버중앙도서관(전산실)

5. 주요사업 및 구매내역

가. 사이버 도서관 주전산기 D/B 서버 구매 (UNIX 용)

나. Oracle 10G 구매 (UNIX 용)

다. VTL 백업 H/W 및 Backup 서버 구매

라. 시스템 도입에 따른 UPS 구매

마. MS-SQL Backup Solution 구매

바. 주전산기 교체 및 RDBMS 버전 Upgrade 에 따른 관련 프로그램 보완 및 모듈 추가 개발

사. 기술인력 지원 및 담당직원에게 기술 이전

□ 세부내역 □III.물품규격서□ 참조

Ⅱ. 일반사항

1. 목적

본 규격서는 경기도사이버중앙도서관(이하 □갑□이라 한다.)에서 경기도 사이버 중앙 도서관 주 전산기 D/B 서버 및 RDBMS , 백업장비 구매에  대하여 구매, 설치와 관련하여 계약업체(이하 □을□이라 한다.)가 사업수행에 필요한 세부사항을 명확히 정의하기 위함.

2. 입찰참가자격

가. 부가가치세법 또는 소득세법에 의한 전산설비 제조 또는 도·소매에 관한 사업자 등록증을 교부받거나, 납세번호를 부여받은 자.

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정('03.4.7 개정)에 의하여 반드시 G2B분류번호(6자리 431729)로 입찰참가 등록한 업체.

다. 소프트웨어개발촉진법 제24조의 규정에 의한 소프트웨어개발사업자로서 시스템통합(SI)사업신고를 필한 업체.

라. 정보통신공사업법의 규정에 따라 정보통신공사업 등록을 필하고 동 내용 을 개찰일 전일까지 국가종합전자조달시스템(g2b) 입찰참가자격에 등록한 업체 이며 과업 지시서에 의거 공고된 내용의 물품을 납품할 수 있는 자.

3. 계약자 준수사항

가. □을□은 전자 입찰 낙찰 후 3일 이내에 계약을 하여야 한다 기간내에 미계약시 계약 포기로 간주한다.

나. □을□은 계약 전에 본 규격서를 비롯한 기타 계약서류를 조사 검토하여 시행하여야 하며, 의문 사항은 반드시 □갑□의 의견을 확인하고 계약 후에는 □갑□의 해석과 관계법규를 준수하여야 한다.

다. □을□은 시방서에 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 납품□설치하여야 한다.

라. □을□은 본 규격서 및 구매품목에서 기재되지 않은 사항이라도 시스템 구축     및 운영에 필요한 사항은 반영시켜 납품하여야 한다.

마. □을□은 □갑□이 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 본 사양의 성능 발휘에    중대한 차질이 발생 될 경우 □을□의 책임 및 부담으로 수리 또는 교환한다.

바. □을□은 납품하는 장비에 대하여 설비를 하자 없이 수행 하여야하며 □갑□의

경기도사이버도서관 시스템 납품 에 있어서 최대한 협조하여야 한다.

사. □을□은 시스템 납품 후 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위하여 □갑□이 지정하는 장소에 일정시간 상주하여 시스템 안정화를 위한 감시 및 튜닝을 실시하여야 한다.

4. 적용규격

가. 설치되는 모든 제품은 □갑□이 규정한 사양 이어야 하며, 납품 후라도 기준 미달 부분이 발견되거나 누락되어 있는 부분이 있을 때에는 즉시 교체하거나 적합한 제품을 납품하여야 한다.

나. 설치되는 모든 제품은 제조 및 공급사의 100% 정품으로 납품되어야 한다.

다. 규격의 누락 또는 기준 미달의 경우 장비의 성능 및 안정성을 인증하는 인증서를 계약시 첨부하지 않고 타사 제품을 사용한 경우에는 □갑□은 계약을 해지할 수 있다.

5. 납품 및 설치

가. □을□은 H/W 및 S/W에 대한 세부물품리스트, 설치일정표, 제조사공급자증명원,제조사기술지원확약서를 계약당일 제출하여 감독공무원 또는 담당관의 승인을 얻어야 한다.

나. 납품 및 설치는 계약 체결일로부터 90일로 한다. 기일 내에 설치하지 못할 경우 계약 해지 또는 법령이 정하는 지체상금을 납부하여야 한다.

다. 납품장비는 제품 출시 후 1년 이하의 최신의 제품이어야 하고, S/W는 최신버전으로 제공하되 본 규격서 III항의 품목별 세부규격을 우선으로 주 전산기 및 부대장비 일체를 일괄 납품, 설치하여야 한다.

라. 장비설치 및 개통에 필요한 통신시설, 전원설비에 대한 환경조성 등 모든 필요한 사항을 조치하여 설치하여야  하며, 설치 시 필요한 일체의 부품 및 부대비용은 □을□이 부담한다.

마. 신규장비 구축작업은 경기도사이버중앙도서관 및 각종 서버와 연계된 기존 업무에 지장이 없어야 하며, 경기도사이버중앙도서관에서 운영중인 각종장비(주전산기, 백업장비, LAN)의 정상 운영에도 지장이 없어야 한다.

바. 검수 완료 후에라도 본 시스템의 운영과 관련된 □을□ 의 책임으로 발생되는    모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 □을□이 변상 조치하여야 한다.

사. □을□은 무상 유지보수 기간 동안 향후 제품의 기능향상(업그레이드)으로 인하여 프로그램 추가 설치가 필요한 경우에는 동일 버전 으로 무상지원 하여야 한다.

아. 경기도사이버중앙도서관에 납품되는 모든 물품의 OEM 납품을 금지한다.

자. 상용 S/W 납품시 해당 S/W 라이센스 및 BOX 정품으로 납품 하여야 하여 번들 KIT 납품은 금지한다.

6. 보안대책

가. □을□은 전산실 출입 등에 대하여 □갑□이 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며 보안각서를 제출하여야 한다.

나. □을□은 설치 중 취득한 □갑□의 보안사항 및 기타 시스템의 내부구성, 네트워크, 데이터 등 일체에 대하여 보안을 유지하여야 하며 이에 따른 문제발생 시 □을□이 모든 민형사상 책임을 진다.

7. 검사 및 검수

가. 검수의 대상범위는 본 규격서에 의한 시스템의 납품, 설치 및 시스템의 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함한다.

나. 물품규격의 확인은 본 구매규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 □을□은 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

다. □을□은 검수개시 1주전까지 구매규격서의 요구조건을 충분히 포함하는 시험항목 및 방법 등을 기술한 검수계획서를 □갑□에게 서면으로 제출하여 승인을 받아야 하며, 검수계획서에는 다음의 사항들이 필히 포함되어야 한다.

1) 장비구성 품목 및 구성도

2) 시험항목 및 방법

라. □을□은 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 □갑□에게 충분히 제공 하여야 하며 시험가동과 검수에 필요한 물품은 □을□이 무상으로 제공하여야 한다.

마. □을□은 검수 요청 전 시스템의 정상작동 여부를 시험가동하고 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며, 시험 가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 사항에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

바. 최종 검수 결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 □갑□의 요구에 의해 □을□은 납품·설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 □을□의 부담으로 한다.

사. 납품일 내에 다음 사항을 입증해야만 검수 요청을 할 수 있으며, 시스템의 하자로 시스템 가동이 지체될 경우 시스템 일체를 교체하여야 한다.

1) 본 구매규격서 내역에 맞는 시스템 납품 및 설치

2) 기존 통신장비 및 기타 주변장치와의 정상 가동

아. S/W 납품시 Package 가 아닌 자체 개발 프로그램 납품시 관련 소스를 검수시 제출 하여야한다.

자. 감독관이라 함은 경기도 사이버중앙 도서관으로부터 감독의 임무를 부여받은 직원을 말하며 시공업체 현장대리인에 대한 지시, 승인, 검사 등을 수행한다.

8. 하자보증 및 유지보수

가. 무상하자보증기간은 검수 일로부터 2009년2월 28일 까지 하고, 숙련된 전담기술자를 지정하여 월1회 이상 정기점검과 OS 및 기타Device 등의 Patch 적용을 실시하고, 결과보고서를 제출하여야 한다.

나. 하자보증기간 중 발생한 하자에 대해서 □을□은 신속하게 수리 또는 교체  하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 □을□이 부담 변상조치 하여야 한다.

다. □을□은 24시간 비상연락체제를 유지하여 장애복구에 책임을 져야 하며 장애(고장)통보를 받은 시간으로부터 4시간 이내에 도착하여 보수에 착수하고 4시간 이내에 복구하여야 한다.

라. 장애발생시 48시간(일과 후 시간포함)이상 정상운영이 불가능한 경우에는 즉시 동일규격의 장비로 대체 설치하여 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

마. 다, 라항과 관련하여 피해가 발생할 시는□을□은 변상 조치하여야 하며, 장애복구에 따른 시간초과로 정상적인 업무에 지장을 초래한 경우 □을□은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 규칙 안 제75조에 의하여 지체상금을 지불하여야 한다.

바. 모든 납품 H/W, S/W에 대해 월3회 이상 동일한 장애가 발생하였을 경우, □갑□의 요청에 따라 □을□은 납품한 전 품목을 신규로 교체하여 제공하여야 한다. 월3회라 함은 최초발생기준 30일 이내 3회 이상 발생을 의미한다.

사. □갑□이 추후 무상 유지보수기간동안 시스템을 확장하거나 이설, 타 기종으로 교체 등이 발생할 경우 □을□(서버 설치 작업을 실시했던 모든 협력업체 포함)은 이에 적극 지원하여야 한다.

아. 일과 후 및 공휴일에도 기술팀과 항시 연락될 수 있도록 비상연락체제를  구축하고 변동사항 발생 시 수시로 그 명단과 연락처를 제출하여야 한다.

9. 제출서류

가. □을□은 계약시 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며 사업 수행 중 □갑□이 필요하다고 판단되는 산출물은 □을□이 추가 제출하여야 한다.

1) 납품 서버 및 업그레이드 부품 제조사의 공급자 증명서 및 기술지원 확약서 원본 1부.

2) 기타 납품되는 H/W(부품별), S/W일체에 대한 LIST 및 정품보증서 1부.

3) 최근 3년내 공공 도서관의 2억원이상 시스템 납입 실적서 1부.

4) 시스템통합(SI)사업신고증 1부 ,  정보통신공사업 등록증 1부.

5) 낙찰업체는 제조업체가 발행한 제조사의 공급확약서 및 기술지원 확약서를 계약 당 일 반드시 제출하여야 하며 미 제출 시 계약포기로 간주한다.

나. 해당 공급 중형컴퓨터 원제조사가 아닐 경우 해당 제조사로부터 제품공급 및 기술 지원 확약서를 계약 당일 반드시 제출해야 한다.

10. 교육 및 운영지원

가. □갑□이 요청할 시 □을□은 시스템 설치 완료 후 중급 기술자 1명 이상을 1주 이상 □갑□이 정하는 장소에 상주시키며, 다음과 같은 사항을 지원하여야 하며 필요한 경우 상주일은 □갑□과 협의하여 조정할 수 있다.

1) 납품한 시스템(H/W 및 S/W)의 전반적인 보완, 개선 작업

2) 장애발생 시 신속한 복구 및 기술 지원

3) □갑□의 시스템관리자에게 운영에 관련된 실질적인 기본교육 지원

4) □을□과의 협의 창구 역할 수행

나. □을□은 납품 계약 및 납품 완료 시 □갑□ 전산 요원의 시스템 운영에 필요한 아래 과정의 교육을 무료로 실시하여야 하며 □갑□의 별도 요구 시 공인 교육 기관의 교육 쿠폰을 해당 과정 수에 따라 무상으로 제공하여야 한다.

1) 교육인원 : 과정별 1명 이상

2) 교육내용

- HP-UNIX 과정 10일 이상

- Oracle DB 과정 10일 이상

3) 교육용 교재 : 무료 제공

다. □을□은 본 시스템의 유지관리 및 운용을 위한 시스템 설명서, 장비별 운용법, 예방점검법 등을 납품 시 □갑□에게 제출하여야 한다.

라. 본 시스템을 확장하거나 타 장비와 접속하고자 하는 경우 인터페이스가 가능하도록 관련 기술을 지원하여야 한다.

Ⅲ. 물품규격서(세부납품규격)

1. 주전산기(UNIX) 서버

구 분	주 요 사 양
도입품목	·품명 : 사이버 도서관 주 전산기 DB Server ·수량 : 서버 1대(서버랙 포함) -서버랙 : 1식
세부사양 (H/W 사양 및 기능)	·C P U : Intel Itanium2 1.6GHz 6MB * 4EA CPU(8Core) 이상 ·Memory : 4GB HD SyncDRAM memory * 2EA (Single Memory) (TOTAL : 8GB) 이상 ·Internal Disk : HP 300GB 15K Hard Disk * 2EA ·DVD+RW (Drive) : 1EA ·DAT-Drive : 1EA ·기존 도입 하는 스토리지 장비와 SAN(Storage Area Network) 구성 (DBSRV1 장비의 DATA를 그대로 이용) ·Dual Power Supply ·Dual 4Gb Fibre Channel HBA ·DAT Drive * 1Set
	·이중화된 전원 공급 장치 장착 ·무정전 전원장치 10Kw 1EA ·Rack Mount(17□ Display keyboard 일체형) ·KVM 스위치 4Port 및 CABLE 일체 ·기타 서버장착을 위한 제반구성요소포함 ·랙 장비는 서버와 동일제조사 제품이어야 함 ·기운영중인 DBSRV2 (LH6000-L2000)장비와 D/B Clistering 이 가능 하여야함 ·기 개발 운영중인 프로그램인 로컬정보 자동전송 시스템(UNIX 용) 서버 버전의 프로그램이 정상 작동 등

2. RDBMS

구 분	주 요 사 양
도입품목	·품명 : Oracle 10G Itanium Ver ·수량 : 50 User
작업 내용	·Oracle RDBMS 분리 ( 기존 Active , Stand-BY ) ·EMC D/B 의 업그래이드 ( Active ) □ 8i □ 9i □ 10G ·DBMS Index 재구성 (검색속도 증대 외) ·DBMS DB File 점검

3. BACKUP 서버

구 분	주 요 사 양
도입품목	·품명 : 사이버 도서관 Backup Server ·수량 : 서버 1대
세부사양 (H/W 사양 및 기능)	· Intel□ Xeon□ 5130 듀얼 코어 프로세서 2GHz * 1EA (최대 2개이상) · 4MB L2 캐시, 1333MHz 프런트 사이드 버스 · 메모리 2GB · 10/100/1000-T Ethernet * 2EA 이상 · 외장형 72G DAT Device 제공 · 146GB * 2개 이상 (최대 2.4T 이상 지원) · RAID 5 구성 제공 · CD-RW/DVD-ROM 24X · OS: MS Windows Server Enterprise 2003 (BOX Package)
	·이중화된 전원 공급 장치 장착 ·주전산기 서버와 동일제조사 제품이어야 함

4. Backup library

구 분	주 요 사 양
도입품목	·품명 : 고속 Backup Library ·수량 : library 1Set
세부사양 (H/W 사양 및 기능)	·모델명 : Overland REO 9000 Series ·백업 용량 : 12TB ·iSCSI , 2GBFC 지원 ·Web 기반 실시간 모니터링 가능 ·장애 발생시 E-mail 통보 기능 ·JBOD, RAID 0. RAID 5(5+1) ·장비 구성 및 단순화를 위한 VTL 가상 엔진과 스토리지 일체형 ·원활한 기술 지원을 위하여 OEM 방식이 아닌 VTL 가상화 기술을 자체 개발 한 원제조사의 제품 이용

5. 프로그램 보완 및 업그래이드

프로그램 명	보 완 내 용
AHS-GOLDIS	·Oracle DBMS Upgrade 관련 모듈 변경
WWW-GOLDIS	·Oracle DBMS Upgrade 관련 모듈 변경
동기화 모듈	·Oracle DBMS Upgrade 관련 모듈 변경 ·주전산기 교체로 인한 관련 프로그램 이관 및 Data 수집여부 확인
홈 페이지	·Oracle DBMS Upgrade 관련 모듈 변경

6. 기타 품목

품 명	세 부 규 격	수량
UPS	- APC Smart-UPS RT 10000VA (8kW)	1식
Backup S/W	- SQL-BackTrack for Microsoft SQL Server	1식