과 업 지 시 서

백남준아트센터 인테리어 설계 및 시공

2008. 03

주관기관	경기문화재단
주관부서	백남준아트센터 행정지원팀
담당자	배 지 현	전화	031-201-8525
		팩스	031-201-8530

과  업  지  시  서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 과 업 명 : 백남준아트센터 인테리어 설계 및 시공

2. 과업목적

가. 백남준아트센터의 건물이미지 및 각 실의 기능적 측면을 고려하여

효율적으로 공간운영이 이루어지도록 디자인 설계 및 시공

3. 과업개요

가. 위    치 : 경기도 용인시 기흥구 상갈동 85

나. 대지면적 : 1,857.21㎡(561.80평)

다. 지역지구 : 자연녹지지역

라. 건축규모 : 연면적 5,605.09㎡(1,696평), 지상3층/지하2층

마. 구    조 : R.C + STEEL

바. 용    도 : 전시장

사. 예상공사비 :250,000천원(부가세 10%포함)

아. 용역방법 : 실내건축공사업에 관한 실내건축업 면허를 보유한 업체

4. 과업기간 : 계약일로부터 90일(공휴일 포함)

5. 과업수행 일반지침

가. 일반사항

1) 용역자는 본 과업지시서 및 용역관련 제반법규를 숙지하여 설계 및

시공에 반영토록 하여야 하며 이를 이행치 않아 발생되는 모든 사항

에 대하여는 책임을 진다.

2) 과업지시서에 누락된 부분이나 변경할 사항에 대하여는 경기문화재단

과 긴밀히 협의하여 결정한다.

3) 용역자는 각종 협의 및 보고사항 등 필요한 도서를 충분히 작성하여

제출한다.

4) 각종 심의에 필요한 도서는 용역자가 제출하도록 한다.

5) 제출서류

가) 수급인은 업무단계에 따라서 다음 서류를 제출한다.

(1) 설계 준공검사원

(2) 제반법규 검토서

나) 기타 필요시 제출서류

(1) 준공기한 연기원

(2) 본 과업을 수행함에 있어서 발생되는 문제점 및 이에 대한 해결방안

(3) 용역의 진도보고

(가) 주간공정보고

(4) 기타 용역수행에 필요한 사항

(가) 업무협의결과 보고서 등

나. 설계기준

1) 일반사항

가) 설계도서는 각 실별로 최대한 상세히 표현 되도록 한다.

나) 설계도서는 제반법규 및 지시서에 적합하게 작성한다.

다) 주요 실내부는 인테리어디자인 및 미관을 고려하여 설계한다.

라) 전기□소방□건축분야 등은 서로 상충되는 부분이 없도록 충분한 협의

를 거쳐 설계한다.

6. 설계도서 작성 기준

가. 일반사항

1) 설계도서는 건설교통부 제정 시방서 규정에 맞도록 작성하여야 한다.

2) 설계도면은 A3크기로 설계함을 원칙으로 한다.

3) 용역수행자는 설계도서를 작성함에 있어 각종 시공 상세도면을 충분히

작성하여 시공 및 정산이 용이하도록 하고 공사시행에 전혀 지장이

없도록 하여야 하며 설계도서가 납품 및 준공된 후에라도 시공과정

에서 부분상세도가 필요한 경우 감독관의 요구에 따라 부분상세도를

추가 작성 제출하여야 하며 추가설계에 대한 설계비는 지급하지 아

니한다.

가) 각종자재의 품질, 규격, 형태, 명칭 표기(제조년월일)

나) 시설 관련 공사비의 명확한 산출 및 구분표기

다) 상세도 및 도면 이해를 위한 주기사항 명기

라) 특수 공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 상세설명서 및 도서 작성

나. 시방서

1) 시방서는 일반 및 특기시방서로 구분하여 상세히 작성한다.

2) 일반시방서는 설계개요, 인허가 사항, 시공방법 등을 상세히 기술하고

특기시방서는 일반시방서에 표함되지 않은 다음사항을 포함하여 작성한다.

가) 특수재료의 규격, 포장, 색상, 질감 등과 포장관리에 관한 사항

나) 분야별 관련공사와의 시공 한계의 구분

다) 기타 일반시방서에 포함되지 않은 사항

3) 모든 시방서는 건설교통부제정 표준시방서에서 정한 기준이상으로 작

성하되 관련 제반법규 및 규정에 적합하게 작성한다.

4) 사용재료에 대하여는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고

유 제품 명칭을 표기할 수 없으며 일반적, 학술적 명칭을 사용한다.

5) 특수공법, 특수자재에 대하여는 설계방법, 시험결과, 시공실적 등에 대

하여 기술시방에 기재된 개요 외에 상세한 설명서와 참고자료를 첨부

한다.

다. 공사비 내역서

1) 공사비 원가계산은 “정부의공사원가계산방식”에 의한다.

2) 일위대가표 작성은 “정부제정표준품셈표”를 정확히 적용한다.

3) 자재단가는 “조달청발행가격정보의 가격”을 적용하고 가격정보에 수

록되지 않은 품목의 단가는 공인 기관이 발행하는 물가자료 중 가장

낮은 단가를 적용하고 조사단가표를 비교 작성한다.(Page메모)

4) 물가가격표에 없거나 특수물품 및 특수공정의 경우 2개 이상업체의 견

적서에 의한 원가조사서 또는 거래 실 가격 조사서를 첨부한다.

5) 내역서상의 수량은 산출근거를 작성하되 공종별, 규격별, 부위별로 식

별이 용이하도록 한다.

6) 자재는 국내생산품 중 최상의 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하나 전

체 공사비에 따라 조정할 수 있으며 국내 제품이 없을 경우는 재단과

협의 후 결정한다.

라. 설계도서 작성기준

기본설계를 구체화하고 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기

한 것을 말하며 그 내용 및 작성 기준은 다음과 같다.

가) 설계설명서: 공사개요, 설계개요, 사전조사, 시공방법, 공사비산정,

세부공정

나) 시방서

다) 설계도면(각부 및 창호 상세도 등 포함)

라) 설계내역서 : 공정별 세부내역서, 수량산출서, 일위대가, 기타 필요

한 산출근거

7. 시공 시 주의사항

가. 일반사항

1) 계약상대자는 계약목적을 달성할 수 있도록 필요한 조사, 확인검

토, 기타 조사를 하여야 한다.

2) 계약상대자는 공사계약문서에서 정하는 바에 따라 현장 작업, 시공

방법에 대하여 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하

여 시공하고, 정해진 기간내에 완성하여야 하며, 공사감독관으로

부터 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받

을 때에는 즉각 이에 응하여야 한다.

3) 제반공사는 관계법령에 의해 시공하고, 공사시공에 따라 공사감독

관에게 제출, 승인을 득하여야 할 사항은 기일을 엄수하여야 하며,

이때 수반되는 비용은 계약상대자가 부담하여 공사 진행에 차질이

없도록 하여야 한다.

4) 본 공사의 건축, 기계, 전기, 통신, 방재등 각 분야는 긴밀히 협조하

여 기능유지에 적합하여야 한다.

5) 본 설명서의 주의사항에 명기되지 않더라도 설계지침에 시공관련 사

항이 명기되어 있으면 시공시 필히 준수하도록 하고 명기하지 않은

사항은 일반 시공지침을 적용한다.

나. 특기사항

1) 계약 상대자는 공사 및 운영 시 발생하는 각종 소음, 진동을 최소화

하여야하며, 소음, 진동, 규제기준을 초과하거나 공사와 관련하여 불

편사항이 발생하지 않도록 대책을 강구하여야 하며, 적용은 공사감

독관의 승인을 득한 후 시행한다.

2) 공사도중 발생되는 건설폐재류 처리비용은 계약상대자 부담으로 하

고, 관계법규에 따라 성실히 제반절차를 이행하여 처리하여야 한다.

3) 공사로 인하여 부득이하게 기존의 시설물을 훼손이 발생될 경우에는

기존시설의 보완을 설계에 반영하고, 계약상대자가 시공한다.

4) 기계설비 시스템에 관한 공사 및 신설되는 전등 및 전열회로 등 전

기공사에 대한 모든 공사는 법령 및 규정에서 정하는 사항을 충분

히 검토하여 이에 적합하도록 하여야 하며, 감독관과 사전협의 후

시행한다.

5) 피난 및 방화시설, 소방설비에 관한 공사는 시설물의 현장 조사를

실시하여 관계법규에 적합하도록 하여야 하며, 감독관과 사전협의

후 시행한다.

8. 준공검사 및 준공도서 납품내역

가. 준공검사

1) 계약상대자는 공사를 완성한 때에는 감독관에게 통지하여야 하며,

감독관은 통지를 받은후 지체없이 계약상대자의 입회하에 검사를

하여야한다.

2) 계약상대자는 1)항의 검사에 합격하지 못한 때에는 지체없이

이를 보수 또는 개조하여 다시 검사를 받아야 한다.

나. 준공도서 납품내역

1) 계약상대자는 준공 후 정하는 기간 내에 준공도서를 작성하여 제

출하여야 한다.

2) 준공도서는 준공도면과 준공사진으로 하며 세부사항은 계약서에

준한다.