〔붙임 2〕

『百人의 陶磁工房』조성을 위한 타당성조사 및 기본계획 연구용역

과   업   지   시   서

2008.  8.

경 기 도 자 박 물 관

『百人의 陶磁工房』조성을 위한 타당성조사 및 기본계획 연구용역

과 업 지 시 서

1. 과업개요

가. 과 업 명 : 『百人의 陶磁工房』조성을 위한 타당성조사 및 기본계획 연구용역

나. 목    적 : 본 과업은 경기도자박물관 부지 23만평(도유지)을 적극

활용하여 전통공예의 제작·판매, 전시·교육, 문화·관광

등 복합공간으로서의 최고수준의 공방단지를 조성함에

있어 이를 효율적으로 시행하기 위한 개발방법과 사업

의 전망성, 구역 결정, 여건분석 등 연구조사·분석을

통한 타당성 검토 및 기본계획을 수립하는데 목적이 있다.

다. 용역수행기간 : 착수일로부터 90일

라. 『百人의 陶磁工房』위치 및 규모

o 위치 : 경기도자박물관 뒤편 산책로 700m공간

o 규모 : 약 30,000㎡(건축면적 17,200㎡)

o 시설내용

- 입주공방(숙박시설 및 개인작업장)

- 레지던시공방(숙박시설, 강당, 공동작업장 포함)

- 도예교육체험장(워크샵공방, 실습장, 가마, 수비장 등 포함)

- 편의시설(작품전시판매관, 식당, 커피숍 등 포함)

마. 과업수행의 추진방향

1) 국내외 사례조사 등을 통하여 전통공예의 제작·판매,전시·교육,

문화·관광 등 복합공간으로서의 다각적 기능을 모두 충족할 공

간으로 조성되도록 기본계획을 수립하여야 한다.

2) 박물관 우측 전통가마를 시작으로 박물관 뒤쪽 능선을 따라

약 700m공간에 공방100기, 통합센터(판매·포장·운송 등), 산책

로 및 조경, 기타 편의시설 등이 적절하게 위치되도록 기본설계

(안)을 작성하여야 한다.

3) 박물관 뒤쪽 능선을 최대한 살려, 박물관 본관과 百人의 陶磁

工房이 잘 어우러지도록 공간구성· 배치하여야 한다.

4) 공방 내 각 시설과 기능이 유기적으로 연결 될 수 있는 공간

구성 및 동선계획을 수립하여 한다.

5) 경기도자박물관의 성격에 부합하는 테마문화단지로서 부지를

활용하여 최적의 계획안을 도출한다.

6) 공방 조성 후 관리운영 및 활용방안 등을 제시하여야 한다.

7) 향후 공방 조성사업 추진 시 전체 소요재원을 추정·제시하되,

구역별로 추정소요 사업비를 구분하여 작성한다.

8) 연구·검토·제시된 내용과 계획은 현행법령과 제도의 범위 내에

서 가능해야 한다.

바. 과업의 내용

1) 국내외 복합문화공간 사례조사 및 공방조성과 관련된 현황조

사, 분석평가진단을 통한 공방조성의 효율적 시행방안 등에 대

한 타당성 조사를 한다.

2) 공방조성을 위한 환경디자인, 토지이용, 교통동선, 시설물배치,

그리고 공급처리 시설 등을 포함한 기본계획을 수립한다.

2. 일반사항

가. 본 과업지시서는 『百人의 陶磁工房 조성을 위한 타당성조사 및 기

본계획 연구용역』의 수행에 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은

본 과업지시서에 의하여 수행하고, 이에 규정되지 아니한 사항은 관

계법령 및 재단 규정에 의거 박물관과 협의하여 수행한다.

나. 본 과업은 계약체결 후 5일 이내에 착수신고서, 과업수행계획, 용

역수행자명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여

야 한다.

다. 본 과업의 수행 중 여건 변동 및 추가사항이 발생할 경우, 발주기

관과 용역수행기관이 협의하여 결정한다.

라. 과업 진척보고는 중간보고와 최종보고를 하여야 한다.

3. 세부사항

가. 일반지침

1) 본 과업은 계획이 결정고시되어 있거나 계획되어 있는 상위계획

및 타 법령에 의한 제반시설계획 등을 검토하여야 한다.

2) 본 계획에 앞서 현황조사와 분석을 통하여 본 지구자체의 잠재

력을 도출, 계획에 반영하고, 본 지구 외의 박물관 부지 또는 인

접지역의 토지이용과 조화 될 수 있도록 한다.

3) 타당성 검토를 통해 구체적인 사업화 방법을 결정한다.

4) 본 과업과 관련한 계획 및 시설기준은 국토이용관리법 기타 관

계법령 및 설계기준 등에 의하여 계획하여야 한다.

5) 통계자료의 이용은 다음의 순위로 활용하고 자료의 출처를 기재

한다.

① 경제기획원 통계자료

② 건설부 및 정부기관 통계자료

③ 당해지역 통계자료

④ 기타 공공기관의 통계자료

나. 세부지침

1) 타당성 조사

① 현황조사

- 지형 및 지세, 지질, 수계, 식생, 경관, 토양 등의 자연환경

에 관한 자료를 조사한다.

- 토지이용, 인구 및 가구, 지가, 지장물, 교통, 공공시설, 공

급처리시설 등의 인문·사회환경에 관한 자료를 조사한다.

- 도시기본계획, 도시관리계획 등 상위 관련계획에 대해 조사

한다.

- 국내·외 복합문화공간(단지)을 사례조사한다.

- 기타 공방조성과 관련되는 자료를 조사, 분석하여 계획수립

의 근거가 되도록 한다.

② 분석평가 진단

- 조사계획에 입각한 현지조사를 통해 부지조건을 분석한다.

- 부지조건과 연계한 효율적인 토지이용 방안을 평가, 진단하

고 사업화 방안을 제시한다.

③ 기본구상

- 주요테마 도출 및 구체적인 목표와 방향, 전략을 설정한다.

- 전체경관 및 공간구성 등의 기본구상을 작성한다.

- 공방의 활성화 방안 및 각 구역의 역할, 기능을 연관 분석

한다.

④ 타당성 검토

- 사업의 효율적인 시행방안을 검토하고 이를 토대로 개략 사

업비를 도출한다.

- 개략 사업비를 토대로 구체적인 개발방안을 제시하고 향후

합리적인 유지관리, 효율적 운영방안 등을 제시한다.

- 사례조사, 문헌조사, 현장조사 등의 분석을 통하여 발생, 예

상되는 문제점의 개선방안을 제시한다.

- 구역설정, 시설배치, 예산 등 기본설계(안)을 작성한다.

2) 기본계획

① 환경디자인 계획

- 환경디자인을 통한 자연환경과 인공미의 조화, 질서와 조화

유지, 편리하고 능률적인 설계, 문화유산의 보존 등 주변 환

경과의 조화를 계획한다.

② 토지이용 계획

- 구체적 대상지의 기능과 성격에 맞도록 토지의 이용, 형태

등을 계획하여 특성을 부여한다.

- 사업계획에 필요한 공간의 입지(배치), 토지수요, 개발밀도

등을 계획한다.

③ 교통동선 계획

- 부지 내외부의 연계성을 고려하여 차량 및 보행동선 등 합

리적인 교통망을 구축한다.

- 대상지내 동선은 토지이용계획과의 상관관계를 감안하여 기

능적이고 효율적인 동선체계를 확립한다.

④ 시설물배치 계획

- 토지이용계획에 적합한 시설을 합리적으로 배치한다.

- 이용의 편리함과 경관미를 고려한 공간적 특성에 따라 배치

하고, 지형적 여건과 시설의 종류 및 규모별 설치기준에 의

거, 유기적인 배치로 이용의 효율성을 제고한다.

⑤ 공급처리 시설계획

- 시설별 이용객 및 관리용수량을 감안하여 상·하수도 용량을

산정한다.

- 지형을 고려하여 배수구역 및 배수상태를 파악하여 우수 및

오수 배제방식을 선정하고 수요량을 추정하여 하수처리계통

을 설정한다.

- 쓰레기 배출량을 추정하고 종합적인 쓰레기 처리계획을 수

립한다.

⑤ 관리운영 계획

- 각 구역별 및 전체시설 관리운영의 필요 적정인원 등을 포

함한 효과적 관리운영방안을 제시한다.

4. 보안사항

가. 수급인은 착공신고서와 함께 보안각서를 제출하여야 하고, 과업참

여자에 대한 보안각서는 과업수행 대표자 책임 하에 과업참여자 모

두 제출하여야 한다.

나. 모든 성과품은 수급인이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부 유출을

금지하며, 과업폐기물은 반드시 소각 또는 파쇄처리한다.

다. 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 사항은 수급인이 책임진다.

5. 과업변경 조건

가. 계획의 변경으로 과업의 범위가 변경될 때

나. 기타 발주처가 필요하다고 인정할 때

6 . 성과품 제출

가. 용역 수행자는 과업에 대한 성과품을 충분히 검토할 수 있도록 성

고보고서 인쇄 10일전에 초안을 미리 제출하여 발주처의 검토를 받

고 난 후, 최종 성과품을 인쇄, 제출한다.

나. 성과품 목록

1) 타당성 조사 및 기본계획 연구용역 보고서 - 50부

2) 관련도서 전산화 제출 - CD 2장

2) 중간보고서 - 10부(복사 가능)

3) 조감도 A1 - 1부, CD 1장