과 업 지 시 서

1. 사 업 명 : 경기도지정문화재(수어장대) 정밀실측조사

2. 목    적

목조문화재와 관련된 고문헌 및 기존 조사된 자료를 정리하고, 실측조사를 통해 사용부재, 축조기법, 원형 등을 조사하여 실측도와 보고서를 발간하고 전산화함으로서 보존ㆍ보수ㆍ관리 자료와 유사시 복원자료 및 학술자료로 활용

3. 과업의 범위 및 기간

가. 용 역 명 : 경기도지정문화재(수어장대) 정밀실측조사

나. 위    치 : 경기도 광주시 중부면 산성리 815-1번지

다. 사업내용 : 수어장대 정밀실측조사

라. 사 업 비 : 금99,940천원

마. 과업기간 : 150일간(5개월)

4. 과업내용

가. 용어의 정의

과업지시서의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 경기문화재단과 수급인이 상호 협의하여 결정하여야 한다.

나. 일반사항

1) 과업지시서에 누락된 사항, 경미한 사항은 발주처와 협의하여 문제점과  해결방안을 검토하여 용역에 반영하여야 한다.

2) 용역업자는 본 과업지시서 및 경기도문화재 정밀실측조사 사업지침,           관련법, 규칙, 규정, 등에 의하여 검증된 기술을 근거로 제반사항을 성실히         수행 하여야 한다.

3) 용역업자는 계약일로 부터 5일 이내에 착수계와 과업수행을 위한 과업         추진조직, 투입 인원계획, 세부예정공정표, 분야별 기술자 인감이 포함         된 용역 계획서를 제출하여야 하고 과업 책임기술자를 선정하여 본 과         업 수행의 수명, 보고, 협의를 대행하여야 한다.

4) 용역업자는 각종 보고서류 제출기한을 엄수하여야 한다.

5) 본 과업 종료 후 제출하는 성과물 은 모든 참여기술자가 연명으로 날인하여 필히 명단을 제출하고 참여기술자의 구체적인 업무내용을 실측조사보고서에 수록하여야 한다.

6) 본 과업 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체 할 수 없으며 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 사전 승인을 받아야 하며 발주처의 지시에 의거 즉시 교체하고 결과를 서면으로 제출한다.

7) 보수, 주변정비 등 현상변경 사항은 관련도서를 확인 변경하여 변경 이         전의 상황과 현황을 비교하여야 한다.

8) 건축물의 손상, 오염상태 등 보존관리현황 및 저해요인을 조사하여야 한다.

9) 보존 및 관리를 위하여 이동된 유물에 대하여는 원 위치 표시하여야 한다.

10) 실측대상 건축물의 특성규명 및 조사방향 등에 대하여 관련전문가의 자문을 실시하여야 한다.

다. 과업 세부 내용

1) 문헌자료 조사

○ 건축물에 남아있는 상량문이나 창건, 수리시의 기록(낙서포함) 등 모           든 문서명을 빠짐없이 옮겨 적고 한글로 번역하여 수록

○ 기와명문, 현판, 주련, 조각, 조각물, 벽화, 단청문양 등 글씨ㆍ문양을           탁본, 모사, 번역하여 원문과 함께 수록

○ 소장하고 있는 문헌자료는 목록을 작성하여 간략히 해설하고, 창건,           중수 등 문화재의 연혁과 관련된 중요한 자료는 표지를 포함하여 전           문(全文)과 번역문을 보고서에 수록

○ 현재 소재지가 변동되어 옮겨진 자료에 대해서도 소장자료에 준해서 조사

○ 관련된 역사기록은 원문을 옮겨 적고 출처를 명기

○ 관련문헌, 최근 자료 등 모두 조사하여 목록을 작성

○ 각 문화재의 연혁 등 문헌내용에 대하여는 문화재 전문위원 또는 관련전문가의 원고를 받아 작성한다.

2) 인문 및 자연환경 조사

○ 문화재 주변의 산천, 교통로, 마을, 인접도시와의 거리등 입지에 관련한           지리학적 사항을 조사

○ 조사대상 근접한 조경수는 수종, 수령, 규격 등을 조사하고, 당해 문           화재와 연관관계를 조사

○ 문화재별 지정사항, 보호구역 등 문화재 관리현황을 조사

○ 향후의 보수 및 정비계획을 조사한다.

3) 정밀현황 실측조사

○ 배치 및 건물 측량시 첨단기계 등을 적극 활용하여 측량시의 오차를           최소화

○ 전체배치조사는 용역단위 문화재 및 보호구역내(또는 일곽내)에 관련           되어 있는 목조물 및 석조물을 포함하여 조사

○ 배치실은 평판 측량하고 대지경사는 고저 측량 실시

○ 실측은 정밀실측을 원칙으로 하며, 건물 내ㆍ부의 전부재를 실측하고           형상 및 규격이 다른 부재는 도면화하여 세부치수 기입

○ 실측조사 단위는 meter법을 사용하여 mm단위로 측정하고 필요할 경           우 m와 cm를 병기하며 중요치수는 (  ) 안에 영조척 표기

○ 주칸은 기둥의 상ㆍ중ㆍ하부 중심에서 각각 측정하고 수장폭 등의            실측지와 비교하여 조영척도로 작성

○ 처마의 안허리곡과 앙곡, 기둥의 안쏠림과 귀솟음, 창방과 귀틀의 변           위 등에 유의하여 조영 척도로 작성

○ 기단은 다듬은 돌과 막돌을 구분하여 조사

○ 기와류는 실측과 함께 각 종류별로 도면화

○ 보수과정에서 교체 및 첨가된 부재는 별도로 구분하여 원형 밝힘

○ 주요부재 특히 공포와 기둥, 보, 창방 등의 형태와 결구, 치목기법 등           은 상세히 조사

4) 사진촬영

○ 원색화보는 120mm 칼라슬라이드 필름으로 촬영

○ 건물 내ㆍ외부의 전경, 부분, 상세별로 빠짐없이 촬영(디지털카메라1,200만 화소 이상)

○ 사진 촬영은 4면을 반드시 촬영하도록 하고 목부재의 결구상태, 현상           이 특이하거나 동일부재라도 마무리 상태가 다른 것은 전부 촬영

○ 외부사진은 일조상태를 고려하여 짙은 음영이 생기지 않도록 주의하           여 촬영, 내부사진은 자연광을 이용하여 촬영

○ 사진 촬영방법은 도면과의 연계성을 고려한 방향에서 촬영

라. 기타 유의사항

1) 환경오염 영향의 예측과 방지대책, 재해예방 대책등을 수립하고 이를          설계에 반영하여야 한다.

2) 과업을 수행함에 있어 책임기술자는 현지답사 등 관계기관에서 수집한         자료를 정확히 검토 분석하여 본 과업이 목적하는 바 를 달성할 수 있         는 최적의 계획이 되도록 한다.

3) 과업 수행과정에서 수집된 자료와 분석자료를 바탕으로 과업기간내(착수일로부터 120일이내) 관련전문가가 참여하는 토론회나 세미나를 개최 하여야 한다. (주제는 수어장대의 고건축 기법 등 발주처와 협의하여 결정하고, 그 결과물은 실측보고서와 별도로 약식보고서 형태로 제출)

4) 본 과업의 부분 및 최종성과가 발주처의 심사를 필한 경우라도 협의의         불충분 또는 현지여건과 부합되지 않는 성과 및 관계기관의 협의과정         에서 수정을 요하는 경우에는 지체없이 용역업자의 부담으로 보완 한다.

5) 본 과업 수행중 발주처의 기본방침이 변경되었을 때에는 본 과업의 일         시 또는 전부를 중지하거나 과업의 지시내용을 수정할 수 있다.

6) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주처의 과업 수행상 필          요 하여 요청하는 사항도 용역업자 부담하에 성실히 수행하여야 한다.

7) 사업추진은 경기도문화재 정밀실측조사 사업지침에 따라 시행하여야 한다.

8) 실측조사 사업은 문화재 보호법 제27조에 의거 문화재수리업(실측ㆍ         설계업) 등록업체가 수행하여야 한다.

9) 보고서 발간전에 관련전문가의 감수를 받아야 한다.

10) 가설재 설치시 문화재 경내 혹은 주변에 매장된 유구와 기존 시설물에         훼손 및 피해를 주지 않도록 유의하여 설치하여야 한다.

마. 설계변경 및 용역기간 연장

1) 천재지변, 기타 과업범위의 변경 등으로 발주자가 필요하다고 인정할 때

2) 사업예산의 증감사유 발생등으로 발주자가 필요하다고 인정할 때

3) 본 과업은 계약기간내에 예정공정표대로 차질없이 수행되어야 하나            불가항력적인 사유 및 사회통념상으로 인정되는 부득이한 사유가             발생하여 예정과업기간이 지연될 경우에는 발주처의 승인을 얻어 기간         을 연장할 수 있다.

5. 보안 및 안전

가. 현지답사, 측량등은 관광객과 차량통행이 많으므로 수급인은 안전교육을        사전에 충분히 실시하고 감시원 배치하에 작업을 시행하여 작업원의 안        전을 도모한다.

나. 과업 수행중 불안전한 행위로 인하여 발생된 모든 사고에 대하여는 용역        업자에게 그 책임이 있다.

다. 본 과업과 관련한 제반사항에 대하여는 보안책을 강구하여 보안유지를 철저히 하여야 한다.

라. 본 용역결과의 모든 성과물은 저작권법에 따라 건축저작물(건축물, 건축        을 위한 모형 및 설계도서 포함)은 발주처에 귀속되며 발주처의 승인없        이는 사용할 수 없고 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 반출할 수 없다.

마. 용역업자는 과업의 착수계 제출시 자료유출 방지 책임각서를 작성 제출        하여야 한다.

바. 본 계획의 과업내용 누설로 인하여 발생된 피해의 모든 책임은 용역업자        에게 있다.

6. 성과물 제출 명세서

가. 실측도면

1)〈표〉에 명기된 도면은 반드시 포함되어야 하며, 도면 구성상 같은             면에 그릴 경우 축척은 통일

2) 도면은 컴퓨터 도화를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 수작업 실시

3) 배치도에는 건축물 평면 표시

4) 도면은 현황실측도를 기준으로 작성하고 복원도는 영조척, 변형부분을          고찰하여 복원도를 작성

5) 각 도면에는 도면 명칭과 번호, 치수, 축적자(bar scale), 방위표, 찾음표         (key map)를 기입한다.

6) 선 굵기는 단면선, 외곽선, 입면선, 보조선 등을 단계적으로 구분

7) 보수설계도서 및 복원설계도서 작성

8) 정밀실측도 및 보수설계도, 부재상세도는 CAD로 작성

9) 3D 가구 구조도 작성

나. 설계물량 및 내역서(2가지로 작성 : 복원시, 보수시)

- 목재, 기와 등 각종부재의 자재수량을 정확히 조사하여 내역서를 작성

다. 공사시방서(2가지로 작성 : 복원시, 보수시)

- 문화재의 양식, 특성, 결구기법, 부재의 재질과 가공상태, 수리 및 보존          방법 등 문화재 전반에 대한 공사시방서를 작성

라. 고증 및 관련자료 조사

- 각종 문헌 및 고증자료와 역사적, 학술적 가치 정밀 조사

마. 사진첩

1) 촬영한 각각의 사진에는 건축물 명칭과 촬영부위를 기록하고 각 사진첩         에는 목록 작성

2) 칼라 사진은 필름 내용을 확인할 수 있도록 필름과 밀착 인화사진을 좌         우로 편집

3) 120mm 칼라슬라이드는 중성 마운트 및 내지를 사용하여 변질 방지

바. 실측보고서

1) 보고서 규격은 아래와 같이 통일하고 색상은 기 발간된 실측조사보고서         와 같은 진녹색으로 통일

- 규   격 : A4 size - 297mm×210mm(“별첨” 규격서 참조)

2) 보고서에는 별도의 실측조사보고서의 번호, 간행물등록번호, 한국표준심         의번호를 부여받아 명기

3) 주변현황, 연혁, 관련인물, 당해 건물에 관계된 각종 문헌내용, 건축 구조         적 특성 및 양식에 대한 관계전문가의 고찰내용 등을 수록

4) 각 부재별 상세도, 및 사진을 자세한 설명과 함께 수록

5) 기준선 설정, 실측방법, 기록방법을 구체적 기술

6) 건물에 사용된 영조척을 찾고 실측한 주요부분과 각 부재의 수치는 일         람표를 작성하여 일목 요연하게 정리 설명

7) 조사시 발견된 기법과 표현법을 기록하고 부식 훼손된 상태 및 변형된         부분의 내용을 사진과 함께 수록

8) 실측도는 부재별 상세도를 포함하여 축소하고 사진에 대한 설명등과 함께 수록

9) 보고서 내용 및 모든 성과품에 대하여 전산작업 CD(DVD)제작

10) 읽기전용 PDF(전자책 기능 또는 그와 유사한 것) CD

〈표〉대상 단위문화재 도면 목록

명 칭		축 척	비 고
배 치 도		1/200～1/600	문화재구역 일곽의 부속건축물 포함
배치단면도		1/200～1/600	종단, 횡단 각 1
평 면 도		1/20～1/30
입 면 도		“	동ㆍ서ㆍ남ㆍ북 각 1부
단 면 도	종 단 면	“
	횡 단 면	“
앙 시 도		“	상층 및 하층
지붕평면도		“	상층 및 하층
공포실측도	주 상 도	“	입면, 단면, 앙시도 등 1
	귀 공 포	“	입면, 앙시도 등 각 1
	주두, 소로, 첨자	“	평면, 입면, 단면, 앙시도 등 각(도표작성)
가구실측도	대 공	“
	보 아 지	“
	기 둥	1/5～1/30	활주포함
	추녀결구	1/5～1/10
	보	1/5～1/30
	창 방	“	변위도 포함
	기단 및 계단	“	입면, 단면도 등
	초 석	“	앙시, 단면, 상세도 등
	천 장	“	입면, 단면, 상세도 등
	현 판	“	입면, 단면도 등
	기 와	1/1～1/3	명문와, 막새, 망와, 용두등 각입면, 단면도 등
	지 붕	1/5～1/30	지붕변곡, 마루곡 등
	처 마	“	앙곡, 안허리곡, 연목 및 부연상세도 등
	박 공	“	목기연 상세도 등
	벽화, 포벽화	“	배치, 입면
	단청(그림포함)	“	배치, 무늬(색상없음)
	철물 상세도	1/1～1/2

규    격    서

1. 건명 : 경기도지정문화재(수어장대) 정밀실측조사

2. 규격 : A4 size - 297mm×210mm

3. 색상 : 진녹색(하드카바)

4. 지질

○ 표지 : 양장 크로스 하드카바(단면)

○ 면지 : 레자크 150g/㎡(단면)

○ 본문 : 스노우화이트 120g/㎡(단면)

5. 조판

○ 본문 : 전자조판

○ 원색분해 : 40면 이상

○ 도면축소 : Scale을 반드시 맞춰야 하며, 실측된 부재 치수를 일반인이 볼 수 있을 정도로 하여야 함.

6. 인쇄

○ 표지 : 크로스(단면)

○ 본문 : 옵셋 1도(양면) -202면, 옵셋 4도 - 48면

7. 제본 : 양장, 좌철

8. 경기도의 실측조사보고서 일련번호를 부여받아 표기(ex. 2008년 제○권) 간행물발간등록번호(국립기록원), ISBN(국립중앙도서관 한국문헌번호센터) 부여받아 표기