설치 시방서

□ 일반사항

1. 총 칙

가. 적용범위

이 시방서는 경기도어린이박물관 계단 논스립(non-slip)설치 공사를 시행함에 있어 설치계약서, 시방서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고 기타 필요한 사항을 정하여 계약내용의 철저한 이행을 확보하기 위한 것이며, 특별시방서에 별도로 규정하지 않는 사항은 이 시방서에 따른다.

나. 설치기간

착공일로부터 10일 이내로 한다.

다. 적용규정

이 시방서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 필요한 경우에 다음 각호의 규정을 준용한다.

1) 표준시방서               2) 토목설치 일반표준시방서

3) 한국산업규격             4) 건설설치 관계법령 및 규정

2. 설치시행

가. 시공자의 의무

1) 설치의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 설치의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 시공자가 책임을 져야한다

3) 설치의 목적물이 손상을 받을 경우 또는 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독원의 지시에 따라 조치하여야 하며, 품질에 대하여 책임져야 한다.

4) 설치시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측, 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 완료된 설치는 풍수해 등 기상 악조건에서도 견딜 수 있도록 견고하게 설치해야 하며, 설치 후 하자 보증기간 내 붕괴, 절단, 쓰러짐 등으로 발생하는 사고에 대한 민․형사상 책임은 시공자가 부담한다.

나. 공정표 및 시공계획서

1) 시방서 등에 의하여 설치 전반에 대한 상세한 계획을 세워 설치에 착수한다.

2) 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유 및 공정만회 대책을 수립하여 보고하여야 한다.

3) 현행 시공계획에 중요한 내용 변경이 생겼을 경우에는 그때마다 변경 시공계획서를 감독원에게 제출하여 변경 승인을 받아야 한다.

다. 전문 기술자의 배치

1) 현장대리인은 해당 설치에 대한 전문지식과 경험이 있는 전문기술자라야 하며, 감독원의 승인 없이는 임의로 현장을 떠나서는 안 된다.

2) 감독원은 현장대리인, 안전관리자 등의 사용인이 설치시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 그 교체를 요구 할 수 있다.

3) 안전관리 책임자는 유자격자로서 설치 기간 중 현장에 상주하여 모든 설치현장의 안전관리책임을 진다.

라. 제보고 및 서류양식

1) 계약서에서 지정한 것과 감독원이 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

2) 감독원에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는 감독원의 지시에 따라야 한다.

마. 제법규의 준수

1) 설치와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관련 제 법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2) 근로자에 대한 제법규의 운용/적용은 시공자의 책임 하에 이루어지고 모든 근로자의 행위에 대해서는 시공자가 책임져야 한다.

3. 시공기준

가. 시방서 등

1) 설치의 시공에 앞서 시방서, 내역서의 내용을 충분히 검토 숙지하고, 기존 지형 및 현황을 정확히 파악하여 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

2) 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 감독원에게 통보하여 그의 지시를 받아야 한다.

나. 치수

시방서 등에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수이다.

다. 수량의 단위 및 계산

설치 수량, 단위 계산은 정부시설설치 표준품셈의 수량계산 규정 준용

4. 시공관리

가. 설치기간

발주자는 설치의 규모, 성질 등을 판단하여 설치기간을 산정하여 충분한 설치기간을 제시하여야 하며 시공자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 설치를 착공하여 지체 없이 계획대로 설치를 추진하여 계약 공기 내에 완료하여야 한다. 특히 전체 설치의 완료 전에 특정 부분에 대한 설치의 완료 또는 시공순서 변경에 대하여 감독원의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

나. 설치의 일시중지

감독원은 다음 사항에 대하여 설치를 일시 중지할 수 있다.

1) 기후의 악조건으로 인하여 설치에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 시공자가 제작사양 대로 시공하지 않거나 감독원의 지시에 따르지 않을 때

3) 설치 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 시공자의 설치시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 설치가 우려될 때

5) 관련되는 타 설치의 진척으로 설치의 계속시행이 부당하다고 인정될 때

6) 불법하도급거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

7) 천재지변 등 불가항력 사항이 발생하였을 때

다. 작업시간

1) 설치시행의 편의상 작업시간을 연장/단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

2) 설치 시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장/단축, 야간/휴일 작업의 필요성이 있을 때에는 시공자는 설치 시행하여야 한다.

라. 공정관리

감독원이 지시하는 방법과 요령에 따라 설치의 공정을 철저하게 관리하고, 성과자료와 보고서를 제출하여야 한다.

마. 설치현장관리

1) 설치현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 설치가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁이 일어나지 않도록 사전에 공정을 조정하여야 한다.

2) 설치시공 중 감독원/발주자의 허가 없이 주변 교통의 방해가 되는 설치행위/공중에 위해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안 된다.

3) 설치현장에서 일반인 및 근로자의 출입 감시, 풍기 및 보건위생의 단속, 화재 및 도난, 기타의 사고 방지에 대하여 특히 유의하여 시공해야 한다.

바. 주변 구조물 보호

설치장이나 그 주변에 있는 지상 및 지하의 기존시설 또는 가설 구조물에 대하여 위해를 주지 않도록 감독원과 협의하여야 한다.

사. 설치용 재료의 관리

1) 자재 중 주요자재는 발주자의 공급원 승인을 받아 사용하여야 하며, 승인을 요하는 자재의 범위는 감독원의 지시에 따른다.

2) 자재는 K.S제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되 K.S제품이 아닌 경우 특별시방서에 규정된 사항을 만족하거나 감독관의 승인을 득하여야 한다.

3) 재료가 현장에 반입되어 감독원의 검사를 받아서 합격한 재료는 작업, 통행 기타 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하고, 수시로 감독원의 점검이 쉽게 될 수 있게 하여야 한다.

4) 전항의 검사에 불합격된 불합격품은 지체 없이 설치현장으로부터 반출하여야 한다.

5) 설치에 쓰이는 재료의 사용 수량은 감독원의 확인을 받고 기록하여야 한다.

아. 기계기구

중요한 기계기구는 성능 및 규격 등에 관해서 사용 전 감독원의 검사 및 승인을 받아야 하며, 계약서와 관계 법규상의 요건과 부합하여야 한다.

자. 위험물 취급

화약, 휘발유, 가스, 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법규에 정해진 바에 따라 최선의 방안을 강구하여야 한다.

차. 설치 기록사진 및 준공도

1) 설치에 대한 기록사진을 촬영하되, 시공 중과 시공 후 사진이 선명하게 식별되도록 작성, 제출하여야 한다.

2) 본 설치용 사진은 필요에 따라서 설치내용을 천연색 사진으로 촬영 또는 출력하여 아래와 같이 감독원에게 제출하여야 한다.

가) 설치기록사진 : 공종별 설치 진행 상황 사진 (사진첩 : 2부)

나) 사진규격 : 가로 3“ × 세로 4”

3) 준공도는 감독원의 지시하는 방법과 형식으로 작성하여 제출하여야 한다.

카. 설치 준공후의 정리

설치가 완료되었을 때에는 감독원의 지시에 따라 가설물 등을 철거, 반출하고, 현장을 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

5. 검   사

가. 시공확인 및 검사

1) 감독원이 행하는 재료 검사 외에 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 시공자의 부담으로 제공하여야 한다.

2) 작업진행은 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

3) 설치 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 감독원의 시공 시 입회 및 검사를 받고, 시공 상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

4) 시공자는 작업착수 전 검측단계 및 각 단계별 CHECK LIST를 작성 제출하여 승인을 받은 후 작업을 시작하여야 한다.

나. 기성 및 준공검사

1) 설치의 기성부분 검사 및 준공검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출 등 기타의 조치에 대하여는 감독원의 지시에 따라야 한다.

6. 안전보건 및 환경관리

가. 안전관리

산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독원의 지시를 따라야 한다.

나. 안전조치

1) 설치 중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립 감독원의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야한다.

2) 설치에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야하며, 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 설치장에는 구급약을 상비하여야 한다.

4) 설치 시공 중에는 인접해 있는 기존 구조물, 교통시설, 지하매설물에 대한 사전조사 및 대비책을 철저히 강구하여 피해를 주지 않도록 하며, 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다. 시공 중에 발생되는 모든 훼손결과는 시공자의 책임으로 한다.

5) 설치 시공 중에는 일반인의 통행, 지장이 없도록 적절한 조치를 강구해야 한다.

다. 안전표지 및 안전 보호구

1) 설치현장에는 적절한 개소마다 감독원의 지시에 따라 착공과 동시에 안전표지를 설치하여야 한다.

2) 설치현장에서는 근로자에게 안전모자 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

라. 안전교육

감독원이 지시하는 설치시공 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

마. 안전시공

시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공 중인 설치 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 안전설비의 설치, 시공방법, 시공 장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의 하여야 하며, 안전시공에 대한감독원의 지시를 따라야 한다.

바. 사고보고 및 응급조치

1) 설치시공 중 다음사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독원에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

가) 사상사고

나) 제 3자에 대해 피해를 입히는 사고

다) 기타 설치 시행에 영향을 미치는 사고

2) 전항의 경우에 사상사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 육하원칙에 따라 긴급 보고하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

사. 환경보호

설치 중 또는 설치 준공 후에 설치현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 보호에 만전을 기해야 하며, 감독원의 지시에 따라야 한다.

아. 하자보수

하자 보증기간은 계약사무처리규정에 의거 준공검사 후 1년으로 한다.

□ 특별사양(세부사항)

1. 현장 답사, 시공 준비

가. 시공자는 현장을 답사하고 설치 진행상 문제점이 발생치 않도록 사전에 계획부서 담당자 및 설치감독관과 시공개소, 설치 진행방법 등을 사전 협의, 검토한 후 시공해야 한다.

나. 시공자는 설치 전에 경기도어린이박물관 계약ㆍ계획부서 및 설치감독관에게 미리 통보한 후 시공하되, 명세서 및 기준서에 명시된 규격에 맞는 장비 및 자재를 설치감독관의 검사를 득한 후 반입하여야 한다.

다. 반입된 장비 및 자재의 검수 등에 소요되는 경비는 시공자가 부담한다.

라. 시공자는 설치감독관과 유기적인 연락 체계를 구축해야 하고 설치진행 내용을 수시로 설치감독관에게 통보해야 한다.

2. 제작 및 설치

가. 재질

○ 형재의 규격과 두께는 설계도면(및 시방서)을 기준한다.

나. 부재료

1) 재료는 KS정품으로 조립설치한다.

2) 부재료 규격은 설계도면(및 시방서)을 기준하며 현장에 따라 상향 조정할 수 있다.

3) 목재와 금속 결속품은 기온에 따라 수축현상이 있으므로 보완을 한다.

4) 주, 부재료의 칼라는 전체칼라와 동일하게 처리한다.

다. 조립설치

1) 설계도면에 의해 정확하고 견고하게 설치되어야 한다.

2) 지형을 고려하여 각 구간에 적합한 TYPE과 경사에 알맞게 설치한다.

3) 연결고정부분은 정밀절단, 천공하여 조립한다.

4) 수평, 수직을 점검하고 이상유무를 확인한다.

3. 기타사항

가. 시공 중 이상이 있을 경우 즉시 감독관에게 통보하여 지시를 받아 조치를 취한다.

나. 공사가 완료되면 감독관의 확인을 받고 작업을 종료한다.

다. 작업 종료 후 현장 정리정돈을 깨끗이 한다.