전곡선사박물관 다목적 강당

3D 입체 영상장비 구매 • 설치 시방서

사업담당	행정지원팀	박영휘	TEL:031-830-5621	FAX:031-830-5624

- 목      차 -

Ⅰ. 일반 시방서 ………………………  1

Ⅱ. 특기 시방서 ……………………… 13

Ⅲ. 특 기 사 항 ……………………… 18

Ⅰ. 일반 시방서

1. 목 적

2. 적용범위 및 자격

3. 일반사항

4. 공사개요

5. 설비의 시공 및 현장관리

6. 설치범위

7. 납품 및 검수

8. 현장대리인 및 공사요원

9. 하자보증

10. 계약자 서류

11. 유지보수 및 운용교육

12. 행사기간 장비운영 방안

13. 기술사양 및 적용규칙

14. 특기 사항

15. 공급업체 준수 사항

16. 계약해지 및 책임

1. 목 적

본 시방서는 전곡선사박물관 다목적강당 內 3D입체영상 시스템 구축에 대한 일반적인 공통사항으로서 영상관 구축시 지켜야할 기술적인 사항에 관하여 일반사항과 특기사항을 규정함을 목적으로 한다. 또한 모든 시방서의 내용은 입찰안내서의 내용을 준수하므로 중복되는 내용은 일부 생략할 수 있다.

2. 적용범위 및 자격

가. 이 시방서의 내용 중 선택적 사항으로써 그 지정이 필요한 것은 설계도면 및 특기시방에 의한다.

나. 이 시방서에 기술되지 않은 사항이 있더라도 기본설비가 충족되도록 구축한다.

다. 위 가, 나항을 만족하도록 구축하는데 발생한 비용은 추가로 청구할 수 없다.

라. 자  격

1) 정보통신공사업법에 의한 등록(면허)을 소지한 업체

2) 최근 3년이내에 공공기관 및 민간기업체 발주 1억원 이상 3D 영상 시스템 단일시공 실적이 있는 업체로 실적증명서(원도급자 발행) 제출이 가능한 업체

3) 제품의 품질확보 및 향후 원활한 유지보수를 위하여 계약시 납품 제조사의 제품공급 확약서와 기술지원확약서 제출이 가능한 업체(수입품의 경우 국내정식 수입업체 -제조사 공급자 증명원 등 포함)

마. 특기시방서에 명기되지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

또한 본 시방서에  기재되지 않은 사항은 일반 상관례의 규정에 따른다.

바. 시운전이 완료된 시스템은 발주처와 2개월 이상 공동운영하여 시스템의 안정성을 검증토록 한다.

3. 일반사항

가. 본 일반사항은 영상장비를 설치 시행함에 있어 일반적인 계약조건과  공법 등에 관한 사항을 규정한 것으로서 각 장비별 설치에 적용하며  계약의 일부로서 효력을 갖는다.

나. 본 일반 사항에서 정하지 아니한 사항은 장비별 설계서(3D입체영상시스템내역) 등 특기시방서에 의한다.

다. 본 일반시방 및 각 장비별 설계서(3D입체영상시스템내역)에 의하여 제작 설치를 함에 있어 시방서에 정한 사항이 관계법령 사항과 다른 부분이 있을 경우에는 관계법령을 우선으로 준수 시공 한다.

마. 본 공사의 도급시행자는 납품, 설치완료 후 시스템의 운영자료 제공 및 교육을 실시하여야 한다.

바. 납품되는 기자재는 물품규격서를 만족시키는 정품(수입품의 경우 국내정식 수입 업체-제조사 공급자증명원 포함), 완제품으로 공급되어야 하며, 주요구성품, 부품 또한 반드시 해당 제조사의 국내정식 유통업체의 정품만을 공급하여야 한다.

사. 공급업체는 일반 시방서에서 제시한 장비에 대한 보증 및 설명서 등 제반서류를 제품 납품 시 제출하여야 한다.

4. 공사개요

본 시스템 설치는 전곡선사박물관 다목적강당에 FULL HD 3D입체영상 시스템을 설치   하여 FULL HD 3D입체영화 상영을 효과적으로 수행할 수 있도록  시스템을 구성하며,   장기간에 걸쳐 효율적으로 운영 관리 할 수 있도록 용도 면에서도 미래지향적으로     설치 한다.

가. 투자대비 성능 및 효율성 증대를 목표로 한 최적의 SYSTEM 실현

나. 향후 System 확장 및 Up-Grade가 용이한 System 구현

다. 사용자 위주의 기능성 확보 및 장시간 운영에 따른 기계적 전기적 안정성을 고려한 기기의 선정

5. 설비의 시공 및 현장관리

가. 설비의 설계도

1) 제작 또는 시공상 필요한 도면은 각종 설비의 설치 전에 제작도 및 설치도면을 작성하여 감독관의 승인을 받고 제작 또는 설치한다.

2) 설치를 수행하기 위하여 타（건축, 전기, 설비 등) 관련 부분의 합의를 요할 경우 사전에 감독관과의 협의 하에 제작 설치의 진행에 차질이  없도록 한다.

3) 설치는 관계되는 제반 법규에 따라서 설치하여 각 SYSTEM별 본래의  특성 및 기능을 유지할 수 있도록 성실히 시공 한다.

4) 설치 중 부실이 발생하면 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

나. 설치용 자재

1) 본 설치에 사용되는 모든 자재는 본 시방서의 3D 입체영상 시스템 내역서에 의하여 명기된 규격과 이상이 없도록 한다.

2) 본 설치자재는 외자재의 경우 해당국 법령에 따른 규격품, KS규격품, 표준설계서 규격품, 기타 공인된 규격품 및 감독자가 지정하는 자재 또는 승인하는 자재의 순으로 사용한다.

3) 현장에 반입할 기기는 감독관의 검수를 받은 물품에 한하여 사용한다.

4) 납품되어지는 모든 소프트웨어는 정품 및 최신 버전이어야 하고, 원소유자의 저작권을 침해하지  않는 제품 이여야 한다.

5) FULL HD 3D 영상관 특성상 적용되는 장비는 인테리어 효과를 위하여 필요시 도색 및 기타 가공이 되어야 한다.

6) 본 설치자재는 온도와 습도에 장기간 노출 되어도 변형 및 변질이 없는 자재를 사용하여야한다.

7) 감독자의 승인을 득하지 아니하고 현장에 반입되는 자재 및 기기는 감독자가 현장외로 반출을 명할 수 있고, 현장보관 중 손괴가 발생하지 아니하도록 시공업자 책임하에 철저히 보관한다.

다. 설치 보고

1) 본 설치에 관한 업무보고, 연락, 통지 등을 할 경우에는 반드시 감독관을 경유한다.

2) 계약자는 감독관의 의사를 존중하고, 상호 긴밀히 협의하여 시공에  만전을 기한다.

라. 설치의 중지

1) 천재지변이나 발주처의 요구에 의하여 공사가 중지될 때

2) 계약자가 시방서 및 설계도에 의거 시공하지 않을 경우

3) 계약자가 관계법령에 위배하여 시공하는 경우

4) 감독관의 지시를 부당하게 따르지 않을 경우

6. 설치범위

가. 계약서상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

나. 계약서상의 제반 기자재에 대한 시험, 조정 및 교육

다. SYSTEM 운영 및 유지보수

라. SYSTEM 성능보장 및 하자보수

마. 기타 계약상의 시방 준수

7. 납품 및 검수(시험)

가. 납품은 계약일로부터 30일이내에 발주자가 요구하는 장소에 제품의 파손이 없도록 견고히 설치하되, 제품에 손상이 있을 시는 공급자의 부담으로 신속히 교환하여야 한다.

나. 납품자는 현장 설치 전 감독관 입회하에 검수를 받은 후 지정 장소에 운반 설치하여야 하며, 이를 수행하는데 필요한 일체의 제반비용(운반비  설치비, 소모품비 등)을 부담하여야 한다.

다. 납품자는 관계법규를 준수하고 검수 전까지 천재지변에 의한 사고를 제외한    화재, 도난,  기타사고 등 재해 및 피해가 발생하였을 시 납품자가 보상한다.

라. 납품자는 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 설치상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제 되지 않은 사항은 감독원의 지시에 따라 보완 설치하여야 하며, 설비와 시방서의 내용이 다르거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을 때 또는 해석상의 의견차이가 있을 때는  감독관의 해석에 따른다.

마. 검수는 설치 계획서를 발주자 측에 제출하여 승인을 득한 후 시행 한다.

바. 물품규격의 확인은 본 설명서 및 구매규격서의 내역에 따르며, 공급업체가 관련 증빙서류(제조사공급자증명원 등) 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증 하여야 한다.

사. 내용이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치 변경을 요구할 수 있으며 공급업체는 이에 응하여야 한다.

아. 각 구성 물품은 개개의 장비뿐만 아니라 상호 유기적으로 연결되어 연동하는 부분까지 완벽하게 작동하여야 한다.

자. 기자재 납품의 성능 시험을 실시하고 감독관의 합격 판정이 있어야 하고 납품 확인서를 통하여 불합격된 기자재는 즉시 반출한다.

차. 설치 완료 후 감독관과 담당자의 입회하에 종합 시험을 실시하고 제반 요구조건이 원활히 수행되어 문제가 없음을 확인할 시 완료를 인정한다.

8. 현장 대리인 및 공사요원

가. 계약업체(“을”이라 한다)는 설치 착수 전에 본 설치수행에 필요한 시공, 시험, 검사 및 제반 지식이 풍부한 유경험자로서 통신공사법에 규정한  자격소지자를 현장대리인으로 선정하여 감독관에게 보고하고, 현장설치  시 감독관의 지시에 따라 각종 업무에 보안의 책임을 담당케 한다.

나. 계약자는 설치와 동시에 소정의 자격을 갖춘 안전관리 책임자를 임명 배치하여 모든 사고를 미연에 방지하여야 하고 모든 사고에 대한 보상 및 원상 복구 기타 사고처리 책임은 일체 계약자가 진다.

다. 계약자는 공사에 참여하는 자에 대한 통신공사법에 규정한 국가공인 자격증을 제출하여야 하며 무자격자는 공사에 참여할 수 없다.

라. 공사담당자는 작업 전 매일 작업일지를 작성하여 감독관에게 보고 한  후 작업을 실시한다.

9. 하자보증

가. 공급자는 기술사양서에 규정하는 보증을 하여야 하며 그 외에 다음의 사항을 보증하여야 한다.

나. 계약에 의거한 모든 기자재에 대하여 검수완료일로부터 2년간 다음 사항에     대하여 무상 보증하여야 한다.

1) 원자재 공급불량으로 인한 결함

2) 설치불량으로 인한 결함

다. 공급업체는 고장수리 보장 기간 내에 정상 작동시키지 못했을 경우, 7일 이내에 문서로 그 원인을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인 규명에 많은 시일을 요할 경우 그 사유를 위의 기일 내에 문서로 통보하여야 한다.

라. 다만, 다. 항과 관련하여 피해가 발생할 시는 공급업체는 변상조치  하여야 한다.

마. 모든 납품 장비, S／Ｗ에 대하여 동일부품이 3회 이상 장애가 발생하였을 경우, 공급업체는 납품한 전 품목(부분장애일 경우 부분 품목)을 신규로 교체 하여 제공하여야 한다.

바. 하자기간 중 시스템 및 부대물자의 하드웨어 또는 소프트웨어 등의 결함사항이 발견되거나 구매자의 고장통보가 있을 경우 지체없이 무상으로 완전복구 조치 하여야 한다.

사. 무상 유지보수기간동안 시스템을 확장하거나 이설, 타 기종으로의 교체 등이 발생할 경우 공급업체는 이에 적극 지원, 협조하여야 한다.

아. 공급업체는 전문기술요원을 보유하여 시스템의 감독 및 비상사태에 즉각 대처할 수 있어야 한다.

10. 계약자 서류

가. 계약자는 다음 사항에 의거하여 승인서류를 제출하여야 한다.

1) 착수시 제출서류

(1) 설치 공정 일정표

(2) 승인서류 (시공상세도면, 시공계획서, 사양서 등)

(3) 현장대리인계

(4) 계약 내역서

(5) 설치 착수계

(6) 기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

2) 납품완료시 제출서류

(1) 납품검사원

(2) 납품검수조서

(3) 납품 내역서

(4) 시공 사진첩

(5) 기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

나. 승인용 서류를 제출하여 발주자측의 이견이 있을 시는 10일 이내에 재작성하여 제출한다.

다. 발주자가 승인한 도면 및 서류일지라도 오류 및 하자가 발견 되었을 시는 공급자의 책임이 면제되지 않는다.

라. 발주자가 승인한 사항이라도 불분명한 부분이 확인되면 이에 필요한 부대비용은 공급자의 부담으로 한다.

마. 서류 제출 지연으로 인하여 발생되는 제반 문제에 대해서는 공급자가 모든 책임을 져야 하며 발주자는 이에 대한 응분의 조치를 취할 수 있다.

11. 유지보수 및 운용교육

유지보수는 아래 기술사항을 최소 기준으로 하며, 그 세부사항 및 예방 정비 등의     기타사항을 포함하여 성실히 수행하여야 한다. 만일 불이행으로 인하여 업무에 막대한   지연이나 손실을 주었을 경우 관련법에 의거하여 계약자에게 손해배상을 청구한다.

가. 유지 보수

1) 무상 유지보수 기간은 검수일을 기산 일로 하여 2년으로 하며, 검수 완료 후 청구 시 관련법에 의하여 하자보증금등을 납부하여야 한다. 단, 세부 물품 규격서에 명기된 제품의 무상유지보수 기간이 다른 경우는 제조사의 동기간   무상유지 보수 지원 확약서로 대치할 수 있다.

나. 교육내용

1) SYSTEM의 구조 및 기능

- SYSTEM의 주요 H/W 구조 및 특성

- 기기의 사용상 주의 사항 등

2) SYSTEM의 운용방법

- 전체적 SYSTEM의 운영 방법

- 기기별 OPERATION 방법

- SYSTEM을 이용한 APPLICATION 방법 등

3) 자료공급

- 기기 및 SYSTEM의 OPERATION MANUAL

- 기타 DOCUMENTATION 등

4) 납품자는 기기 공급 후 담당자가 요구할 경우 유지보수에 필요한 소프트웨어 지원(신규, 수정) 및 소요부품을 제공하여야 한다.

5) 교육훈련은 계약업체(이하 “을”이라 한다) 전액부담으로 교육이 가능하여야 하며, 일정 및 인원은 추후 협의 후 결정한다.

다. 각 SYSTEM 사양서 제출

1) 제품 설명서 1부

2) 취급설명서 및 운영자 매뉴얼(한글 포함) 1부

3) 유지보수 매뉴얼(회로도, 배치도 등 포함) 1부

4) 제품보증서(공급자증명원 등) 및 시스템구성도, Ａ／Ｓ 비상연락망 1부

12. 기술사양 및 적용규칙

가. 환경조건

1) 전원 : 220V, 60Hz

2) 주위온도 : 최고 40℃, 최저 0℃

3) 상대습도 : 최고 70%

4) 설치장소 : 옥내

나. 적용규칙 및 기준

1) 적용규칙

(1) 한국공업표준규격(KS), 전기용품 안전관리법

(2) 전기통신법, 전기통신사업법, 구내통신 설비기술 기준

(3) 전기설비 기술 기준령, 내선규정

(4) 정보통신공사업법 동 시행령 및 동 시행 규칙

(5) 전자 공업 협회 (EIA)의 표준규칙

(6) 기타 관계 법령등

(7) 일반 시방서 및 특기 시방서

2) 기준

(1) 적용법령이 상호 일치하지 않거나 또는 타 설비와의 관계에 대하여는 쌍방

협의하여 시행하되 협의가 안되는 사항은 발주측의 의견에 따른다.

(2) 제작 시 본 시방서에 제시하는 모든 조건에 맞도록 제작하고 표기되지 않은 항목과 표준사항에 대하여는 주위 환경 및 조건을 고려, 기기를 설정 사전에 관련 데이터를 첨부하여 서면 승인을 받아야 한다.

(3) 제작자는 본 시방서에 이견이 있을 경우 설계 시 이를 명시해야 하며 사전에

이에 대한 자료를 제출하여 승인을 받은 후 제작해야 한다.

13. 특기 사항

가. 공동사항

1) 설치는 각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타 기기 또는 전체 시스템에 간섭 또는 장애를 주어서는 안 된다.

2) 시설물은 운영자 및 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록 설치 되여야 한다.

3) 각 기기는 수평, 수직조정이 정확하고 안정되게 장착되어야 하며 외관이 미려하게 설치되어야 한다.

4) 모든 장비는 감독관이 지정한 제품으로 신품이어야 한다.

15. 공급업체 준수 사항

가. 장비 납품 시 파손이나 시험 운영 중 에러가 발생하였을 경우 Ａ／Ｓ를 불허하며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체하여야 한다.

나. 최종 인수결과 시스템 운영불가 및 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 공급업체는 시공한 모든 장비를 철거 및 회수하여야 하며 그 비용은 공급업체 부담으로 한다.

다. 모든 장비에 대해서는 정품보증서와 운영체제를 포함한 Ｓ/Ｗ ＣＤ－ＲＯＭ을 제공하여야 한다.

16. 계약해지 및 책임

가. 위 계약조건을 위반하거나 지시사항을 성실히 이행하지 아니한 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

나. 납품과정에서 발생하는 물품의 파손이나 훼손 등에 대해서는 민사상 변상 등  일체의 책임을 감수하여야 한다.

Ⅱ. 특기 시방서

1. 설비개요

2. 적용범위

3. 설치 세부사항

4. 타설비와의 고려사항

1. 설비개요

본 특기시방서는 전곡선사박물관 다목적강당에 3D입체영상 시스템을 구축 하는데 있어 Full-HD 3D 영상 효과를 극대화하기 위한 제반 설비로써 기기의 구성 및 운영에 있어서는 전문성과 편의성을 최대한 보장하고 모든 시스템은 안정성, 효율성, 연계성 등을 고려하여 Full-HD 3D입체영상물 상영효과를 극대화 하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

가. 본 특기시방서는 전곡선사박물관 다목적강당에 3D입체영상 시스템  구축에 필요한 기자재를 납품 설치함에 있어 일반계약서에 명시되지 않은 부분에  대하여 계약업체가 수행해야 할 제반 세부사항을 규정한다.

나. 본 특기시방서는 시스템에 대한 최소요구사항 이며, 시스템 운영에 문제가 없어야 한다.

3. 설치 세부사항

가.  FULL HD 3D영상관의 규모 등을 감안하여 DLP 방식, 8,000ANSI이상의 밝기,   FULL HD(1920x1080)지원하는 DLP PROJECTOR 2대를 설치하여 고화질의  영상을 상영할 수 있도록 한다.

(※ 2대의 PROJECTOR 설치를 원칙으로 하되 천정의 설치공간 등 현장여건 상 1대의 PROJECTOR 설치가 보다 더 효과적이라고 판단 될 경우 PROJECTOR의 규격 및 사양 등은 별도합의 후 동등이상품으로 설치 할 수 있다)

나. 교체용 PROJECTOR LAMP를 준비하여 3D영상관 운영에 차질이 없도록 구성한다.

다.  3D 영상 전용의 SILVER SCREEN을 설치하여 관람객이 고화질의 3D영상을 시청할 수 있도록 하며, SCREEN은 GAIN 3.3, 시야각 30°〫, 알루미늄 표면처리가 된 원단을 이용, LACE&GROMMIT 형태로 제작하여 설치 후 SCREEN표면이 처짐이 발생하지 않도록 하며, 테두리 부분을 마감 처리하여 영상관 인테리어와 어울리도록 구성한다.

마. 영상서버는 2개(좌,우)의 1920x1080 FULL HD 영상이 RGBHV 신호로 끊김없이 부드럽게 재생이 되며 5.1CH AUDIO 신호가 출력되는 전용 서버로 구성하고, 터치스크린으로 제어가 가능한 프로그램을 설치하여 시스템 운용을 용이하게 한다.

바. 3D FILTER는 편광율 99.9%이상, 투과율 44%이상의 원편광필터로 제작한다.

사. 3D 안경은 편광율 99.9%이상, 투과율 44%이상의 원편광필터로 제작한다.

아. 시스템 운용 시 사용되는 안경소독기, 건조기, 배포대, 수거대 등 관리 소모품은 적당한 수를 배치하여 영상상영에 차질이 없도록 배치한다.

자. 영상서버 고장에 대비하여 HD-DVD 플레이, DVD 컨트롤러, 서라운드 스위쳐를 설치하여 긴급 상황에 대비한다.

차. 음향 및 통합제어 시스템은 기존의 설치된 설비를 이용하며, 새로이 추가되는FULL HD SERVER 와 기존 시스템을 연계시켜 3D영상관 전체 시스템이 문제없이 설치 및 운영할 수 있도록 구성한다.

4. 타 설비와의 고려사항

가. 영상음향설비

1) 선명한 화질과 명료한 음질을 위하여 System 전원 인입은 반드시 조명, 발전, 동력전원과 분리되어 시설 운영해야 한다.

2) 장비는 접지를 하여 ＨＵＭ(잡음) 노이즈 및 감전이 없도록 한다.

3) 공조, 전기, 발전설비 등에서 발생 유입되는 외부음은 사전에 억제 되어야 한다.

4) 실내 소음도는 50dB 이하가 적당하며, 문의 차음율은 20~30dB 정도가 유지되어야 한다.

나. 배관/ 배선 설비

1) 모든 배관은 Flexible 배관으로 가능한 설치될 장비의 단말부위까지 공급되어야 한다.(이음매 부위는 반드시 밀착 접속하여 배선의 긁힘이나 이물질의 반입이 없어야함)

2) 모든 배관 관로는 동력전원 (냉, 난방기, 승강기 등) 및 특수조명 전원과 원칙적으로 분리 하여 배관한다.

3) 인입되는 배선은 Control Line, Signal Line 및 Power Line을 분리하여야 하며, 전기선과 일정간격(50ｃｍ이상)을 유지 통신에 장애가 없도록 한다.

4) 모든 배선은 A/V 장비의 특성을 감안한 전용 Cable을 사용하여야 하며, 원활한 작업을 위한 분리된 색상의 Cable을 사용토록 한다.

5) 모든 케이블은 양끝단에 레이블을 표시한다.

6) 케이블 포설 시점을 기준으로 케이블 포설도, 선번장, 회선 시험성적서 등을 파일과 출력물로 제공하여 향후 유지보수에 용이하도록 하여야 한다.

7) 모든 배선은 보이지 않도록 매립하여야 하며 부득이 노출을 할 경우에는 몰딩을 사용하여 접착면이 떨어지지 않도록 실리콘 등을 사용하여 떨어짐이 없도록 견고하게 부착한다.

8) 배관 길이가 30Ｍ 이상이거나 직각 굴곡소가 3개소를 초과하는 경우에는 점검 및 작업이 용이한 장소에 Ｐｕｌｌ Ｂｏｘ를 미관을 고려하여 설치하고 견고하게 고정하여야 한다.

9) 케이블 구성도를 참조하고 수요처를 방문하여 현장을 파악하고 설치 및 시공에 문제가 없도록 담당자와 협의 하여 시공한다.

10) 접속기기의 전위차 등에 의해 발생되는 영상, 음성 신호의 HUM NOISE(전기잡음) 등이 없어야 한다.

11) 영상 및 오디오 케이블은 95%이상 편조실드 및 2중 차폐가 되어야 하며 전자장애 발생으로 잡음 및 노이즈를 제거할 수 있도록 한다.

다. 전원환경

1) 음향과 영상장비는 양질의 안정된 전원이 공급되어야만 하며, 각종 전기적 HUM(잡음) 및 기타의 노이즈가 발생하지 않도록 한다.

따라서 독립된 전원 인입과 충분한 용량의 전원이 공급되어야 한다.

2) System 인입전원은 장비 전체 소비전력의 30% 이상의 전원이 인입 되어야하며, 별도의 분전함 설치와 누전차단기가 설치 운용되어야 한다.

라. 기기설치

1) 기기운반 및 설치 시 불필요하게 함체를 분리 또는 해체하지 말아야 한다.

2) 기기의 설치위치는 전원을 수용하기 용이한 위치에 설치하여야 한다.

3) 조작콘솔은 강의실 내부의 상황을 파악할 수 있도록  조정실 중앙  배치한다.

4) 기기설치 시 연결단자의 위치 및 정격임피던스를 확인하여야 한다.

5) 공사시 부주의로 인한 습기나 오물이 침투되지 않도록 하여야 한다.

6) 바닥이 Access Floor(이중바닥)인곳은 기기설치 고정시 견고하게 하여야 하며 뒤틀림, 휨이 발생하지 않아야 한다.

7) 기기의 설치조립에 있어서는 해당 설계서 및 취급 설명서 등의 충분한 기기의 내용을 숙지하고 감독관의 지시에 의하여 시공 하여야 한다.

8) 기기를 설치하기 전에 보관이나 운반중의 먼지, 이물 등을 깨끗이 청소한 후 설치하여야 한다.

9) 기기를 설치할 때는 건축물 또는 기기에 충격을 주지 않도록 하여야 한다.

10) 기기의 동작시험 등은 감독자의 입회하에 시행하여야 한다.

11) 기기 설치 시 주위환경 및 미관 등을 고려하여 시설물과 조화가 되도록 하며 전체적으로 미관을 해치지 않아야 한다.

12) 기기 장착 시 기존 설비에 장애나 손상을 주지 않도록 사전에 주도 면밀히 파악하여 설치하여야 한다.

Ⅲ. 특기 사항

1. 시스템 내역

2. 시스템 사양

1. 3D입체영상 시스템 내역

NO	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	3D입체영상 시스템
(1)	FULL HD DLP PROJECTOR	Full HD - 8000 ANSI이상 (해상도 1920×1080이상)	2	EA
(2)	PROJECTOR LENS	0.95"1.8~2.8(HD전용)Zoom 렌즈 (프로젝터와 스크린과의 거리 사양)	2	EA
(3)	3D 영상 FILTER	원편광 99.9%, 42%이상	2	EA
(4)	SILVER SCREEN	400인치, 16:9, 9M x 5M Image Size : 8860×4980 Sound Hole Type	1	EA
(5)	FULL HD SERVER	FULL-HD,입체영상전용 SERVER	1	EA
(6)	LCD MONITOR	24인치 와이드형 LCD 모니터	1	EA
(7)	PROJECTOR STAND	2단 제작 사양	1	EA
(8)	POLARIZED GLASSES	원편광99.99%, 0.002%이하	200	EA
(9)	MANAGING SYSTEM	입체안경 소독기&건조기/배포대&수거대, 입체안경 Tray/관리 소모품	1	식
(10)	보조 SERVER	FULL-HD, 메인불량시 예비	1	EA
(11)	기타소모품	기타 영상구동에 필요한 장비일체	1	식
(12)	SET-UP & INSTALLATION	배관/배선/시스템 설치, 프로그래밍, 시뮬레이션	1	식
2	음향 시스템
(1)	AUDIO SYSTEM	기존영상관 음향시스템에 연계 활용
3	조명 시스템
(1)	HOUSE LIGHTING	기존영상관 조명시스템(전관조명)활용

【참고】2대의 PROJECTOR 설치를 원칙으로 하되 천정의 설치공간 등 현장여건 상

1대의 PROJECTOR 설치가 보다 더 효과적이라고 판단 될 경우 PROJECTOR의

규격 및 사양 등은 별도합의 후 동등이상품으로 설치 할 수 있다.

2. 3D입체영상 시스템 사양

1. FULL HD DLP PROJECTOR

(1) 기  능

본 기기는 HD SERVER에서 출력되는 고해상도(1920x1080)의 Full-HD 3D입체영상을 스크린에 투사하는 장비로 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

(2) 특  성

- 패널 : 0.95“ HD DLP

- 밝기 : 8,000 ANSI Lumens 이상

- Native 해상도 : 1920 X 1080 (Full-HD) 이상

- 명암비 :  7500:1 (WITH DYNAMIC BLACK HIGH)

- 이미지셋팅 : LENS SHIFT VERTICAL MAX : 6.65:1-1:6.65, HORIZONTAL MAX : 10.7:1-1:10.7

- 옵션렌즈 : LNS-W52/W53/S51/T50/T51

- 팬노이즈 : 35dB(ECO1)

- 사이즈 : 400(W)*242.5(H)*523.5(D)mm

- 계약시 제조자(외산의 경우 공식 수입업자발행) 정품공급 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부 품목

- PDG-DHT8000L 및 동등 이상 품이어야 한다.

2. PROJECTOR LENS

(1) 기  능

본 기기는 FULL HD DLP PROJECTOR와 스크린과의 거리에 비례하여 설치하는 장비로 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

(2) 특  성

- 프로젝터 전용 렌즈이어야 하며 LNS-W52/W53/S51/T50/T51제품 중 적정 규격 결정

- 계약시 제조자(외산의 경우 공식 수입업자발행) 정품공급 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부 품목

- LNS-S51 및 동등 이상 품이어야 한다.

3. 3D 영상 FILTER

(1) 기  능

본 기기는 DLP PROJECTOR LENS 전면에 설치하여 특정한 빛을 차단하여 주는 장비로 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

(2) 특  성

- 편광율 : 99.9% 이상

- 투과율 : 44% 이상

- 동등 이상 품이어야 한다.

4. SILVER SCREEN

(1) 기  능

본 기기는 PROJECTOR에서 투사되는 3D 영상을 현실감있게 표현하는 장비로 다음과 같은 규격      이상의 장비로 한다.

(2) 특  성

- 반사편광율 : 98% 이상

- 스크린 밝기 : 3.3 GAIN 이상

- 시야각 : 30°

- 스크린 표면 : 알루미늄 재질

- 크 기 : 9,000mm x 5,000mm

- 동등 이상 품이어야 한다.

5. FULL HD SERVER

(1) 기 능

본 기기는 고해상도(1920x1080)로 제작된 3D 영상데이터(좌,우)를 동시에 재생하여 프로젝터로 송출하며 좌,우 영상의 동기(SYNC)를 맞춰 출력하는 장비(입체영상 전용서버)로 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

(2) 특 성

- CPU : Pentium Dual Core

- Memory : 2Gb DDR2 RAM

- HDD : 500Gb SATA2 HDD*2

- Video Output : D SUB*1,DVI*1, RGBHV*2CH(BNC)

- Decode type : Dual full-HD Decoder(H/W  type)

- Video Format : MPeg-2 HD

- Output Resolution : 1920*1080,1600*1200,1280*1024,1024*768,720*480

- ODD : DVD-ROM + CD-ROM Drive

- Decode Bit Rate : up to 45mb/ch

- CASE : 19” Rack Mountable - 3U or 4U

- Power Supply : 220V

- Software Specification HD Player(Microsoft Directshow based player application

- Audio Specification Audio Decoder : Software based Audio Decoder

- 계약시 제조자(외산의 경우 공식 수입업자발행) 정품공급 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부 품목

- ADH-9000D 및 동등 이상 품이어야 한다.

6. LCD MONITOR

(1) 기 능

본 기기는 수동으로 영상 시스템을 운영하기 위한 장비로써 HD-SERVER를 컨트롤용으로 다음과    같은 규격 이상의 장비로 한다.

(2) 특 성

- 화면 크기 : 61㎝(24형) 와이드(16:9)

- 최대 해상도 : 1920 x 1080

- 밝기 : 300cd/㎡

- 응답속도 : 5ms

- 컬러지원 : 16.7M

- 시야각 : 170。/160。

- 인터페이스 : D-sub, DVI-D, HDMI

- 소비 전력 : 48W

- 동등 이상 품이어야 한다.

7. PROJECTOR STAND

(1) 기  능

본 기기는 DLP PROJECTOR를 설치할 수 있는 설치대로써 다음 사양에 준하며, 기계의 무게를 충분히 지탱하고 높이 및 상하 이동이 가능해야 한다.

(2) 특  성

- 재질 : 철재 1.6T 이상

- 도장 : 방청도장 1회, 색상도장 2회, 열처리 마감

- 구조 : 2단

- 테두리 마감

- 동등 이상 품이어야 한다.

8. POLARIZED GLASSES

(1) 기  능

본 기기는 관람객이 3D 영상을 시청할 때 착용하는 장비로 입체감을 높이기 위해 안경 테두리가  시야의 방해가 안되도록 커야하고, 이중상 방지를 위하여 편광율이 높아야 한다.

(2) 특  성

- 창넓이 : 가로 6cm x 세로 4.5cm

- 편광율 : 99.9% 이상

- 투과율 : 44% 이상

- 비파괴 휨도 : 180°이상

- 동등 이상 품이어야 한다.

9. MANAGING SYSTEM

(1) 기 능

본 시스템은 운영상의 필요한 물품으로 입체안경 소독기 & 건조기 / 배포대 & 수거대, 입체안경 Tray / 관리 소모품 등의 장비이며, 운영상의 문제가 없도록 발주처와 상의한 후 수량 및 위치를 결정토록 한다.

11. 기타소모품

(1) 기 능

기타 입체영상 구동에 필요한 각종 소모품을 필요로 한다.

10. 보조SERVER

(1) 기 능

본 기기는 입체영상 플레이이 보조서버로써 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

(2) 특 성

- CPU : Pentium Dual Core

- Memory : 2Gb DDR2 RAM

- HDD : 500Gb SATA2 HDD*2

- Video Output : D SUB*1,DVI*1, RGBHV*2CH(BNC)

- Video Format : MPeg-2 HD

- Output Resolution : 1920*1080,1600*1200,1280*1024,1024*768,720*480

- ODD : DVD-ROM + CD-ROM Drive

- CASE : 19” Rack Mountable - 3U or 4U

- Power Supply : 220V

- Software Specification HD Player(Microsoft Directshow based player application

- Audio Specification Audio Decoder : Software based Audio Decoder

- 계약시 제조자(외산의 경우 공식 수입업자발행) 정품공급 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부 품목

- 동등 이상 품이어야 한다.

11. 기타소모품

(1) 기 능

기타 입체영상 구동에 필요한 각종 소모품을 필요로 한다.

12. SET-UP & INSTALLATION

(1) 기 능

영상시스템을 구축시 필요한 배관 / 배선 / System Rack / Blank Panel / Power Distributor 등  입체 영상 구동에 필요한 모든 장비 일체를 설치하는 것을 말한다.   끝.