전곡선사박물관 개관2주년 기념특별전

전시물 제작 및 설치  과업지시서

2013. 02.

전곡선사박물관

[ 과 업 지 시 서 ]

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 전곡선사박물관 개관2주년 기념특별전

2. 장     소 : 경기도 연천군 전곡읍 평화로 443번길 2  전곡선사박물관

3. 과업기간 : 계약일로부터 2013년 9월 1일(일)까지

가. 실시설계 : 계약일로부터 5일 이내

나. 현장설치 : 착수일로부터 4월 25일 이내

4. 적용범위

가. 기획전시실 전시물 제작 및 설치

나. 야외 체험전시물 제작 및 설치

다. 유지보수 관리

Ⅱ. 일반조건

1. 본 과업지시서는 전곡선사박물관 개관2주년 기념특별전 ‘선사시대의 기술 1. 사냥’ 전시물 제작 및 설치에 적용하며 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 관계법령 및 건설교통부 표준시방서에 따른다.

2. 시공방법

가. 설계도면은 기제작된 도면을 발주처의 지시에 따라 수정 및 보완하여 활용하며, 관계법규 등에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

나. 시공이 불가능한 경우가 있거나 부득이한 사유로 변경할 시에는 그 사유서 및 시공도면을 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

다. 모든 건축자재 및 부자재는 친환경 자재가 사용되어야 하며, 환경호르몬 물질 배출을 최소로 억제하여야 한다.

라. 공사완료 후 소방안전에 관한 방염필증을 받아 공사완료 서류에 첨부하도록 한다.

마. 공사가 시행되는 공간의 특수성을 감안하여 전시실 보존을 위한 철저한 보양을 시행하고, 매일 공사 후 공사현장 정리에 만전을 기하도록 한다.

사. 본 과업지시서의 모든 항목은 설계도 및 내역서에 규정하여 적용하고, 모든 공사 진행사항은 발주처와 협의하여 결정하도록 한다.

3. 제반서류

수급자는 계약 후 착공계, 공정표, 현장대리인계 등 제반서류를 각 2부씩 제출하여야 한다.

4. 현장대리인 및 인원관리

현장대리인은 현장에 상주하여야 하며, 현장대리인의 경험부족 등으로 시공에 문제가 있다고 판단되면 감독관의 요구에 따라 현장대리인을 변경하여야 한다.

5. 자재

본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS규격품을 사용하고, KS규격품이 없을 경우에는 국내 최우수 제품을 사용하되 사전에 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

6. 청소

본 공사 완료 후 시설물 내외의 청소를 깨끗이 하여 전시에 지장이 없도록 한다.

7. 안전관리

본 공사의 시공현장은 제반 안전수칙을 이행하고, 표시판을 취부하며, 공사 중 시설물 등에 손상을 주지 않도록 주의하여야 한다. 만약 손상을 주었을 때는 수급자 부담으로 즉시 원상복구하여야 하며, 시공 중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대해서는 수급자가 책임을 진다.

8. 구 획

전시실 구획(죠닝)을 할 때 소방법(방화구획, 스프링클러 및 소화전  커버 범위 등)에 저촉 되지 않도록 설계시 충분히 고려하여야한다.

9. 전시공사 보고서

계약단계에서부터 준공시까지 일련의 과정을 보고서로 작성하여 준공검사 신청을 할 때 제출하여야 한다.

10. 준공검사

공사완료 후 감독관 입회하에 점검 및 시험상태∙시운전 등 확인 완료 후 준공검사를 신청하고, 준공검사는 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률에 따라 진행하며, 계약담당관에게 준공검사를 받는다.

11. 분쟁조정

본 과업은 상호간 신의성실의 원칙에 따라 과업을 성실히 이행하여야 하며, 과업을 진행하면서 상호간 분쟁시 별도의 절차를 명시하지 않을 경우 국토해양부의 건설분쟁조정제도에 따라 분쟁을 해결한다.

Ⅲ. 특수조건

1. 전시설계

가. 설계도면은 발주처로부터 제공된 도면을 기초로 수정 및 보완하여 제작한다.

나. 전시유물, 모형, 그래픽, 영상 등을 통해 각 주제별로 공간을 구성하여 기획의도를 잘 살리도록 전시 설계한다.

다. 설계담당자는 실시설계 완료시까지 가급적 현장에 상주하여 발주처의 기획의도가 정확하게 설계에 반영될 수 있도록 한다.

라. 전시설계 축척은 A3기준 1/100으로 한다.

마. 전시설계도면에는 자재의 재질과 규격이 표기되어야 한다.

바. 전시설계 완료시 설계도서를 제본하여 2부 제출한다.

2. 가설공사

가. 공사기간 동안 자재는 감독관이 지정한 장소에 적치 보관하며, 관람객에게 불편을 끼치지 않도록 주의한다.

나. 공사 중 발생하는 먼지와 소음이 상설전시실로 유입되어 관람객에게 불편을 초래하지 않도록 최대한 방음처리를 한다.

다. 벽체 및 우레탄 소재로 마감된 기획전시실 바닥의 보호를 위해 작업 전에 반드시 바닥면을 1차 청소 후 롤골판지(기성규격품)로 보양하여 공사를 진행하며, 자재 적치 또는 무거운 기계류는 5mm 이상의 합판으로 추가 보양하여 사용한다.

라. 기준선 작업은 바닥면의 보호를 위해 먹줄을 놓는 작업을 하지 않으며, 레이저 계측기와 마스킹테이프를 이용하여 기준점 및 연장선을 긋고 사용한다.

마. 모든 치수는 도면에 명기된 치수를 사용하며, 도면에 명기되지 않은 치수는 현장 실측하여 감독관의 지시에 따라 결정한다.

바. 작업시 박물관 공조시설을 이용하여 작업장 환기를 할 경우 공조기 프리필터의 비용을 부담하여야한다.

사. 실내 작업시 먼지에 의한 소방감지기가 오작동할 우려가 있으므로 박물관 시설담당자의 승인을 받고 보양을 하여야 한다

아. 공사용으로 박물관 전기를 사용할 경우 사용량에 대한 요금을 부담한다.

3. 목공사

가. 목공사는 기시설물이 훼손되거나 변형되지 않는 범위에서 감독관의 지시에 따라 작업을 진행한다.

나. 기 시설물의 철거 또는 변형이 불가피한 경우 감독관의 승인을 득한 후 작업을 진행하여야 하며, 철거 또는 변형시 기시설물의 안전에 문제가 발생하지 않도록 충분히 보강하도록 한다.

다. 목재는 옹이, 썩정이, 엇결 등의 흠이 생기지 않는 것으로 내력상 지장이 없는 것을 사용하며 잘 건조되고 뒤틀림이 없는 곧은 것을 사용한다.

라. 내장공사에 사용되는 목재는 방연처리 또는 방연 목재를 사용하며, 방연 처리된 목재는 충분히 건조한 후에 사용한다.

마. 구조재는 함수율 24%이하의 1등 소절품을 사용하고, 치장재는 함수율 12%이하의 1등 무절품을 사용한다.

바. 목재는 배수가 양호한 장소에 지면에서 격리시켜 보관하며 함수비의 증가를 막기 위해 덮개를 씌어야 하며, 비틀림을 방지하기 위해 겹쳐 쌓아야 한다.

사. 목재의 연결부위나 이재와 연결 시공할 시에는 그 이음새가 드러나지 않도록 정밀하게 시공하여야 한다.

4. 도장 및 도배

가. 도장재는 KS규격품을 사용하여야 하며 개봉되지 않은 채로 반입하여 감독원의 승인을 득한 후 사용한다.

나. 각 종류의 사용도료 견본품을 제출하여 색상, 품질 등에 관해 감독원의 승인을 득한 후 시행한다.

다. 주요 부분의 도장 및 스프레이 등은 사전에 색상, 광택, 질감 등에 관한 승인을 득한 후 시행한다.

라. 각 부 칠 공정에 앞서 명기가 없는 사항은 건설부 제정 표준시방서에 준하여 바탕만들기를 한다.

마. 다음과 같은 사항에서는 감독관과 협의 승인 전에 칠하여서는 안된다.

1) 칠하는 장소의 기온이 낮거나 습도가 높고 환기가 충분하지 못하여 칠의 건조가 부적당할 때

2) 주위 다른 작업으로 인해 칠작업에 지장이 있거나 칠막이 손상될 우려가 있을 때.

바. 합판면 부분과 요철부위는 도장작업에 앞서 퍼티, 면고르기 샌딩, 2차 퍼티, 2차 면고르기 샌딩작업을 거쳐야 한다.

사. 도배공사는 벽지가 전체적으로 한 장처럼 느껴지도록 풀칠작업을 하여 도배선 끝선 자리가 보이지 않게 요철을 은폐시키고, 면을 평활하게 하여야 한다.

아. 벽지를 바른 후에는 공기가 빠지도록 충분히 다듬고 이음매는 롤러 등을 사용하여 충분히 문질러야 하며, 색, 얼룩 등이 없도록 주의하고, 이음매 등 벌어진 곳이 없도록 시공하여야 한다.

자. 벽지는 주변 도장색 및 기시공된 천연벽지와 색, 질감 등이 거스르지 않도록 동일한 자재를 사용하여야 한다.

5. 유리공사

가. 유리의 운반은 크기, 무게, 현장상황과 운반거리 등에 따라 적절한 운반법을 채택하여야 하며, 현장 반입시 손상의 유무, 수량 등에 대해 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 유리를 취급할 때는 유리의 모서리나 귀퉁이가 땅에 닿거나 유리에 무리한 힘을 가하는 일이 없도록 하고, 유리가 손상되지 않도록 하여야 한다.

다. 진열장용 유리는 안전을 고려하여 최소 8mm 이상의 재료를 선택하여 시공한다.

라. 외부로 노출된 유리는 관람객의 안전을 위해 모서리를 둥그스름하게 마무리하여야 한다.

6. 모형 제작 및 설치

가. 모형제작은 발주처가 제공하는 사진, 도면 등 자료를 바탕으로 제작하며 전시물을 설명하는 전시품에 관계되는 사항은 필요시 발주처에서 지정하는 전문가의 자문 및 고증을 충분히 반영하여 발주처의 승인을 얻어 제작되어야 한다.

나. 현장 마무리, 설치 등으로 재료의 치수 및 설치공법의 사소한 변경 또는 수반하는 약간의 수량 증감 등의 경미한 변경은 감독관 지시에 따르며, 이 때의 도급액은 증감하지 아니한다.

다. 전시품 제작은 학술, 기술 및 예술의 모든 분야가 종합되는 사업으로 설계로부터 제작 설치 완료시까지 과정의 가변성이 비교적 큰 바 아래와 같은 사항에 대하여 실적 수준의 제고, 예산절감 등의 발전적인 성과를 목적으로 할 경우에는 감독관의 승인 하에 설계변경을 한다.

1) 복제품으로 설계되었으나 원 실물의 구입이 가능하고 당초 설계비용내에서 있을 경우

2) 기증 발생에 의하여 동등이상의 유사한 전시품으로 교체할 경우

3) 새로운 기술의 발전 또는 다른 제작방법으로 변경함이 유리한 경우

라. 모형은 발주처가 요구하는 수준의 품질을 갖추어야 하며, 수급자는 재료구입 전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

마. 전시물 제작시 감독관은 제작업체의 현장을 방문하여 사용재료, 제작과정을 사전에 검수하여야 하고, 중간제작검사를 공장에서 실시하며 이에 소요되는 일체의 비용은 제작비에 포함된 것으로 보며 수급자부담으로 한다.

바. 검사는 제작물의 인도를 목적으로 하고 감독관의 입회하에 행한다. 만일 불량 사항이 있을 경우는 감독관의 지시에 기초하여 발주자의 승인을 받고 즉시 교환 또는 보수를 해서 완전한 것으로 한다.

7. 그래픽

가. 그래픽 공사는 전시관 내의 각종 설명패널, 유물설명카드, 사인물, 외부 홍보물, 야외 전시설명패널 등을 모두 포함한다.

나. 모든 패널에 필요한 자료는 촬영, 구매, 임대, 지급 등으로 이루어지며, 발주처에서 제공하는 것을 원칙으로 하되 구매자료 발생시 내역에 계상한다.

다. 시공자는 상기의 선별내용(사진, 문안, 기타 도해 등)을 확인받은 후 주요 제작물에 관해 적절한 크기로 축소한 시안을 통해 레이아웃 및 문안에 대해 발주자의 승인을 받도록 한다.

라. 실사출력

1) 컴퓨터 프린트는 컴퓨터를 통한 이미지의 합성 및 재현 등의 다양한 디자인 연출을 가능하게 하며 발주자가 제공한 원고의 상태에 준하여 최선의 퀄리티를 표현하도록 한다.

2) 규격은 전시설계에 명시된 크기에 준함을 원칙으로 하여 감독관과 협의 후 승인을 받도록 한다.

3) 재료

가) 인화지는 무광택 인화지를 사용하여야 한다.

나) 인화지를 접찹한 패널은 견고한 제품을 사용하여야 한다.

다) 접착제는 제품과 인화지의 수축, 팽창 특성에 적합한 접착제를 사용한다.

라) 표면보호를 요하는 부분에는 무광택 라미네이팅 코팅을 해야 한다.

4) 색상은 최대한 기본원고의 칼라에 충실토록 한다.

마. 사진패널

1) 사진패널의 규격은 전시설계에 주어진 크기에 준하고 트리밍 작업은 감독원과 협의, 승인을 받아야 한다.

2) 재료

가. 인화지는 무광택 인화지를 사용하며 최상급 제품을 이용하여야 한다.

나. 인화지를 접착하는 패널은 견고한 제품을 사용하여야 하며, 습기, 온도, 기타 불량한 접착제에 의한 수축 팽창에 유의해야 하고 변질되지   않아야 한다.

다. 접착제는 인화지의 수축, 팽창 특성을 검토하여 적합한 재료를 사용한다.

라. 표면보호를 요하는 부분에는 무광택 라미네이팅 코팅을 해야 한다.

3) 천연색 사진에 대하여는 원고에 충실하여야 하고, 칼라토닝에 대해서는 감독원의 승인을 받은 후 인화한다.

4) 사진은 도면에 의한 규격으로 지정인화지에 컴퓨터 인화하여 사진표면은 무광, 라미네이팅 코팅을 한 후 접착한다. 각 사진의 이음새가 고르게 접착되도록 유의해야 한다.

바. 전시, 안내, 기타의 사인물과 유물설명카드 등의 규격은 가급적 통일성을 꾀하며 박물관의 이미지와 조화되어야 한다.

사. 시안이 완성된 자료는 감독관과의 협의 후 검토 확인하여야 하며, 검토과정 중 육안으로 발견할 수 없는 이상으로 인한 문제발생 혹은 검토받은 시안과 출력 결과물이 다른 경우 감독관의 지시에 따라 즉시 수정, 재출력하여야 한다.

아. 패널, 유물설명카드, 홍보배너 및 현수막, 기타의 사인물 등 결과물을 납품할 때 별도의 가공절차 없이 출력이 가능한 전자파일(AI, JPG 변환파일 포함)을 함께 제출하여야 한다.

8. 조명/전기

가. 설치작업 전 모든 부속자재는 샘플을 제출하여야 하고 구조적으로 타당성을 조사하여 발주처의 승인을 받은 뒤 설치에 임한다.

나. 광량을 고루 분포시켜 균일한 빛 밝기가 나오도록 하여 이미지 표현 및 유물이 안전하게 빛에 노출될 수 있도록 문제없이 제작한다.

다. 전시에 소요되는 모든 조명은 LED조명 사용을 기본으로 하되, 전시효과 등에 따른 기타 조명을 사용하고자 할 때는 발주처와 협의 후 시행한다.

라. 안정기는 KS제품의 안정기를 사용한다.

마. 배선은 보수 및 관리가 용이하게 정리정돈 설치되어야 하고, 연결부분은 누전현상이 없도록 절연테이프 및 절연물질을 사용하여야 한다.

바. 조명 용도에 따라 전시기간 중 교체대비 예비품을 10%이상 확보하여  제출한다.

사. 전시에 필요한 소요전력량은 설계단계에서 박물관 시설담당과 협의한다.

아. 공사시 전기를 동력으로 사용할 경우 사용장비 목록을 작성하여 반드시 박물관 시설담당에게 승인을 받고 사용한다.

자. 전시조명은 간접조명을 원칙으로 하며 전시조명연출 및 설치는 발주기관의 사전승인과 전문가의 자문을 받아 시행하도록 한다.

차. 관람동선 및 공간별 구성에 적합한 조화로운 조명디자인을 계획하고, 관람동선 및 피난 안내 조명계획을 함께 디자인하여야 하며 계획안을 발주자에게 제시하여야 한다.

9. 야외 체험 전시물 제작 설치

가. 야외에 제작 설치되는 전시물은 햇빛, 비, 바람 등 노출환경에 견고하게 지속성을 갖는 재료로 제작되어야 하며, 사용재료는 반드시 발주처의 승인을 득하여 사용한다.

나. 사냥 덫, 함정 등 전문가의 학술적, 기술적 자문이 필요한 모형은 발주처가 지정한 전문가로부터 사전에 충분히 자문을 받아 제작하여야 한다.

다. 야외에 설치되는 동물모형은 실물감이 나타날 수 있도록 제작하며, 제작 전에 발주처로부터 동작이나 자세를 스케치, 또는 도면으로 사전에 승인을 득하여 제작하여야 한다.

라. 토템폴은 쓰러지지 않도록 기초를 튼튼히 하여야 하며, 목재가 부식되지 않도록 충분히 배수될 수 있는 환경을 조성하여야 한다.

마. 모든 야외 설치 전시물은 관람객이 직접 체험하는 전시물로써 안전사고가 발생하지 않도록 사전에 예방을 철저히 한다.

10. 기타

가. 본 과업지시서는 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 전시실 등 박물관 시설에 손상을 가했을 경우 원상태로 복구하여야 한다.

다. 본 전시공사와 관련하여 사다리, 작업용 공구 등의 안전한 사용 및 현장 내 안전사고 예방을 위한 안전교육을 실시하여야 하며, 현장 내 화재예방을 위한 소화기 등을 반드시 비치, 운영하여야 한다.

라. 공사시 발생한 폐기물은 지정된 장소 이외에는 적재하지 않는 것을 원칙으로 한다.

마. 폐기물 반출은 반드시 지정된 폐기물 처리업체가 처리토록 하여야 하며, 처리 후 확인서를 감독관에게 제출 후 정산 실시한다.

바. 전시 목적과 제안 요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장여건을 고려하여 계획해야 한다.

사. 전시물은 관련규정 및 제반 규정에 적법하게 제작 설치될 수 있도록 계획해야 한다.

아. 공공 문화시설로서 노약자 및 장애자의 편익과 안전성을 도모하여야 한다

자. 기존 각종 설비(전기/통신/방범)의 목적과 기능이 유지 되도록 계획하여야 한다.

차. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 중요하다고 판단되는 사항은 발주자와 협의하여 수행하고 소요되는 비용은 수급인 부담으로 한다.

카. 본 과업이 완료된 후에라도 행정절차가 완료될 때 까지 감독관의 지시에 따라야 하며 성과에 대한 보완이 필요한 사항에 대해서는 수급인 부담으로 즉시 보완해야 한다.

타. 본 과업지시서의 내용 해석에 차이가 있을 때에는 발주자의 의견에 따라야 한다.

파. 과업수행과정에서 발견된 문제점 등에 대해서는 충분한 검토를 통해 최선의 대안을 찾아야 한다.

하. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 발주자와 협의하고 상호 이견이 있을 시에는 발주자 의견에 따라야 한다.  끝.