남한산성 수구문 주변 성벽 보수․정비

실시설계용역 과업지시서

2013. 3.

남한산성 수구문 주변 성벽 보수 ․ 정비

실시설계용역 과업지시서

과업 목적

❍ 남한산성 성곽을 보수 ․ 정비하여 훼손을 막고 성곽문화유산의 체계적인 보존 및

효율적인 관리를 하고자 함

과업 개요

1. 사 업 명 : 남한산성 수구문 주변 성벽 보수 ․ 정비 실시설계용역

2. 지 정 별 : 사적 제57호

3. 소 재 지 : 경기도 광주시 중부면 산성리 산 24 일원

4. 사 업 비

-	예 산 액 :	一金이억원整(￦200,000,000)
-	설계용역비 :	一金이천이백팔십삼만구천원整(￦22,839,000)

5. 과업내용 : 성곽 및 주변 석축 보수․정비(L=35m)

6. 과업기간 : 착수일로부터 45일간

사업 지침

□ 관계전문가 자문을 받아 수구문 주변 성벽을 보수한다.

- 성곽공사는 ‘성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침’(2011.4.1, 문화재청 훈령 제     228호)에 따라 시행한다.

- 석재는 부득이한 경우를 제외하고는 기존부재를 최대한 재사용토록 한다

- 보수 전 과정을 기록한 수리보고서를 발간하여 제출한다.

과업 범위

1. 설계일반조건

1) 설계용역을 수행함에 문화재보호법, 문화재수리공사 설계도서 작성기준(문화재청) 및 과업 목적상 따라야 하는 관계규정(건축법, 오․폐수 관련 법규, 전기․설비 등)을 먼저 준수하여야 하고, 필요에 따라 관계기관과 협의해야 하며 비용은 설계 용역 자의 부담으로 한다.

2) 본 설계 기간에 과업지시는 성실히 수행하여야 하며 지침 및 과업에 명시되지 않은 사항이라도 발주청(남한산성문화관광사업단)의 시정요구가 있을 시는 바로 수행하고, 과업 자(설계자)의 의견이나 건의사항을 협의 처리하되 이에 따른 추가비용은 청구할 수 없다.

3) 본 설계의 과업 중 발주청(남한산성문화관광사업단)의 자료 제출 요구 시 즉시 이에 응하여야 한다.

4) 본 용역의 설계의무는 착수 시부터 과업 납품 후 완료 시까지로 하고, 용역 수행 중 변경이나 정산이 필요시는 이에 응하여 수정, 보완, 조정 등 완성하여야 한다.

5) 착수시기는 계약조건에 의하여 시기를 결정하고 착수와 동시에 용역에 참여할 팀의 명단을 제출한다.

6) 과업지시서의 변경 : 발주청의 계획 변경으로 불가피하게 과업지시서의 내용을 변경하여야 할 사항과 애초 계획에 고려하지 못한 사항은 별도로 우리사업단과 협의하여 결정하고 과업을 수행하여야 한다.

7) 주요자재의 설계는 감독관과 협의하여 작성한다.(구두, 전신 등)

2. 설계도서 작성기준

1) 설계도서는 『문화재수리표준시방서』를 준수하여 작성하여야 하며 현황사진첩, 시방서, 내역서, 도면을 1권으로 작성하되 주변환경에 대한 현황조사에 근거하여 작성한다.

2) 설계도서는 문화재청 발간 문화재수리표준시방서 및 정부표준품셈에 적합하고, 공사비 산정은 건설부 지정, 각종 건설공사 표준품셈 및 정부노임단가를 기준으로 한다. 자재비 단가는 조달청에서 발행한 가격 정보지를 우선으로 하되, 품목이 없을 시는 정부가 인정한 물가 정보지 등을 참고하고 적용된 책자와 페이지 등을 기록하여 쉽게 열람(검사) 할 수 있도록 요목으로 작성한다.

단, 불가피하여 견적가격으로 단가를 작성 시 2곳 이상의 견적으로 한다.

3) 공사용으로 설치하는 가설물은 배치도에 위치 등을 표시한다.

4) 각종 성곽(여장 포함)의 주요 부분에 대하여는 상세도면 및 시방을 작성한다.

5) 책임기술자(실측․설계), 현황․고증 등 조사자, 설계도서 작성 실무자의 성        명을 설계도서 도면상에 표시한다.

3. 설계도서 작성 시 유의사항

1) 문화재에 대한 현황조사, 학술조사, 문헌자료 등을 참고하여 설계 도서를 작성한다.

2) 관계전문가 자문회의는 1회 이상 실시하여 과업 방향을 검토하고, 참석자는 감독관과 협의하여 결정하며 비용은 설계 용역 자의 부담으로 한다.

3) 배치도에는 대상 및 주변 구조물(기타 시설물) 등을 도시한다.

4) 설계도면에는 기본적인 도면과 노출된 각종 부재에 대한 상세도를 포함한다.

일반 행정사항

1. 본 설계용역의 성과품에 대한 최종 납품은 문화재청 설계승인(문화재현상변경 포함)을 완료하여야 한다.  ※ 설계승인에 소요되는 기간은 과업기간에서 제외한다

2. 설계도서는 시공 상세도를 상세하게 작성하여 누구나 도면을 이해하여 공사가 진행되도록 한다. (외래어는 한글표기)

3. 용역 수행자는 계약일로부터 1주일 이내에 착수계, 예정공정표를 제출하여야 한다. (계약 규정에 따름)

4. 설계자는 설계 중간보고는 감독관이 필요하다고 인정할 시에는 지정일에 보고하여야 한다.

5. 본 용역 과업의 원본은 스프레드시트와 CAD로 작성하여 CD로 작성 제출한다.

6. 시방서는 공사․공정종류별로 작성하여야 한다.

ㅇ 일반시방서 : 일반사항, 공사․공정종류별 일반사항

ㅇ 특별시방서 : 공사․공정종류별, 단계별 세부 시방서

ㅇ 안전관리 시방서 등

7. 보안대책

ㅇ 본 과업수행 과정에서 발생하는 제반 자료는 별도 함에 보관하여 보안장치에    전력을 기울여야 한다.

ㅇ 과제물은 지정된 수량 이외에는 일체 복사 복제를 금한다.

ㅇ 기타 사항에 대해서는 보안업무 규정을 준수하고, 감독관의 지시를 받는다.

8. 특기사항

ㅇ 본 설계는 다년간 경험이 있는 기술자가 설계하여야 한다.

ㅇ 착수와 동시에 본 과업에 종사한 기술자 명단을 제출하여야 한다.

ㅇ 엔지니어링 기술진흥법에 정한 대로 사업 책임 기술자 및 분야별 기술자 서     명날인을 하여야 한다.

9. 기타사항

1) 설계용역 과업수행으로 다음 사항이 발생하였을 경우 건설기술관리법 제20조    의4 제1항 제2항에 의거 조치할 수 있다.

가. 설계 등 용역을 성실히 수행하지 아니함으로써 시설물의 주요 구조부가 손     괴하거나 손괴될 우려가 있을 때 또는 공중에 현저한 저해를 끼치거나 끼칠     우려가 있을 때

나. 구조계산 등을 소홀히 하여 시설물의 주요 구조부의 안전성 또는 내구성을     저하할 우려가 있을 때

다. 사전조사 등을 소홀히 하여 설계 등 용역의 결과가 현저하게 부실할 때

라. 건설공사에 사용될 자재, 재료 등의 품질기준, 시방서 및 제기준 등을 구체      적으로 작성하지 아니함으로써 부실공사를 초래하거나 우려가 있을 때

마. 하도급 제한을 위반할 때

바. 시정 명령을 이행하지 아니할 때

사. 부실 설계도서를 작성함으로써 부실공사를 초래하거나 초래할 우려가 있을 때

아. 설계도서 작성에 참여한 건설기술자의 업무내용을 상세히 기재하지 아니한 때

자. 신기술, 신공법 등에 대한 설계 기술의 적용을 잘못하여 건설공사가 부실하      게 되거나 부실하게 될 우려가 있을 때

차. 다른 행정기관으로부터 법령의 규정에 따라 업무정지 요청이 있을 때

2) 각종 개발 계획에 따라 기타 관계기관과 협의가 필요시는 용역 준공 전에 사    전 협의를 완료하여야 한다. (문화재청, 경기도청, 수도과, 하수과, 건축과 등)

3) 본 실시설계 이전의 기존자료는 최대한 활용할 수 있다.

4) 용역 최종 보고서에는 참여자별 성명, 주민등록번호, 담당분야 및 참여기간, 소   지 자격증 종류 등을 상세히 기록하여 추후 부실 설계 부분이 있을때 책임자   를 분명히 파악할 수 있도록 기록하여야 한다.

5) 설계도면에는 매 장마다 책임기술자가 서명하여야 한다.

6) 재료선택은 남한산성문화관광사업단과 협의하여 결정한다.

7) 품셈결정

가. 문화재청 표준품셈 및 국토해양부 제정 표준품셈(2013)에 의거 산정하되 감     독관과 협의에 의거 적용한다.

나. 노임은 2013년도 상반기 정부 노임단가를 기준으로 한다.

다. 자재 및 기타 단가는 조달청 발행 가격정보를 기준으로 하고, 동 책자에 없      는 단가는 한국과학기술연구소, 물가 정보자료, 한국생산성본부 각 대상        원가조사 연구서에 의하여 원가 또는 거래실례가격을 적용한다.

8) 원가계산

가. 지식경제부가 제정한 회계예규에 따른다.

나. 각종 보험 요율은 정부기관에서 제정한 보험료율을 따르고 각종 보험료를       적용한다.

납품 도서

1. 설계원도(A3) 2부

2. 설계도서 5부(반접 2부, 책철 3부)

3. 설계도서(설계도면, 시방서, 내역서, 수량산출서, 현황 사진첩 등)를 CAD와 엑셀로 작성하여 저장한 CD-ROM 3개

4. 설계작성 시 조사된 모든 자료 및 고증 조사자료 일체