1. 백본스위치(L3 스위치) 세부 규격

제품명	수량	세 부 규 격
L3 스위치	1식	1) 세부 사양 ○ CISCO 4507R+E 1식 ○ 1GB 이상의 플래쉬메모리 및 2GB 이상 DRAM제공 ○ IPv4 , IPv6 지원 ○ 10/100/1000 Base-T (RJ-45 Type) 48포트 이상 제공 ○ Gigabit Ethernet 12포트(SFP Type) 이상 제공 - SFP 멀티 Type GBIC 12개 제공(제조사 정품) ○ 1400W이상 Power Supply 이중화 제공 ○ SUP7 (520Gbps 지원) 이중화 제공 2) 기타사항 ○ 이중화된 엔진중 하나의 엔진에 장애발생시 성능감소가 없어야 함 ○ 원활한 지원을 위해 단일제조사 제품 도입을 원칙으로 함. ○ 제조사 공급증명 및 기술지원 확약서 제출 ○ 공급되는 모든 제품은 제조사 정품이어야 함. ○ 제품 공급 후 1년간 무상유지보수 ○ 기 운영중인장비 및 신규 도입되는 L4 스위치와 GBIC 으로 연결 - 각 장비별 연결용 별도 모듈을 해당 제조사의 정품으로 납품하여야 함. ○ 연결 대상 Network 장비 - PAS 5216 , NXG400 , Altron A3 , SNIPER IPS 4.0 A1000 , Cisco 2960G , WAPP-SAFER 등

2. 기타

제품명	수량	세 부 규 격
기타	1식	1) WindowsSvr Std 2012 OLP NL Gov 2Proc * 3 2) WinSvrExtConn 2012 OLP NL Gov Qlfd * 2 3) HP RX2660용 2포트 HBA 카드 * 1 3) HP RX3660용 2포트 HBA 카드 * 1 4) HP DL580G7용 2포트 HBA 카드 * 1 ※제조사 정품 및 장비에 장착하여 정상적으로 동작하도록 확인후 납품.