무대장치 설비 시방서

물품명 : 경기도 어린이박물관 무대장치 설치·보수

2016. 04.

목    차

1. 무대설비 설명서

2. 일반시방서

3. 제품규격서

무 대 설 비

1. 무대설비 설명서

1.1 개  요

본 무대장치는 경기도 어린이박물관 내에 무대장치를 설계, 보수하는 것으로서, 최첨단의 전자 장비로 보다 효율적인 무대장치를 하여 최대의 효과를 얻고자 함에 있다.

1.2 시 공 방 향

본 무대 설비는 강당 이라는 것을 고려하여 무대의 특성과 무대설비의 특징을 최대한 수용 할 수 있는 최신 시설 및 첨단 기술을 도입하여 완벽한 무대설비가 되도록 한다. 또한 학술세미나 및 연극, 음악회 등 예술공간으로 건축공간의 효율적인 활용과 최대의 안전성을 고려하면서 무대설비를 효과적으로 활용하고 합목적성에 의한 효율적 운영 관리를 할 수 있는 기계적, 전기적, 예술성을 충족시킬 수 있는 메카니즘을 갖춘다.

1.3 무대 설비의 개념

무대 설비라 함은 무대의 연출 효과를 최대한으로 얻기 위함에 목적이 있으며, 각종 무대막, 스크린, 조명바턴, 기구 취부용 바턴의 기계장치 등 극장과 홀 강당에 구비하는 각종무대기계 설비 또는 무대기계 기구라 하고 있다.

극장은 음악, 연극, 발레 등 여러 형태의 무대 예술이 대형화되어 감에 따라 현대적인 극장을 만들어 관객의 요구에 부응하며, 재래식의 무대기구에서 탈피하여 복잡한 조작을 편리하게, 소극적인 무대기구 설비에서 적극적으로 현대화되어가고 있다.

따라서 무대 기구의 적용 범위는 극장에만 국한되지 않고 회의장, 학교, 강당의 공간에도 다양하게 설치하고 있다

1.4 무대설비의 기능

전체 무대 설비 중 상부 조물 기계 설비를 기능면에서 살펴보면, 장막 설비로 배후 노출 차단 기능, 스크린에 의한 영상 예술창출 기능을 할 수 있다.

상기에서 기술한 바와 같이 전체 무대 시설의 기능면에서 살펴보면, 다음과 같은 공연물과 행물을 수용 할 수 있다.

* 일반 행사물 : 강연회 발표 및 심포지움 각종 행사 등.

* 예술 공연물 : 연극  . 무용 . 음악회 . 영화상영

1.5 무대설비의 제원

1.5.1 강당

(1) 현수막 걸이대	(PLACARD BATTEN)	1 SET

(2) 모형막	(CONTOUR CURTAIN)	1 SET

(3) 조명 걸이대	(BORDER LIGHT BATTEN)	1 SET

(4) 조명 걸이대	(SUSPENSION LIGHT BATTEN)	2 SET

(5) 장치 걸이대	(FLAG BATTEN)	1 SET

(6) 조명 걸이대	(CEILING LIGHT BATTEN)	1 SET

(7) 그리드아이언	(GRID IRON)	1 식

(8) 무대 제어 시스템	(CONTROL SYSTEM)	1 식

2. 일반시방서

2.1 적용범위

본 시방서는 경기도 어린이박물관 내에 무대장치 보수설치에 적용한다.

2.2 일반공통사항

2.2.1 납품설치범위

(1) 각종 무대기계 보수 납품 설치

2.2.2 검  사

(1) 현장 설치 완료 후 발주자의 입회하에 시운전을 실시하며 인수인계는 서면으로 하며

감독원의 승인을 득하여야 한다.

(2) 무대 기계의 사용 설명서를 발주자 측에 제출하여 조작을 편이하도록 하며 보수

점검이 용이 하도록 설계도, 전기 회로도, 배선도 등을 제출한다.

2.2.3 품질보증

(1) 수급자는 준공 검사 후 2년을 보증 기간으로 한다.

(2) 보증 기간 중 사용자의 과실이나 천재지변에 의한 사고 이외의 기타설계 및 제작

설치와 재료의 결함에서 발생하는 고장이 있을 시는 무상으로 수선 및 부품 교환을

발주자의 비용 부담 없이 시공자가 수행하여야 한다.

2.2.4 계약자 자격조건

(1) 기계설비 공사업 면허 와 전기공사업 면허를 보유한 업체

(2) G2B 분류번호 10자리(3022109901)를 제조물품으로 등록하여 직접생산증명서를

발급받은 업체

2.3 정의

2.3.1 특기 시방서

본 특기 시방서를 칭한다.

2.3.2 표준 시방서

건설부 제정 건축 공사 표준 시방서

(MINISTRY OF CONSTRUCTION SPECIFICATION)를 칭한다.

2.3.3 설 계 자

본 건물 무대장치 설비를 설계한 자를 칭한다.

2.3.4 수 급 자

본 공사의 전부 또는 일부를 맡아 시공하는 자를 칭한다.

2.4 의의

설계 도면과 특기 시방서의 내용 중 불분명 또는 이해가 곤란한 경우는 그대로 실시하지

않고 감독원과 협의하여 그 지시에 따른다.

2.5 경미한 변경

현장 마무리, 맞춤 등으로 재료의 치수 및 설치 방법의 변경 또는 이에 수반되는 수량

증감 등의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따르며, 이때의 도급 금액은 증감하지 아니

한다.

2.6 설계변경

2.6.1 설치도중 계약 도면의 변경이 불가피하거나 건축주의 요청에 따라 설계 변경 사항

이 발생 할 때는 감독원과 협의 시행하며, 이로 인하여 외관이나 건물의 기능이 변경 될

경우에는 감독원과 협의하여 정한다.

2.6.2 본 공사의 감독원 이외의 여하한 부서로부터의 변경 지시 또는 요청이 있어도 무

단 변경 할 수 없다.

2.7 현장 발생재 처리

공사 잔여 자재 및 해체 재료의 처분 또는 재사용에 대해서는 감독원의 지시에 따라

일정한 장소까지 운반 처리하여야 한다.

2.8 현 장 조 사

수급자는 SHOP DWG 착수 전 또는 시공 전 등, 적당한 시기에 현장을 조사하고 필요한

실측을 하여 특히 부착물에 대하여는 원 바탕 등을 확인한다. 또 반입 경로에 대하여도

미리 고려하여야 한다.

2.9 반 입

현장 반입은 사전에 반입 예정표를 제출하여 감독원의 지시에 의해 소정일시 장소에

배치 혹은 부착한다.

반입개시 및 작업 종료 시에는 책임자는 감독원에게 보고하여 승인을 받는다.

반입 시에는 제품 및 건축물을 오염, 손상하지 않도록 보호함과 동시에 취급에 주의

할 것.

2.10 공 사 사 진

각 공정별로 주요 공사 시공 사진으로 촬영하여 실시 장소, 공정을 기록하고 공정별 순서대로 정리된 앨범 2부를 작성하여 필요시에 감독원에 제출한다.

2.11 현장 관리

2.11.1 현장의 관리는 “ 보건관리규정”, “산재보험법”, “건축공사 안전관리규정 51조”,

“각 지역별 공사현장 위해방지 규정“ 및 기타 관계 법규에 준한다. 특히 다음 사항을

지킨다.

1) 노무자, 기타 출입인의 감시 및 풍기 위생 단속

2) 화재, 도난 및 기타 사고 방지에 대한 단속

3) 시공재료, 시공설비의 정리, 보관

4) 현장내의 청소 및 주변정비

2.11.2 현장의 안전 및 방화 관리를 위하여 별첨의 안전 및 방화 관리 수칙을 준수하고

이를 모든 작업원에게 수시로 교육하여 숙지시킨다. 이때에 안전 및 방화관리 수칙의

교육 시기나 교육 회수는 안전 및 방화관리 감독원 지시에 따라 결정한다.

2.12 준 공 도

공사 시행중 발생되는 경미한 부분의 변경을 포함한 준공도를 작성하여 준공 전에 감독

원에게 제출하여 검수를 받아야 준공으로 인정하며 제출 도면은 A3 백도 2부로 한다.

2.13 최종 청소 및 원상 복구

공사 완료시는 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물 등의 변형, 손

상부분은 원상 복구하여야 한다.

2.14 현장 조직

2.14.1 수급자는 공사 현장에 참여 하는 인원에 대한 조직표를 제출하여야 한다.

2.14.2 비상시에 소집이 가능하도록 관계자의 비상 소집망을 편성하여 제출하여야 한다.

2.15 현장내의 안전 관리

현장내의 안전 관리는 수급자의 책임으로 하여 당사의 지침을 이해해야 하며 다음 사항을 준수 한다.

* 화재 소음 방지 도난 사고 방지 처리

* 시공 및 설비 기구의 정리 정돈

* 전 작업자의 안전화 및 안전모 착용

2.16 납품검사 및 인도

2.16.1 예비납품검사의 합격판정이 난후 다음과 같은 서류를 유첨하여 감독원에게 제출한다.

- 준공계	2부

- 납품 검사원	2부

- A3 백도	2부

- 유지관리지침서	2부

2.16.2 납품검사에 대한 지적 사항은 즉시 시정 완료 후 재검사를 득한다.

2.16.3 기술 및 운영 교육

(1) 요구에 의해 운전, 보수 및 유지 관리에 필요한 교육을 2회 이상 실시하여야 한다.

3. 제품규격서

3-1. 품명

무대장치

3-2. 적용범위 및 분류

3-1-1. 적용범위

본 규격서는 건축물의 무대를 필요로 하는 공간에 설비되는 무대기계장치를 적용

한다.

3-1-2. 분류

공연장, 다목적실, 강당, 시청각실, 회의실등으로 분류한다.

3-3. 적용자료 및 문서

다음의 규격은 이 규격에 규정일부를 인용하고 그 최신판을 적용한다.

- KS A 6105 무대기구의 조작 및 운전-용어

- KS A 6107 무대 안전사고 예방지침

- KS A 6109 공연장 상부 무대시설의 안전 요구사항

- KS A 6110 무대시설의 설계 안전기준

- KS A 6111 무대시설의 설치 안전기준

- KS S ISO 3864-1  안전색 및 안전표지 제1부 : 작업장 및 공공장소 안전표지의

디자인 원칙

- KS S ISO 3864-2  안전색 및 안전표지 제2부 : 제품안전라벨의 디자인 원칙

- KS A ISO 11428 인간공학 - 시각적 위험신호:일반적인 요구사항, 설계와 평가

- KS A 0902 제품 안전 라벨

- KS S ISO 17398  안전색 및 안전표지 - 안전표지의 분류, 성능 및 내구성

- KS C 8111 배선 기구 시험방법

- KS C IEC 60529 외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)

- 공연법 제12조 공연법시행령 제10조 제6항 공연장 무대시설 안전진단 시행세칙

- 공연장 무대시설분야 안전지침 및 기술기준 (문화관광부-한국산업기술시험원-

무대시설안전진단지원센터)

3-4. 제품의 특성

3-4-1. 기계제품의 특성

3-4-1-1. 모터 (MOTOR)

① 공급될 모터는 원활한 회전력으로 높은 출력을 낼 수 있고 무대기계의 원동

력으로서 소음이 없는 제품을 사용하여야 하며, 안전하고 수명이 긴 제품으

로 K․S를 사용해야 한다.

3-4-1-2. 감속기 (REDUCER)

① 공급될 감속기는 원활한 회전력과 높은 출력을 낼 수 있어야 하며, 소음이

적고 안전하며 수명이 긴 제품을 사용해야 한다.

3-4-1-3. 브레이크 (BRAKE)

① 공급될 브레이크는 직류 전자식으로서 전원차단과 동시 힘의 관성에 의해 계

속 회전하려고 하는 전동기의 작동을 보다 조용하고 안전하게 즉시 제동시키

는 장치로 소음이 작고 안전하며, 수명이 긴 제품을 사용하여야 한다.

3-4-1-4. 와이어 드럼 (WIRE DRUM)

① 윈치드럼 (WINCH DRUM)

윈치드럼의 재질은 압력 배관용 탄소강관(STPG38)을 사용하며 드럼 직경은

와이어로프 지름의 30배 이상으로 한다. 또한 SCREW홈의 깊이는 로프 지름

의1/2이상이 되도록 가공하고 드럼의 권양각도는 최대 2˚이내가 되도록 하

며 승, 하강한 후 드럼에 2바퀴 이상 감겨 있어야 한다.

② 마찰드럼 (TRACTION DRUM)

마찰드럼의 재질은 알루미늄강관을 사용하며 드럼 직경은 와이어로프 지름의

30배 이상으로 하고 작동 및 정지시 와이어로프의 SLIP이 발생하지 않도록

가공한다.

3-4-1-5. 활차 (SHEAVE)

① 수직, 수평 활차 (VERTICAL & HORIZONT SHEAVE)

활차는 구조물에 작용하는 하중이 최소화 될 수 있는 재질(GC-200)을 사용하

여 재작하며 직경은 와이어 로프 지름의 20배 이상으로 한다. 또한 활차의

회전이 원활하고 와이어 로프에 무리한 굽힘이 발생하지 않으며 작용 하중에

충분히 견딜 수 있도록 하고 와이어 로프의 이탈이 방지되도록 제작한다.

② 보조용 활차

하중이 직접 작용하지 않거나 처짐을 방지하는 보조용 활차는 와이어로프 지

름의 10배 이상을 사용하며 재질은 M/C NYLON 또는 S45C를 사용하여 홈

가공하며 와이어 로프의 이탈이 방지되도록 제작한다.

3-4-1-6. LIMIT SWITCH BOX

① 권상기의 드럼축에 연결하여 사용하며 스위치 4개로 구성 안전리미트가 있으

며 바튼의 상하를 자동으로 정지 시키는 신호를 판넬에 제공한다.

3-4-1-7. 심블 (THIMBLE)

① SS41 재질을 사용한다.

3-4-1-8. 와이어 로프 (WIRE ROPE)

① 와이어 로프의 구성은 3호, 도금은 G종,구리이스는G10, 꼬임은 보통 형을

사용한다.

3-4-1-9. 와이어클립 (WIRE CLIP)

① 모든 로우핑 종단에 클립을 2개 이상 사용한다.

3-4-1-10. 턴버클 (TURN BUCKLE)

① 턴버클은 SF 44의 기계적 성질을 갖는 제품으로 도금종을 사용한다.

3-4-1-11. 샤클 (SHACKLE)

① 턴버클과 파이프 밴드의 연결부는 필히 사용한다.

3-4-1-12. 파이프 밴드 (PIPE BAND)

① 바튼은 파이프 밴드에 의해 연결되며 완전한 조임이 되도록 샤클을 연결

한다.

② 사용 중의 사고를 대비하여 좌, 우 끝에는 고무 캡을 사용한다.

3-4-1-13. 파이프 (PIPE)

① 바튼등 각종 파이프는 K.S등록품(KS D3507)인 배관용 탄소 흑관을 사용한다.

3-5. 무대기계장치의 필요조건

3-5-1. 다목적강당

3-5-1-1. 현수막 걸이대 ( PLACARD BATTEN )

3-5-1-1-1. 제품의 구성

구동부, 활차, 와이어링 등으로 구성된다.

구 분	재 료	비 고
구동부	모터 감속기 브레이크 리미트 스위치 구동부 베이스 디스크 또는 스크류드럼
활차	롤러 볼트 고정 브라켓 활차 베이스
와이어링	와이어로프 와이어클립 턴버클 파이프 밴드 심블 볼트

3-5-1-1-2. 재료

3-5-1-1-3. 형태

윈치 형식 (WINCH TYPE)

3-5-1-1-4. 제조 및 가공

① 4항 제품의 특성에 준하여 제조 및 가공한다.

② 기계가공은 기본공차, 치수공차에 준하며 끼워맞춤 및 절삭가공의 허용차는

보통급에 준한다.

③ 절단가공, 직진도 및 거칠기는 보통 허용차에 준한다

④ 명기안된 절단부분의 등급, 절단깊이, 절단나비, 직각도, 기울기는 보통 허용

차에 준한다.

⑤ 용접은 오버랩이나 언더 컷이 없어야 하고 비드 모양이 일정하면 슬래그를

완전제거하여 외관에 유의해야한다.

⑥ 용접으로 인한 뒤틀림이나 휨이 없어야 한다.

3-5-1-1-5. 기능 및  성능

① 기능

무대 전면부에 설치하여 승.하강되며 행사 및 공연의 게시물 표현 및 셋트

장치에 필요한 다기능 바튼 설비이다.

② 성능

- 속    도 : 12m/min

- 행정거리 : 6.5M

- 허용하중 : 300kg

3-5-1-1-6. 제원표

① 규    격 : 8,000L

② 동　  력 : 1.5KW

3-5-1-1-7. 마감 및 외관

① 구동부는 디스크 or 스크류드럼방식으로 승하강시킨다.

② WIRE CLIP은 각각 3개씩 와이어로프직경의 6배이상의 간격으로 조인다.

③ 각 활차는 WIRE ROPE 직경의 20배 이상으로 제작한다.

④ 걸이대의 고정은 HANGING ASS'Y을 사용하여 수평 레벨 조정이 용이하도록 한다.

⑤ 현수막 걸이대 프레임은 기존 설비를 재사용한다

3-5-1-2. 모형막 (CONTOUR CURTAIN)

3-5-1-2-1. 제품의 구성

구동부, 활차, 와이어로프 등으로 구성된다.

3-5-1-2-2. 재료

구 분	재 료	비 고
구동부	모터 감속기 브레이크 리미트 스위치 구동부 베이스
활차	롤러 볼트 심블 활차 베이스
와이어로프	스테인레스와이어로프

3-5-1-2-3. 형태

윈치 형식 (WINCH TYPE)

3-5-1-2-4. 제조 및 가공

① 4항 제품의 특성에 준하여 제조 및 가공한다.

② 기계가공은 기본공차, 치수공차에 준하며 끼워맞춤 및 절삭가공의 허용차는

보통급에 준한다.

③ 절단가공, 직진도 및 거칠기는 보통 허용차에 준한다

④ 명기안된 절단부분의 등급, 절단깊이, 절단나비, 직각도, 기울기는 보통 허용

차에 준한다.

⑤ 용접은 오버랩이나 언더 컷이 없어야 하고 비드 모양이 일정하면 슬래그를

완전제거하여 외관에 유의해야한다.

⑥ 용접으로 인한 뒤틀림이나 휨이 없어야 한다.

3-5-1-2-5. 기능 및 성능

① 기능

- 무대의 전면부에 설치하는 막으로서, 공연의 시작과 종료를 나타내며 주로

공연 중 배경의 변환이나 한끝남과 시작할때 사용되는 막이다.

② 성능

- 속　  도 : 18m/min

- 행정거리 : 6.9M

- 허용하중 : 400kg

3-5-1-2-6. 제원표

① 규    격 : 8,550Lx7,500H

② 동  　력 : 2.2KW

3-5-1-2-7. 마감 및 외관

① 커튼의 고정 파이프는 무대 천정 또는 철구조물에 고정한다.

② 프레임은 상부에 견고히 고정지지 되어야하고, 커튼 UP-DOWN은 ∅3.2스테인리스 와이어어로프를 사용하며 끝단에는 모래주머니를 설치하여 흔들림이 없도록 한다.

③ 커튼 및 고정 파이프 모래주머니 등은 기존 설비를 재사용한다.

3-5-1-3. 조명 걸이대 (BORDER LIGHT BATTEN)

3-5-1-3-1. 제품의 구성

구동부, 활차, 와이어링 등으로 구성된다.

3-5-1-3-2. 재료

구 분	재 료	비 고
구동부	모터 감속기 브레이크 리미트 스위치 구동부 베이스 스크류&디스크 드럼
활차	롤러 볼트 고정 브라켓 활차 베이스
와이어링	와이어로프 와이어클립 턴버클 파이프 밴드 심블 볼트

3-5-1-3-3. 형태

윈치 형식 (WINCH TYPE)

3-5-1-3-4. 제조 및 가공

① 4항 제품의 특성에 준하여 제조 및 가공한다.

② 기계가공은 기본공차, 치수공차에 준하며 끼워맞춤 및 절삭가공의 허용차는

보통급에 준한다.

③ 절단가공, 직진도 및 거칠기는 보통 허용차에 준한다

④ 명기안된 절단부분의 등급, 절단깊이, 절단나비, 직각도, 기울기는 보통 허용

차에 준한다.

⑤ 용접은 오버랩이나 언더 컷이 없어야 하고 비드 모양이 일정하면 슬래그를

완전제거하여 외관에 유의해야한다.

⑥ 용접으로 인한 뒤틀림이나 휨이 없어야 한다.

3-5-1-3-5. 기능 및  성능

① 기능

공연 시 등기구를 매달아 상,하 전동시키는 바턴 설비이다.

② 성능

- 속　  도 : 12m/min

- 행정거리 : 6.5M

- 허용하중 : 500kg

3-5-1-3-6. 제원표

① 규    격 : 7,500L

② 동    력 : 2.2KW

3-5-1-3-7. 마감 및 외관

① 구동부는 스크류&디스크 드럼방식으로 승하강시킨다.

② WIRE CLIP은 각각 3개씩 WIRE ROPE 직경의 6배이상의 간격으로 조인다.

③ 각 활차는 WIRE ROPE 직경의 20배 이상으로 제작한다.

④ 걸이대의 고정은 HNGING ASS'Y을 사용하여 수평 레벨 조정이 용이하도록

한다

⑤ 바튼 및 등기구, 플라이덕트, 해드커튼 등은 기존설비를 재사용한다.

3-5-1-4. 조명 걸이대 (SUSPENSION LIGHT BATTEN)

3-5-1-4-1. 제품의 구성

구동부, 활차, 와이어링 등으로 구성된다.

3-5-1-4-2. 재료

구 분	재 료	비 고
구동부	모터 감속기 브레이크 리미트 스위치 구동부 베이스 스크류&디스크 드럼
활차	롤러 볼트 고정 브라켓 활차 베이스
와이어링	와이어로프 와이어클립 턴버클 파이프 밴드 심블 볼트

3-5-1-4-3. 형태

윈치 형식 (WINCH TYPE)

3-5-1-4-4. 제조 및 가공

① 4항 제품의 특성에 준하여 제조 및 가공한다.

② 기계가공은 기본공차, 치수공차에 준하며 끼워맞춤 및 절삭가공의 허용차는

보통급에 준한다.

③ 절단가공, 직진도 및 거칠기는 보통 허용차에 준한다

④ 명기안된 절단부분의 등급, 절단깊이, 절단나비, 직각도, 기울기는 보통 허용

차에 준한다.

⑤ 용접은 오버랩이나 언더 컷이 없어야 하고 비드 모양이 일정하면 슬래그를

완전제거하여 외관에 유의해야한다.

⑥ 용접으로 인한 뒤틀림이나 휨이 없어야 한다.

3-5-1-4-5. 기능 및  성능

① 기능

공연 시 등기구를 매달아 상,하 전동시키는 바턴 설비이다.

② 성능

- 속　  도 : 12m/min

- 행정거리 : 6.5M

- 허용하중 : 500kg

3-5-1-4-6. 제원표

① 규    격 : 7,500L – 2 SET

② 동    력 : 2.2KW – 2 SET

3-5-1-4-7. 마감 및 외관

① 구동부는 스크류&디스크 드럼방식으로 승하강시킨다.

② WIRE CLIP은 각각 3개씩 WIRE ROPE 직경의 6배이상의 간격으로 조인다.

③ 각 활차는 WIRE ROPE 직경의 20배 이상으로 제작한다.

④ 걸이대의 고정은 HNGING ASS'Y을 사용하여 수평 레벨 조정이 용이하도록

한다

⑤ 바튼 및 등기구, 플라이덕트 등은 기존설비를 재사용한다.

3-5-1-5. 장치 걸이대 (FLAG BATTEN)

3-5-1-5-1. 제품의 구성

구동부, 활차, 와이어링 등으로 구성된다.

3-5-1-5-2. 재료

구 분	재 료	비 고
구동부	모터 감속기 브레이크 리미트 스위치 구동부 베이스 스크류&디스크 드럼
활차	롤러 볼트 고정 브라켓 활차 베이스
와이어링	와이어로프 와이어클립 턴버클 파이프 밴드 심블 볼트

3-5-1-5-3. 형태

윈치 형식 (WINCH TYPE)

3-5-1-5-4. 제조 및 가공

① 4항 제품의 특성에 준하여 제조 및 가공한다.

② 기계가공은 기본공차, 치수공차에 준하며 끼워맞춤 및 절삭가공의 허용차는

보통급에 준한다.

③ 절단가공, 직진도 및 거칠기는 보통 허용차에 준한다

④ 명기안된 절단부분의 등급, 절단깊이, 절단나비, 직각도, 기울기는 보통 허용

차에 준한다.

⑤ 용접은 오버랩이나 언더 컷이 없어야 하고 비드 모양이 일정하면 슬래그를

완전제거하여 외관에 유의해야한다.

⑥ 용접으로 인한 뒤틀림이나 휨이 없어야 한다.

3-5-1-5-5. 기능 및  성능

① 기능

공연 시 등기구를 매달아 상,하 전동시키는 바턴 설비이다.

② 성능

- 속　  도 : 12m/min

- 행정거리 : 6.5M

- 허용하중 : 300kg

3-5-1-5-6. 제원표

① 규    격 : 8,000L

② 동  　력 : 1.5KW

3-5-1-5-7. 마감 및 외관

① 구동부는 스크류&디스크 드럼방식으로 승하강시킨다.

② WIRE CLIP은 각각 3개씩 WIRE ROPE 직경의 6배이상의 간격으로 조인다.

③ 각 활차는 WIRE ROPE 직경의 20배 이상으로 제작한다.

④ 걸이대의 고정은 HANGING ASS'Y을 사용하여 수평 레벨 조정이 용이하도록

한다

⑤ 바튼은 기존설비를 재사용한다.

3-5-1-6. 조명 걸이대 (CEILING LIGHT BATTEN)

3-5-1-6-1. 제품의 구성

구동부, 활차, 와이어링 등으로 구성된다.

3-5-1-6-2. 재료

구 분	재 료	비 고
구동부	모터 감속기 브레이크 리미트 스위치 구동부 베이스 스크류&디스크 드럼
활차	롤러 볼트 고정 브라켓 활차 베이스
와이어링	와이어로프 와이어클립 턴버클 파이프 밴드 심블 볼트

3-5-1-6-3. 형태

윈치 형식 (WINCH TYPE)

3-5-1-6-4. 제조 및 가공

① 4항 제품의 특성에 준하여 제조 및 가공한다.

② 기계가공은 기본공차, 치수공차에 준하며 끼워맞춤 및 절삭가공의 허용차는

보통급에 준한다.

③ 절단가공, 직진도 및 거칠기는 보통 허용차에 준한다

④ 명기안된 절단부분의 등급, 절단깊이, 절단나비, 직각도, 기울기는 보통 허용

차에 준한다.

⑤ 용접은 오버랩이나 언더 컷이 없어야 하고 비드 모양이 일정하면 슬래그를

완전제거하여 외관에 유의해야한다.

⑥ 용접으로 인한 뒤틀림이나 휨이 없어야 한다.

3-5-1-6-5. 기능 및  성능

① 기능

공연 시 등기구를 매달아 상,하 전동시키는 바턴 설비이다.

② 성능

- 속　  도 : 12m/min

- 행정거리 : 6.5M

- 허용하중 : 500kg

3-5-1-6-6. 제원표

① 규    격 : 9,000L

② 동    력 : 2.2KW

3-5-1-4-7. 마감 및 외관

① 6 동부는 스크류&디스크 드럼방식으로 승하강시킨다.

② WIRE CLIP은 각각 3개씩 WIRE ROPE 직경의 6배이상의 간격으로 조인다.

③ 각 활차는 WIRE ROPE 직경의 20배 이상으로 제작한다.

④ 걸이대의 고정은 HNGING ASS'Y을 사용하여 수평 레벨 조정이 용이하도록

한다

⑤ 바튼 및 등기구, 플라이덕트 등은 기존설비를 재사용한다.

3-5-1-7 그리드 아이언 (GRID IRON)

3-5-1-7-1. 제품의 구성

프레임 등으로 구성된다.

3-5-1-7-2. 재료

구 분	재 료	비 고
프레임	각형강관 익스펜디드메탈

3-5-1-7-3. 형태

고정식 (FIXED)

3-5-1-7-4. 제조 및 가공

① 4항 제품의 특성에 준하여 제조 및 가공한다.

② 기계가공은 기본공차, 치수공차에 준하며 끼워맞춤 및 절삭가공의 허용차는

보통급에 준한다.

③ 절단가공, 진직도 및 거칠기는 보통 허용차에 준한다.

④ 명기안된 절단부분의 등급, 절단깊이, 절단나비, 직각도, 기울기는 보통 허용

차에 준한다.

⑤ 용접은 오버랩이나 언더 컷이 없어야 하고 비드 모양이 일정하면 슬래그를

완전제거하여 외관에 유의해야한다.

⑥ 용접으로 인한 뒤틀림이나 휨이 없어야 한다.

3-5-1-7-5. 기능 및  성능

① 기능

기계 및 활차의 설치와 유지관리 및 점검을 할수 있는 설비이다.

② 성능

- 속　  도 : -----

- 행정거리 : -----

- 허용하중 : -----

3-5-1-7-6. 제원표

① 규    격 : 도면규격

② 동　  력 : -----

3-5-1-7-7. 마감 및 외관

① 기존 그리드아이언의 개구부를 보수하여 안전사고를 미연에 방지한다.

② 그리드아이언의 핸드레일을 설치하여 추락 및 안전사고를 방지한다.

③ 그리드의 바닥 마감은 각형강관 또는 익스펜디드 메탈 등을 설치하여 구동부 및 기타 설비의 유지 보수가 용이하도록 한다.

3-5-1-8. 무대 제어 시스템 (CONTROL SYSTEM)

3-5-1-8-1. 제품의 구성

조정장치, 전원장치, 배관배선 등으로 구성된다.

구 분	재 료	비 고
조정장치	하중감시장치
전원장치	차단기
배관배선	전선 전선관

3-5-1-8-2. 재료

3-5-1-8-3. 형태

고정식 (FIXED)

3-5-1-8-4. 제조 및 가공

① 기존 재사용

3-5-1-8-5. 기능 및  성능

① 기능

기계장치를 제어하기 위한 설비이다.

② 성능

- 속　  도 : -----

- 행정거리 : -----

- 허용하중 : -----

3-5-1-8-6. 제원표

① 규  격 : 도면규격

② 동　력 : -----

③ 속　도 : -----

3-5-1-8-7. 마감 및 외관

① 제어장치 (CONTROL CONSOLE)

- 기존 제품 재사용

② 전원장치

- 기존 MCCB 결선 해체후, 신규 설치(6 SET)

③ 배 관 배 선

- 감독관과 협의하에 기존 판넬 접지라인을 대신하여, 판넬용 접지라인을 신규로	포설한다. (10M 기준)

- 전기설비기술 기준령 및 관계법규를 준수하여 시공하여야 한다.

- 설계도면에 준하여 시공하며 감독관의 지시에 의하여 시공되어야 한다.

- 시공전에 건축구조 및 설비도면과 비교 검토하여 공정상 차질이 없도록 하여

야 한다.

- 일반 전기용품은 K.S 제품사용을 원칙으로 하되 K.S에 없는 것은 정부 및 기

타 공인된 기관의 형식승인제품을 사용하고 기타사항은 감독관의 승인을 받

아야 한다.

- 사용하는 모든 전기재료중 규격화된 제품이라도 감독관의 사전승인을 받아야

한다.

- 안전진단에 지적사항으로 나온 판낼 내부의 전장부품 스펙 확인 불가에 대하여 판낼 내부의 결선을 조정하여 확인이 가능하게끔 하며 조정이 불가 할 시에는 배선을 연장하여 조정한다.

3-5-1-8-8. 스피커 이동 설치

3-5-1-8-8-1. 설치범위

① 기존의 매달려있는 스피커를 철거하여 무대 양쪽의 벽에 새로 음향 매입박스를 설치 후 철거한 스피커를 매입박스에 이설 시키는 것을 목표로 한다.

3-5-1-8-8-2. 마감 및 외관

① 기존의 스피커는 재사용하며 철거시 스피커의 손상에 주의한다.

② 음향 매입박스 및 점검구를 설치할 시에는 기존의 벽, 천정의 손상을 최소화 하며 미관상 자연스럽게 마감한다.

③ 기존의 스피커 라인은 재사용이 가능 할 시 재사용 하며 스피커 이설시 라인이 짧을 시에는 기존 라인을 철거 후 신설로 설치한다.

④ 이동설치를 마무리한 후 전면의 OPEN 구간은 매쉬망 등으로 마무리하여 미관상 자연스럽게 한다.

3-6. 검사 및 시험

3-6-1. 검사

3-6-1-1. 검사물의 크기 및 구성방법

매회 1납품량을 1로트로 한다.

3-6-1-2. 시료의 크기 및 채취방법

3-6-2항이 시험가능 하도록 무작위로 시료를 선정한다.

3-6-1-3. 검사방법

3-6-2항의 시험방법에 따라 시험을  하여 전항목이 합격하면 그 로트는 합격으로

한다.

구 분	점 검 항 목	점 검 기 준
1) 막구조물	①구조물의 균열 및 부식상태	균열이나 결함이 없을것
	②구조물과의 연결상태 (심블, 섀클, 턴버클 및 클립 상태)	체결요소를 구비하고 견고하며 확실할 것
	③고정부 Bolt & Nut 체결상태	체결이 견고하고 풀림방지가 될것
	④용접부 균열 및 변형상태	균열 및 결함이 없고 변형이 없을 것
2) 활차 및 권상 드럼	①메인드럼 및 활차의 크기 검사	드럼 및 활차의 직경은 로프의 접한 부분의 길이가 활차의 1/2(180°) 이상은 30배 이상으로 하며 기타는 20배 이상으로 한다. 다만 접한 부분의 길이가 활차의 1/24(15°)이하인 수평가이드 롤러의 경우 해당되지 않는다.
	②Sheave홈의 설치 및 마모상태	홈의 심한 마모는 없을 것
	③지지대의 균열 및 변형상태	균열 및 삼한 변형이 없을 것
	④권상 Drum의 설치 및 홈의 마모상태	드럼 홈의 심한 마모는 없을 것
	⑤Guide Roller의 설치상태	가이드 롤러는 원활하게 작동되며 멈추지 않을 것
3) 와이어로프	①Wire Rope 소선 및 마모(치수)상태	와이어로프는 심블을 사용하여 체결하여야 하며 쳬결 간격은 다음과 같다.
	②Wire Rope 체결방법 및 끝단처리상태	와이어로프는 심블을 사용하여 체결하여야 하며 쳬결 간격은 다음과 같다.
		로우프 직경(㎜)	클립의 수
		10이하	3개
		10초과～16이하	4개
		16초과～28이하	5개
		28 초과	6개 이상
		클립간의 체결간격은 로프 직경의 6배 이상 이어야한다.
	③Wire Rope 장력 및 설치상태	장력이 일정할 것
	④조물이 최하단에 도달했으때 드럼에 감긴 로프 권수의 검사	감긴 권수가 2권 이상일 것
4) 전동기, 감속기 및 부속 장치	①전동기 및 프레임의 설치상태	체결상태는 견고하고 풀림방지가 되어 있을 것
	②인입 전선관의 설치상태	인입전선관 체결은 록크너트로 확실히 고정되어 있을 것
	③접지선의 설치상태	접지선의 고정은 확실하고 접지저항은 다음에 따른다.
		사용전압 400V 이하	100Ω 이하 접지선 굵기 1.6㎜이상
		사용전압 400V 초과 600V 이하	10Ω 이하 접지선 굵기 1.6㎜이상
	④감속기 설치 및 작동상태	체결상태는 견고하고 풀림방지가 되어 있을 것
	⑤감속기의 유량 및 누유상태	유량은 적정하고 누유가 없을 것
	⑥감속기 기어의 마모상태	기어의 마모는 일정하고, 이상 소음이 없을 것
	⑦베어링 지지대 및 하우징의 설치상태	설치는 견고하고 흔들림이 없어야하며 볼트로 체결되어야한다.
5) 브레이크	①브레이크의 설치상태	설치상태가 견고할 것
	②드럼 및 스프링, 라이닝의 마모상태	균열 및 편마모가 없고 스프링은 적정한 장력을 유지할 것
6) 그리드	①용접부의 균열 및 변형상태	균열 및 변형이 없을 것
	②바닥철망의 설치상태	와이어로프 등의 이송구 이외의 개구부가 없을 것
	③추락할 낙하물의 여부	상부에 낙하물이 없을 것
7) 배전반	①배전반의 설치 및 부품의 고정상태	지진 등의 진동에 넘어지거나 이완되지 않도록 견고하게 고정되어야 한다
	②과부하 보호 장치의 설치상태	부하설비에 맞는 적정용량을 사용할 것
	③전자접촉기의 설치상태	소음, 진동, 불꽃이 발생하지 않으며 오동작이 없을 것
	④전선의 접속 및 조임, 외관상태	접속부는 단자의 풀림 등으로 인한 단락의 위험이 없도록 견고할 것
	⑤접지선의 설치 및 고정상태	접지단자에 확실하게 체결될 것
8) 배선 및 배관	①배관의 설치 및 고정상태	전선관의 배관은 견고하게 설치하여야 하며 연결부는 전기적으로 확실히 접속하기 위한 접지본드를 할 것
	②전선의 접속 및 배선, 피복상태	전선의 접속 및 피복 상태는 양호하며 손상 및 열화가 없을 것
	③이동용 전선의 이동 및 마모상태	타 시설물과의 간섭이 없어야 하며 케이블에 손상이 없을 것
	④전선의 절연상태	절연물의 손상이 없고 허용전류에 맞는 적정한 굵기일 것
9) 리미트 스위치	①스위치의 설치상태	고정은 견고하고 변형 및 손상이 없을 것
	②인입 전선의 설치상태	인입 전선이 로크너트에 의해 확실히 고정되어 있을 것
	③스위치의 작동 위치상태	작동이 원활하고 정확한 위치에서 작동을 할 것
	④스위치의 외관상태	개조를 하거나 변형되지 않았을 것
	⑤유지보수의 원활성 상태	유지보수를 원활히 할 수 있는 위치에 설치되어 있을 것
10) 조작반	①운전조작 스위치의 설치상태	고정이 확실하고 ON, OFF의 작동이 확실할 것
	②각 단자의 연결상태	단자의 연결 및 터미널의 고정이 견고할 것
	③표시장치의 설치상태	각 기계장치와 조작 스위치 명칭이 일치할 것
	④접지선의 설치상태	견고하게 고정되어 있을 것
11) 막구조물 표시 및 기타 부속장치	①막 구조물의 표시상태	상부 그리드 및 균형추에 막 구조물의 명칭을 쉽게 식별할 수 있도록 표시되어 있을 것
	②기타 부속 장치의 설치상태	설치상태가 견고할 것
	③기타 부속 장치의 외관상태	변형이 없고 심한 부식이 없을 것

3-6-2. 시험방법

3-7. 포장 및 표시

3-7-1. 포장

① 외부 충격을 견딜수 있고 보관성을 높이기 위해 1차 비닐 포장을 한다.

② 부속품을 포장할때에는 관련 참조번호 및 기호등을 명기한 꼬리표를 붙여야

한다.

③ 제품에 운송 및 이동중에 손상, 오손 등의 염려가 없도록 튼튼하여야 한다.

3-7-2. 표시

① 제품별 표시를 원,부자재 , 중간제품, 제품에 대하여 가능한한 해당 품목별로

의무적인 표시를 한다. (시설명,구조(형태), 동력, 규격, 하중, 제조회사명등)

② 필요에 따라 자재 식별표, 꼬리표등을 부착하여 쉽게 식별가능하도록 한다.

③ 제품검사전까지는 꼬리표로 확인하며 합격제품은 제품별 또는 수주별로 로트

번호를 부여하여 식별용이하게 한다.

3-8. 용도 및 제원 등

3-8-1. 용도

① 공연장, 다목적실, 강당, 시청각실, 회의실등에 설치되어 공연 및 행사 연출용으

로 사용되며 각시설물의 특성과 장비의 성능, 안전을 고려하여 효율적인 운영

이 되도록 하는 무대기계장치이다.

3-8-2. 발주제원

① 규격서 5항 무대기계장치의 필요조건에 따른다

3-8-3. 기타 참고사항

① 이 규격서에 명기되지 않은 일반시방 및 설치 시방은 현장상황에 따른다.

② 이 규격서에 명기되지 않은 별도의 사항은 상관례에 따른다.

3-9. 하자보증

① 하자보증기간은 2년으로 한다.

3-10. 안전진단 지적사항 개선

기타 내역서 및 도면에 표기되지 않았으나 무대시설 안전점검에 지적사항으로 나온 경미한 수정 및 보수사항에 대하여 현장 감독관과 협의 후 개선하도록 한다.