설 계 설 명 서

1. 공 사 명 : 북한산성 성곽보수공사

2. 지 정 별 : 사적 제 162호 (1968. 12. 5 지정)

3. 소 재 지 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 산1-1

4. 소요예산 : 일금 사억육천육백칠만팔천원 정 (￦ 466,078,000)

5. 연    혁 : 한양 도성의 북편에 위치한 북한산은 삼국시대로 부터 각축장이 되어 백제의 蓋婁王이 성을 쌓았고, 廣開土王(在位 391～413)때에 고구려가 점령하였고, 眞興王(在位 540～576)때에 신라가 차지하여 진흥왕이 세운 巡狩碑가 지금까지 전해지고 있다. 지금 남아있는 북한산성은 조선시대 숙종 37년(1711)에 축조된 것이다. 임진왜란에 도성을 적에게 내어준 것과 병자호란 시에 남한산성에서 저항하다가 치욕적인 항복을 당한 역사에서 孝宗(1650～1659)은 北伐 계획을 구상하였으나 재위 10년만에 왕이 돌아가심으로 좌절되고 말았다.

그 후 숙종 즉위년(1674)에는 淸에 다녀온 進香使가 돌아와 淸에서 請兵 요청이 있을 것이라고 전하게 되고 조정은 이문제로 긴장을 하게된다. 이문제로 대신들과 의논하던 중에 이 기회를 이용하여 自强之策으로 북한산성을 축성하자는 의견이 제안되고 임금도 이에 동의하였다. 그러나 축성 반대론도 적지 않아 차일피일 지연되었다가 請兵문제가 무산되자 축성논의 자체가 사그라지고 말았다. 이윽고 숙종 17년(1691)에는 江都(강화)에 축성공사가 시작되면서 동년 11월에는 備局에서 북한산성에 축성할 것을 청하고, 12월에는 축성의 이해관계를 의논하였으나 江都의 축성이 끝난 후 논의하기로 유보되고 만다.

이후로도 여러차레에 걸쳐 축성론이 재론되었으나 반대론에 밀려 후일을 기약하는 것으로 연기되곤 하였다. 축성을 반대하는 이유로는 기근과 재난 등에 의한 경제여건이 익지 않았다는 것, 풍수지리상 도성의 地脈을 손상시킨다는 것, 병자호란 시에 맺어진 約條에서 축성이 금지되었다는 것 등이 거론된다. 그러나, 보다 심각한 쟁점은 도성과 인접한 산성을 축조하면 도성과 산성을 동시에 방어하여야만 실효성이 있으며, 두개의 성을 지키기 위해서는 군사력이 역부족이 될 것이며, 반대로 도성을 버리고 산성으로 피난하여 저항한다면 도성내의 백성이 갈 곳도 없고 북한산성은 지형상 도성의 백성을 수용할 수 없으니 백성의 충성심을 잃게 될 것이고 따라서 백성의 호응 없이 무슨 수로 산성을 지키겠으며, 설사 지킨다 하더라도 산밑의 도성을 적이 점령한다면 지형지리상 지방의 군병들의 도움도 받을 수 없게 되기 때문에 적이 스스로 물러가지 않는 한 산성을 오랫동안 지킬 수도 없다는 것이다. 따라서 도성을 끝까지 지키기로 한다면 도성을 수축해야 할 것이고, 유사시에 도성을 포기하기로 한다면 江都나 南漢山城을 보강하고 병기와 군량미를 그 곳에 비축하는 것이 옳다고 주장하게 된다. 이와 같은 쟁점에 앞서 유사시에 도성을 死守할 것인가, 아니면 포기할 것인가의 근본적인 사항을 결단하여 주기를 청하기도 하였다. 물론 도성의 포기는 도성내의 백성들도 적에게 넘겨주고 만다는 것을 의미하고 江都와 남한산성에서 실패한 역사도 있어 도성을 지킨다는 원칙은 세워진다. 이와 같은 장기간에 걸친 논의가 거듭되던 중 숙종 29년(1703) 3월에는 右議政 申完이 북한산성을 축성할 것을 강력히 청한다. 이에 따라 북한산성을 수축하기로 결정하였으나 반대하는 상소와 건의가 빈발하게 되어 주춤거리게 되었고, 해를 넘겨 숙종 30년(1704) 2월에는 북한산성에 앞서 도성을 수축키로 결정하였고, 동년 3월에는 도성의 수축이 시작되었다가 중지되기도 하였으나, 숙종 36년(1710) 10월 11일에 도성의 역사가 준공되기에 이르른다. 도성의 수축이 끝나자 다시 북한산성의 축성 논의가 재개되어 훈련대장 李基夏가 왕명으로 북한산에 다녀와 보고하면서 축성 할 것을 청하게 되나 도성역사가 끝난 직후이므로 보류시키게 된다. 도성이 준공되기 직전인 숙종 36년 9월에는 淸나라에서 海賊의 피해를 입고, 가까운 沿海 지방의 방어에 留意하라는 咨文을 조선에 전하는 사건이 있었다. 이것은 그 동안 병자호란 후 맺어진 約條에 의해 방어시설인 성곽을 수축하지 말도록 금지한 것이 死文化되는 계기가 되었고, 그 동안 축성 반대론 에서 주장하던 이유중의 하나가 소멸되는 사건이라고 볼 수 있는 것이다. 더구나 청나라에서 문서를 전달할 정도이면 방비대책을 강화해야 한다는 의견이 우세하게 된 것이다. 이에따라 동년 11월과 12월에는 북한산성 축성 논의가 활발해지고 이듬해 2월에는 축성하기로 결정되고, 4월 3일에 착공하기에 이르른다. 이 공사는 도성수축 때와 같이 三軍門이 분담하여 조직을 갖추어 순조롭게 진척되어 7개월이 지난 10월 19일에 7,620步의 성곽이 준 성된다. 공사를 마치고 비변사에서 보고한 내용을 정리하면 표와 같다.

숙종 37년의 북한산성 축성분담

軍 門	담당구역	길 이	高築	半築	半半築	女墻	城堞
훈련도감 금 위 영 어 영 청	水門북변～龍岩 龍岩남변～普賢峰 普賢峰～水門	2,292보 2,821보 2,507보	1,052보 474보 1,220보	771보 1,836보 299보	511보	469보 988보	704堞 1,107堞 986堞
합 계	21里 60보	7,620보	2,746보	2,906보	511보	1,457보	2,797堞

표에서 高築은 성벽 높이가 10 내지 14尺, 半築은 6 내지 7尺, 半半築은 3～4尺 정도인 것을, 그리고 女墻은 석축 없이 지반 위에 직접 성가퀴를 축조한 부분을 뜻하고, 城堞은 해당구간의 성가퀴, 즉 여장의 수량을 의미하는 것이다. 전체구간의 36% 정도에만 높은 성벽이 축조된 것에서 북한산성의 지형이 매우 험준하다는 것을 알 수 있다.

성곽시설에는 水門 1개소와 6개소의 城門(北, 大東, 輔國, 大成, 大南, 大西門)과 6개소의 暗門(西, 白雲峰, 龍岩峰, 架婆洞, 扶王洞, 淸水洞暗門)이 있어 모두 13개소에 설치되었다. 성곽공사에 이어서 군사 지휘소인 3개소에 將臺가 마련되는데 동장대, 남장대, 북장대이며 총융청에서 공역을 담당하여 9개월 정도가 소요되어 숙종 38년(1712) 4월경에 완성되었고, 군사들의 숙소로 사용될 143개의 城廊은 동년 여름에 준성 되었다. 한편 총융청에서 주관한 장대 공사가  끝나자 숙종 38년 4월 9일에는 李濡가 북한산성의 서문이 낮으므로 이를 보완하기 위해 남쪽의 시루봉(甑山奉)에서 북쪽의 영취봉 사이에 重城을 설치할 것을 건의하였고, 이튿날 임금이 북한산에 거동하여 시단 봉에 올라 살펴보고 중성의 필요성을 인정하여 대신들과 의논하여 축성할 것을 지시한다. 이 명에 의해서 한 달 후인 5월 3일에 총융청의 주관으로 중성의 축성이 착수되고 동년에 준성 되었다.

성곽시설과는 별도로 行官의 開基日은 숙종 37년(1711) 8월 17일로 정하여지고, 이듬해 5월에는 120여간의 건물이 완공된다. 이와 아울러 축성 불가론의 항목에 해당되었던 식수 문제를 해결하기 위해 三軍門에서 분담하여 우물 99개소와 저수지 26개소가 숙종 38년 10월에 개착됨으로써 북한산성의 축성이 마무리되는 것이다. 이와 관련하여 숙종실록 38년 10월 8일조에는 “어영청과 금위영이 주관하는 북한산성의 성랑, 창고, 문루와 못을 파는 역사가 완료되었다.” 라는 기록으로 보아 축성은 숙종 37년에 이루어졌으나 성문의 문루는 이듬해에 세워진 것으로 추리된다. 결국 숙종 때에 37년이라는 기간동안 축성 논의가 지속되었다가 숙종 37년에 착공하여 이듬해에 준공된 것이다. 북한산성은 도성을 내려다 볼 수 있는 험준한 지역이고, 성곽의 길이로 따지면 도성의 3/4에 해당하는 7,620보의 성곽과 행궁과 부수 시설을 1년 반에 완성시킨 것은 숙종이 남긴 큰 업적이라 할 수 있는 것이다.

축성 이후의 북한산성에 관해서 영조 36년(1760) 8월 26일조에는 다음과 같은 내용이 보인다.

“삼가 살펴보건대, 북한산성은 우리 나라 도성의 要害處인데 大城門의 길이 산등성이에 나서 바라봄에 통하여 막힘이 없으니, 진실로 兵家의 꺼리는 바가 되었다.” 라는 이유로 小南門 밖 治道를 지시한다.

또한 영조 41년(1765) 4월 14일조에는 북한산성을 수축한 공로로 총융사 구선복 등에게 시상하는 기록이 있어 축성후 50여년이 지난 후 성곽보수가 있었던 것을 알 수 있다.

정조 9년(1785) 6월 17일조에는 교리 申耆가 북한산성의 안찰어사 자격으로 제반상황을 조사하고 그 내용을 문서로 기록하여 올려보낸 기록이 있다. 축성후 70여년이 지난 이때의 북한산성 현황을 이 기록에서 짐작할 수 있다.

“성첩의 주위는 백운봉으로부터 오른쪽으로 돌아 영취봉에 이르기까지는 산세가 높고 험준하여 본래 성을 쌓지 않았으나 백운봉과 영취봉 사이의 움푹 들어간 곳에는 두 건성(乾城)이 있고, 영취봉 산허리에서 비로소 성이 시작되어 북문에 이르렀는데 문루는 갑오년의 재변(災變)을 치른 뒤에도 중건되지 않은 채 문의 자물쇠는 오랫동안 잠겨져 있고, 홍예문은 아직도 완전합니다. 북문에서부터 솟아올라가 원효봉(元曉峰)을 이루었는데, 높고 뾰족하여 성이 끊어 졌으며, 돌을 깍아 계단을 이루었습니다. 원효봉의 오른쪽은 단애(斷崖)로서 깎아지르듯이 내려갔고 곁에 층성(層城)을 끼고 있으며, 층성 아래에 암문이 있습니다. 암문에서 돌아 내려가 평지를 이루었는데, 곧 북한산성의 도수구(都水口)입니다. 양쪽 바위가 깍아 세운 듯하고, 좌우에 있는 성(城)의 모퉁이는 바위에 이르러 그쳤으며, 물은 그 사이로부터 나옵니다.

수구에서 대서문으로 돌아 솟아올라 의상봉이 되었고, 의상봉에서 龍出峰・龍穴峰・甑山奉・羅漢峰・嘉裟峰을 거쳐 문수봉의 높고 깎아지른 곳에 이르러 성이 끊겼으며 협곡을 지나간 곳에 성을 쌓았습니다. 의상봉과 용출봉 사이는 국령사의 암문이요, 시루봉과 나한봉 사이는 원각사의 암문이며, 가사봉과 문수봉 사이는 가사 암문이요, 문수봉 오른쪽에 문수봉의 암문이 있는데, 지금은 대남문이 되었으며 문선의 대첩철은 탈락된 지가 오래되었습니다. 대남문 오른쪽은 보현봉이요, 보현봉 아래에 대성문이 있는데 경진년에 영구히 폐쇄한 뒤부터 문루와 처마가 퇴락 하였습니다. 석가봉에 이르기 전에 암문 한 곳이 있고, 석가봉의 동쪽이 대동문이 됩니다. 또 솟아올라 동장대가 되고 용암봉과 만경봉이 이어서 백운봉 왼쪽으로 연결이 됩니다. 동장대와 용암봉 사이에 암문이 있고 만경봉과 백운봉 사이에 또 암문이 있습니다. 대체로 가사봉에서 용암봉까지 성첩이 서로 연결되다가 용암봉의 중간층에서 그대로 성이 끊어지게 됩니다. 북서와 남동은 대략 이러하고 성첩의 형체는 백운봉에서 대성문에 이르기까지 간간이 무너진 곳이 많으나 개석은 그대로 덮여 있고, 성벽의 회도 아직 남아 있습니다. 대성문에서 용암봉에 이르기까지는 개석이 기울어졌고 성벽의 회도 모두 떨어져 안팎 타첩이 거의 벌집과 같으며, 또 그 무너진 곳은 대성문 이남에 비해서 10배 이상이 됩니다. 그래서 그 까닭을 물었더니 신축년 무렵에 간간이 보수한 뒤에 지금까지 5년 동안에 애당초 한줌 흙이나 한 조각 돌의 역사가 없었고, 稚堞의 무너진 곳에 대해서는 관할 안의 僧徒가 감히 앉아서 보기만 할 수 없어 돌을 쌓아 가려서 임시 방편으로 했습니다. 체성・여장・성랑・문루의 무너진 곳 및 성문의 철물이 쓸모없이 될 터이니, 전란에 대한 대비를 위하여 마땅히 지금 고쳐 개혁하는 방법이 있어야 할 것입니다.“

이 내용 중에서 문수봉 암문의 명칭이 大南門으로 바뀌어진 것과 大城門이 경진년에 영구히 폐쇄되었다는 것이 주목된다. 경진년은 영조 36년에 소남문 밖 치도를 명령한 것에 따라서 길을 닦고 성문도 개조하였는지  小南門이 대남문으로 바뀌고, 이와 관련되어 대성문은 폐쇄시켰던 것으로 보인다. 그리고 성벽의 회가 탈락되어 여장이 벌집과 같이 되었으며, 신축년 무렵에 보수한 이후로 손보지 못하였다는 기록이 있어 정조 5년(1781, 辛丑年)에 부분적인 보수가 있었던 것으로 추리된다.

6. 현   황

6-1. 주변현황

사적 제 162호인 북한산성은 서울시와 경기도 고양시의 경계지점에 항아리 모양으로 자리잡고 있으며 고양시 덕양구와 서울의 종로구, 은평구, 성북구, 강북구 등과 접하고 있어 시민들이 즐겨 찾는 휴식 및 레저공간으로 이용되고 있다. 그러나 최근, 등산객 및 휴식 인파의 급증으로 인하여 성곽 및 주변이 등산로 화 되어 성곽의 훼손이 극심해지고 있는 실정이다.

금회 보수정비구간은 대서문에서 수구지 구간으로 이 구간은 기존에 정비가 되지 않은 구간으로 등산로도 존재하지 않는 구간이다.

6-2. 대상지현황

금회 사업구간은 기존의 정비이력이 없고 등산객의 이동의 거의 없는 구간으로 잡목 및 잡초가 무성한 상태이다.

성곽의 잔존상태는 대체적으로 양호하며, 일부구간 유실 및 면석간의 이완현상이 보인다. 잔존 여장은 일부구간 전체 유실되어 있지만 대부분 여장하부는 잔존해 있는 상태이며 2성랑지부터 수구지 까지는 여장의 잔존상태가 양호하여 총안 및 타구의 형태를 확인할 수 있다.

성곽상부 경사는 평균 25%내외 경사구배를 이루고 있으며 대서문부터 수구지 방향의로 계속 내리막의 형상으로 성곽 내부는 여장돌이 1~2단정도 흐트러져 잔존해있으며, 여장지대석은 일부는 노출되었으며, 전체적으로 현 지반에 묻혀있을 거라 예상된다.

회곽로는 2성랑지에서 3성랑지 구간만 발굴조사로 일부 확인되었으나 나머지 구간은 내탁부가 무너져 내린 지형으로 그 형태를 알수 없는 상태이다.

금회 사업구간은 발굴조사로 인하여 건물지들이 노출되어 있고 일부 붕괴된 성벽이 방치되어 있어 이에 대한 정비가 시급한 상태이고 여장 및 성벽의 훼손이 더 이상 진행되지 않도록 성 내부로 탐방동선을 마련하여 등산객들이 여장상부로 통행할 수 없도록 동선을 제시함이 필요한다.

7. 보수공사

7-1. 보수지침

- 발굴조사 결과를 바탕으로 관련 고문헌 등을 참고하여 설계도서에 반영한다.

- 북한산성 성곽에 대한 사례조사 및 관계전문가 자문회의 등을 통하여 실시설계 도서에 대한 근거 및 타당성을 확보한다.

- 보수범위는 현지 조사결과에 따라 담당자와 협의하여 결정하도록 한다.

○ 사업계획

◈ 성곽 및 여장 보수 : 성벽 L=11.0m, 여장 L=90.7m

◈ 탐방로 정비 : 탐방로 249.1m, 데크계단 2개소, 목재계단 3개소, 목줄휀스 409.0m

◈ 건물지 정비 : 노출정비 1개소(성랑지3), 복토정비 4개소

◈ 공사기간 : 착공일로부터 180 일간

7-2. 공사내용

- 기존 잘 남아있는 부분에 대한 성벽은 해체하지 말고 구조적으로 문제가 있는 일부(상부)만 해체 후 정비토록 한다.

여장은 잔존높이에서 더 높이지 않고 현황 높이에 맞추어 정비하되 구조적으로 불안정한 구간은 자연스럽게 연결될 수 있도록 정비한다.

- 성벽 내측 사업대상지는 잡목제거하며 대서문 내측 경사면의 잡목은 뿌리부를 존치시켜 사면붕괴를 방지한다.

- 새로 보충되는 면석은 기존의 성석과 재질 ․ 질감 ․ 색감이 같은 것을 사용하고 특히 형상과 규격, 표면가공정도가 기존의 돌과 유사하도록 적절하게 가공하여 사용하도록 한다.

1. 가설공사

ㅇ정비공사에 필요한 가설사무소, 창고, 작업장 등은 사업대상지 내 공지에 설치하고 관람 환경에 저해되지 않도록 설치한다. 설치할 위치는 담당원의 승인을 얻어 설치한다.

ㅇ성곽 및 여장 해체하기 전 작업자의 안전과 작업 효율을 위해 강관비계를 견고히 설치한 후 운반이 용이한 곳에 적절히 비계다리를 설치하고 비계설치 시 성벽에 직접적인 하중이 전달되지 않도록 유의하며 세로규준틀을 10m 간격으로 설치한다.

2. 토공사

ㅇ토공사 시행시 성벽 및 건물지 유구의 훼손이 일어나지 않도록 주의하여 시공한다.

ㅇ성벽과 인접한 구간 및 건물지 주변은 다량의 석재유구가 산재되어 있어 필이 인력시공 할 수 있도록 한다.

ㅇ사업대상지 전구역을 잡목제거 후 공사를 실시하고 토공사 완료 후 잔디 식재하여 녹화처리 한다.

3. 성곽정비공사

ㅇ시공전 관계전문가로 구성된 기술지도단을 구성 운용하여 공사과정에서 자문을 받아 사업을 시행하도록 하고 그 결과를 문화재청과 협의 하도록 한다.

ㅇ시공전 기존 성곽의 축조형태 등을 조사하여 기존의 성벽 형태대로 표본 성곽을 축조하여 기술지도단의 자문을 받아 보수방법, 보수범위 등을 결정한 후 시공토록 함.

ㅇ도면에 명기된 부분의 성곽 해체시 한단씩 적심석부터 해체하여 주위 성돌의 영향이 최소화 하게 한다.

ㅇ시공시 최대한 잔존 성돌을 활용하되 부득히 반입하여야 할 경우 기존 석재의 석질을 분석하여 암석전문가의 자문을 받아 최대한 기존 석재와 동일한 재질을 반입하도록 하고 구재와 맞닿는 부분의 축조시 현황돌에 맞춰 신재(포천에서 채취한 화강석)를 그랭이해서 설치하여 현황돌을 훼손해서는 안되고 주변 성곽돌과 이질감이 없도록 가공하여 줄눈이 생기지 않게 밀실하게 쌓는다.

ㅇ기존 잘 남아있는 부분에 대한 성벽은 해체하지 말고 구조적으로 문제가 있는 일부(상부)만 해체 후 정비토록 함.

ㅇ성곽돌은 높이가 35㎝ 내외이고 길이는 50㎝ 내외의 장방형으로 가공하여 사용하는데 뒷길이는 45㎝ 내외이다. 마감가공은 노출면을 고운정다듬으로 처리하고 그 외면은 혹두기로 마감한다.

ㅇ성곽돌의 뒷뿌리는 뾰족하게 처리하지 않고 마찰면이 최대화 될수 있도록 한다.

ㅇ적심석은 해체한 석재중 선별하여 적심석으로 적합한 석재를 골라 표면에 붙어 있는 이 물질을 깨끗이 제거한 후 사용한다. 또한 사용 불가능한 석재는 성토면 처리시 사용하고 보충되는 적심석은 포천 채취장에서 채취한 석재중 크기가 40～50㎝ 정도 파석을 이용해 설치하며, 한단 한단 견고히 설치한다.

4. 여장정비공사

ㅇ기존 여장의 시대 및 축조 방법을 조사하여 기존 여장과 동일한 수법으로 시공토록 한다.

ㅇ성곽상부의 토사를 제거하고 말끔히 청소한 후 성곽상부면에서 미석없이 성벽과 바로 이어지도록 여장 외부면을 쌓는다. 내측은 현재 지대석이 남아 있는 부분도 있고 그렇지 않은 부분도 있어 여장 설치에 지장이 없도록 지대석을 보강하여 설치하는데 지대석 끝단에서 가급적 10㎝내외가 유지되도록 하여 여장을 설치한다.

ㅇ여장돌 일부는 현장주변에서 채집하여 사용하고 부족한 돌은 포천 채취장에서 채취한 화강석을 사용하는데 크기는 높이 20㎝ 내외, 길이 30㎝내외, 뒷길이 30㎝내외의 규격으로 유구와 같은 형상으로 노출면은 정다듬으로 가공하고 그외 부분은 혹두기로 가공한다.

ㅇ쌓는 방법은 여장 마름돌을 한단 놓은 후 그 사이에 크기가 10㎝ 내외의 채움석으로 틈을 채우는 방법으로 여장을 쌓아 올리고 상부마감은 여장석과 유사한 규격의 석재를 가공하여 여장석과 맞물리게 쌓아 마감한다.

ㅇ여장 정비시 현재 유구에서 확인되는 잔존 총안은 그 위치를 그대로 살려서 정비하여 정비 후에도 총안의 위치가 소실되지 않도록 한다.

ㅇ총안은 평균25㎝ 간격으로 25㎝ 높이의 마름돌을 이용해 설치한 후 상부는 한돌로 올려 놓은 후 그 바닥은 강회몰탈 바르기 한다.

ㅇ그 외구간의 여장은 여장상세도면과 같이 시범시축하며, 관계전문가 자문결과에 따라 시공한다.

5. 건물지정비공사

ㅇ건물지 복토 시 건물지 유구의 훼손이 발생하지 않도록 주의하여 시공한다.

ㅇ건물지 복토 상부면은 건물지 유구의 범위를 고려하여 추정 건물지의 규모에 맞추어 정비한다.

ㅇ건물지 복토 후 잔디 식재하여 녹화 처리한다.

ㅇ성랑지3 벽체 정비는 해체를 최소화 하고 상부는 강회몰탈를 덮어서 침수 및 석재 이탈을 방지한다.

ㅇ점토다짐시 배수로 측으로 3%정도 물구배를 주어 내부에 우수가 고이지 않도록 한다.

6. 탐방로보수공사

ㅇ 탐방로의 설치는 토사와 골재에 석회를 혼합포설하여 자연스러운 등산로의 형태에 경도를 가질수 있도록 하고 일부 시험시공하여 담당원의 확인 후 잔여 시공할 수 있도록 한다.

ㅇ 포장 구조물의 터파기시 지하유구의 훼손이 없도록 주의한다.

6. 운반공사

ㅇ운반시에는 최대한 먼지가 날리지 않도록 작업하고 주변에 물을 살수하여 청결한 작업상태를 유지한다.

7. 수리보고서작성(1식)

ㅇ과 업 내 용

※ 중요문화재의 기록보존을 위한 수리보고서를 발간한다.

◦규격: A4(210mm x 297mm)

◦부수: 100부

◦매수: 100P 내외(화보 10P)

◦재질: 표지(250g/㎡ S/W), 내지(120g/㎡ S/W)

-발간되는 수리보고서중 문화재청에 20부를 납부하도록 한다.

-수리보고서 작성시 연혁, 수리내용 등이 전반적으로 반영되도록 한다.

-수리보고서 작성시 문화재 실측을 전문으로 하는 학술단체나 문화재실측사무소와 협조하여 보고서를 발간하도록 한다.

-보존용 데이터 도면은 DWG파일로 제작하고, 인터넷 서비스용은 JPG(해상도 300dpi, 파일용량 500KB내외)파일로 제작함.

-보존용 데이터 사진(이미지)은 TIF파일로 제작하고, 인터넷 서비스용은 JPG(해상도 300dpi, 파일 용량 500KB내외)파일로 제작함.

- 기본조사(2013년 공사구간 실측 및 사진촬영)

- 현황 및 해체조사

◦현장조사 및 공사 기준점과 변형되지 않는 위치 기준 설정(착수부터 완료까지)

◦성의 축조방식, 성곽돌의 크기, 여장 잔여현황 조사 기록함.

◦수리과정에서의 원형 확인조사 기록함.

- 보고서 작성

◦보수, 정비의 충실한 기록을 위해 수리보고서를 작성 한다.

◦수리보고서에 수록되는 여장정비는 실제 시공도면을 수록한다.

◦보수성곽에 관한 자료조사 및 보고서작성, 복구 공사과정 서술.

◦보수과정(해체현황, 적심현황, 축조방식 등)의 상세한 기록함.

◦설계도서와 현장상황을 대조하여 문화재 수리의 범위와 방법을 정하고 설계 시 보이지 않는 부분을 확인하여 기록한다.

◦현장조사와 병행하여 조사대상물에 대한 작업공정 사진촬영과 기록도면.

◦해체 순서는 조립의 역순 서술.

◦부재 균열 및 파손의 우려가 있는 부재는 보호조치 기록.

◦부재의 크기 및 평균치 기록.

◦1구간 샘플시공의 자문의견 기록화.

◦강도시험 기록화.

특 기 시 방 서

● 공사기간

본공사의 공사기간은 착공일로부터 180일간으로 한다.

● 설계변경조건

가) 골재및 자재의 운반거리에 변동이 생겼을 경우

나) 구조물의 위치 변동이 생겼을 경우

다) 기타 설계내용과 현저한 차이가 있을 경우

라) 문화재청에 승인조건과 설계내용이 차이가 있을 경우

● 골재 및 자재운반거리 및 장소

자재및 골재명	채취및 구입장소	운반거리	비 고
일 반 자 재	시 내 ~ 대서문	10 ㎞	카고 2.5 TON
석재(화강석)	포 천 ~ 대서문	40 ㎞	카고 2.5 TON
적심석(거친돌)	인근골재장 ~ 대서문	20 ㎞	담프 2.5 TON
진흙(복토흙)	인근채취장 ~ 대서문	10 ㎞	담프 2.5 TON
잡석,모래,자갈	인근골재장 ~ 대서문		도착도

● 기타사항

본 공사도중 문제점이 발생하거나 상이한 점이 있을 때는 감독원 및 담당원과 상의하여 처리토록 하며 각 공정별 공사는 담당분야의 전문가에게 의뢰하여 공사 처리해 나가도록 한다. 본 시방서 중 미비한 사항이 있을 때는 건설교통부 표준시방서를 참조하도록 한다. 본 설계서는 문화재청에서 발행한 문화재 보수공사 표준품셈과 건설공사 표준품셈으로 작성하였으며, 자재단가는 물가시세표(가격정보, 물가자료)를 기준하여 적용하였다.