백남준아트센터 암막블라인드 제작 설치

시   방   서

2016. 08

(재)경기문화재단 백남준아트센터

백남준아트센터 암막 블라인드 제작 설치 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

1) 이 시방서는 백남준 아트센터 암막 블라인드 제작 설치에 관한 시방을 표시한 것으로써              암막 블라인드 제작 설치 관하여 규정한다.

1.2  적용목적

1) 본 시방은 건축물의 유리(창호)로부터 유입되는 태양열 및 자외선을 효과적으로 차단하여 전시           효과를 극대화하고 동시에 쾌적한 환경을 조성하며, 외부환경의 변화로 인한 에너지소모를 최소           화하는데 목적이 있다.

1.2.1 설계

1) 블라인드 사양을 충족하고 시방서에서 제시하는 동등이상의 성능을 발휘할 수 있는 제품으로 설계           되어야 하며, 사후관리가 용이한 제품으로 하여야 한다.

2) 설치현장의 환경 및 작업조건을 충분히 숙지한 후에 이에 부합되도록 설계하여야하며, 감독관의

사전승인을 득하여야 한다.

3) 운영관리 및 조작이 편리해야 하며, 내구성 및 유지보수가 용이하도록 한다.

1.3 제출물

다음의 제출물을 감리원에게 제출하여 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

1.3.1 아래 품목에 대한 제조업자의 제품자료

⑴ 블라인드 설치에 관계되는 제조업자의 데이터(블라인드 세부 규격 사양 등)

⑵ 시공 상세도

⑶ 조립도 및 작업도

⑷ 세부공정표

1.3.2 시공 상세도면

시공자는 시공 전 현장여건에 따라 감독관과 협의된 결과가 반영된 시공 상세도를 제출하여야 하

며, 반드시 감독관의 승인을 득해야 한다.

1.3.3 견본

다음 품목에 대한 제조업자의 제품견본을 제출하되, 설계도면 또는 시방서에서 명시된 사항대로 제

작, 성형된 제품을 감독관에게 제출하여 승인을 득한다.

(1) 실제의 블라인드의 원단을 A4(210㎜ x 297㎜)크기로 견본을 3벌 제출하여 감독관이 선택

하고 승인하도록 하여야 한다.

(2) 블라인드를 제작하거나 설치하기 전에 제출된 견본의 명확한 선정을 위해, 그리고 재료의

품질과 작동여부를 확인하기 위해 견본시공 후 감독관의 승인을 얻어 시공한다.

(3) 견본시공제품은 감독관과 협의하여 설치한다.

(4) 견본시공을 시작할 날짜와 시간을 7일전에 감독관에게  알린다.

(5) 제안된 범위의 마감효과와 작업성을 보여준다.

(6) 블라인드 설치를 진행하기 전에 감독관으로부터 견본시공품의 승인을 받는다.

(7) 견본시공제품을 완성된 작업의 판단기준으로 설치기간동안 방해되지 않는 장소에 유지한다.

승인된 실제 견본 시공제품은 완성된 일부분으로 간주할 수 있다.

1.4  품질의 보증

1) 시공자는 모든 시험편의 시험결과가 설계서와 감독관의 요구 및 지시에 대하여 모두 충족함을

보여주는 최종적인 성과물을 감독관에게 제출할 책임이 있다.

2) 시공자는 품질에 관련하여 시험 성적서를 제출하여야한다．

3) 하자이행기간은 준공검사 완료일로 부터 24개월로 한다.

1.5  보고 및 승인

1) 시공자는 설치기간 중에라도 작업의 공정, 시공 상황, 품질관리상황, 이미 보고 되어 승인을              받은것중 변경되는 사항 또는 추가 지시 사항에 관한 보고를 감독관의 요구에 따라 구두 또는 서

면으로 작성하여 지체 없이 보고하여야 한다.

2) 시공자는 자재의 반입을 위한 최종적인 승인을 서면으로 요청해야 하며, 이때 이미 제출된 시

공 계획서 및 시험 성적서에 대한 변경 사항 및 감리원의 지시에 의해 수정된 사항을 모두 종

합하여 작성한 후 에게 제출한다.

1.6 설치위치

1) 설치장소 : 용인시 기흥구 상갈동 백남준로 10 백남준아트센터 2층 전시장

2) 설치기간 : 계약일로부터 50일이내

3) 설치면적 : 붙임 “설계도면” 참조(645m2) -업체선정 후 현장방문 실측 필수

2. 재료 (재료는 아래의 사양 이상의 제품을 사용하여야 하며 최종 감독관과 협의 후 진행함.)

2.1 원단

2.1.1 Trimming Blackout (방염필수-방염필증 제출)

(1) 재    료 :  Polyester 100%

(2) 두    께 :  0.33mm이상(±5%)

(3) 중    량 :  300g/m2이상(±5%)

(4) 차 광 율 :  99%(±1%) (KS K 0819-2004, B법)

(5) 방 염 성 :  “화재예방,소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률” 제 13조에 따라 방염

성능검사에 합격하여야 함. (방염필증 제출 필수)

(6) 색    상 :  정면-블랙, 배면-화이트

2.2 수동 암막 블라인드 Hardware

2.2.1 Clutch

기능:  원단을 원활히 감고 풀 수 있어야 하며 ROLL SCREEN의 작동 시 원단 및 부품의 무게를 감당              할 수 있는 특수제작된 알루미늄 파이프 및 역회전 2중 기어방식의 기능을 가져야 한다.

(1) 감속장치가 튜브에 내장되어 있어야 한다.

(2) LAM(Lift-Assist Mechanism)스프링이 튜브에 내장되어 있어야 한다.

(3) Spring Adjuster가 장착되어 있어서 원단의 장력을 조절 할 수 있어야 한다.

(4) 블랙으로 분체 도장해야 한다.

2.2.2 Tube

(1) 재질： 알루미늄

(2) 크기： 38∅원형(외경기준)

(3) 도장처리： 커튼월 색상과 같은 블랙 분체 도장처리

2.3.3 Hambar

(1) 재질： 알루미늄

(2) 크기： 12*37mm 직사각형

(3) 도장처리： 커튼월 색상과 같은 블랙 분체 도장처리

(4) 기타 : 하단부에 모헤어 설치하여 빛 차단 효과 증대

2.3.4 Guide Rail (Center용)

(1) 재질： 알루미늄

(2) 크기： 120-25mm 직사각형

(3) 도장처리： 커튼월 색상과 같은 블랙 도장처리

(4) 기타 : 레일 4곳에 모헤어를 설치하여 빛 차단 효과 및 소음 감소

2.3.5 Guide Rail (Side용)

(1) 재질： 알루미늄

(2) 크기： 50-25mm 직사각형

(3) 도장처리： 커튼월 색상과 같은 블랙 도장처리

(4) 기타 : 레일 2곳에 모헤어를 설치하여 빛 차단 효과 및 소음 감소

2.3.6 Ball Chain

(1) 재질： 플라스틱

(2) 크기： 4.5∅원형(외경기준)

(3) 색상： 블랙

(4) 기타 : 제품 설치 후 체인의 흔들림을 방지 하기위한 견고하게 고정장치를 설치하여야 한다.

가이드레일 시스템 이미지

Guide Rail (Side용): 50mm * 25mm

3.  시공

3.1  사전 조사

3.1.1  현장여건 확인

본 시방에서 요구하는 시공해야 할 장소 및 기타상태를 검사한다. 부적절한 작업장조건이

완전히 개선되기 전에는 설치 작업을 시작해서는 안 된다. 작업을 시작한다는 것은 만족한 작업죠

건을 인수한 것으로 간주한다.

3.1.2  시공 시간

- 작업가능 일시 : 매주월요일 06시~22시 , 그 외 요일 06시~10시,  18시~ 22시

3.2  설치

3.2.1 설치 및 시공

(1) 브래킷의 설치는 하중 50kg이상 견딜 수  있도록 견고하게 고정시켜야 한다.

(2) 가이드레일 와 블라인드 원단의 넓이를 고려하여 외부의 빛이 투과되지 않도록 하고 미관을 해치지        않도록 설치하여야 한다.

3.2.2  제품의 검사

(1) 각각의 스크린이 일정하게 개폐되는지 점검한다.

(2) 체인을 작동하여 스크린이 원래 목적대로 개폐되는지 점검한다.

(3) 레일과 블라인드 천의 견고하게 겹쳐져 외부의 빛이 투과되지 않고 실내가 암막이 되도록 설치한다.

(4) A/S 발생 시 현장여건상 A/S가 용이한지 여부를 점검한다.

*제작시공사는 제작 및 설치 후 제품의 성능시험을 감독관 입회하에 실시하여야 한다.

3.2.3  유지보수 관리

(1) 제품 유지보수에 측면에서 쉽게 탈착이 가능하도록 설계 및 제작되어야 한다.

(2) 유지보수에 필요한 부속자재를 건물 시설팀에 인계하여 긴급 상황에 대비하도록 한다.

(3) 설치 및 유지보수에 사용되는 부자재는 KS, 품, Q, ISO규정품질 동등이상의 자재를 사용하도록한다.

3.2.4 기타

(1). 암막 블라인드 등의 설치를 위한 부속자재 추가 발생 시 감독자의 승인을 득하여야 하며 이에

소요되는 비용은 수급자의 부담으로 한다.

(2) 최종 설치물량은 실제 설치면적에 따라 정산하도록 한다.

커튼월 후면 패널이 시공된 부분은 블라인드 설치를 제외하고 추후 정산한다.

(3) 단, 증가물량 발생시 해당 품종 총물량의 5%를 초과하는 물량에 대해서만 계약 금액을 조정할 수           있으며 감독자와 협의하여 처리한다.

(4) 산출물량은 창호면적을 기준으로 산출하였으며, 현장실측을 통해서 최종 재산정 상호 협의한다.

(5) 센터의 사정에 따라 설치일정, 설치품종 및 수량을 임의 조정할 수 있으며 이에 대하여 이의를

제기할 수 없다.

(6) 시공 시 전시장 내 작품의 손상이 발생하지 않도록 주의하며 손상 발생 시 배상하여야 한다.

4. 설계변경

4.1 제작, 납품 및 설치 중 도면의 변경이 불가피하거나, 청 요청에 따라 설계변경 사항이 발생 할 때는 감독관과 협의하여 시행하며, 이로 인하여 발생되는 도급금액의 변경은 청과 협의하여 정한다.

4.2 설계

도면과 시방서의 내용 중 불분명 또는 이해가 곤란한 경우는 그대로 실시하지 않고 감독관과 협의하여 그 지시에 따른다.

4.3 도면이나 시방서에 명기가 없는 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 될 경미한 사항은 계약상대자 부담으로, 감독관의 지시에 따라 시공한다.

5. 준공검사

5.1 준공검사

5.1.1 준공검사의 합격판정이 난 후 다음과 같은 서류를 감독관에게 제출한다.

(1) 준공도면 A3(반접이) 2부( 요구 시 CD롬)

(2) 조작 매뉴얼  10부

(3) 준공 사진첩  1부

(4) 준공검사를 행 할 때는 계약상대자는 자체 준공검사표 및 필요한 제반 사항을  감독관에게

제출하여 검사에 임하여야 한다.  끝.