공구 물품 목록표

연변	품명	모델명	수량	단위	비고
1	테이블 톱	PM2000	1	EA
2	슬라이딩 각도절단기	LS1018L	1	EA
3	드릴프레스	JDP-15MF	1	EA
4	스크롤쏘	scrollsaw DSH	1	EA
5	띠톱	LB1200F	1	EA
6	라우터	RP2300FCX	1	EA
7	루터 트리머 세트	RT0700CX6	1	Set
8	전기원형샌더	BO6030	1	EA
9	실톱	GST140BCE	1	EA
10	컴팩트드릴&임팩트드릴 콤보세트	DCK211D2T	1	Set
11	디스크밸트샌더	JSG-96	1	EA
12	자동대패	MB380L	1	EA
13	진공청소기	GAS50	2	EA
14	집진기	dc-1200 vx	2	EA

※ 상세규격설명서 참조

규 격 설 명 서

모델명	PM2000		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Table saw
	국 문	테이블 톱

1. 형  태(Feature)

-안전 스위치 설계로 스톱 스위치 가운데 on스위치가 있어 비상시 편리하게 작동을 멈춤

-견고하고 기계 진동이 적은 주물로 제작된 테이블

-최대 1,270mm까지 재단이 가능한 확장레일 장착

[제품참고사진]

2. 규  격(Specification)

-소요동력 : 단상 2,250W 220V, 동력 3,750W 380V 60Hz

-주축회전 수 : 3,450rpm

-톱날 최대직경 : 255mm

-주축직경 : 15.875mm

-최대 가공길이 : 1,270mm

-최대 가공두께 : 90°→79mm / 45°→53mm

-테이블 크기 : 1,066*774mm / 보조테이블 558*774mm

-톱날 각도조절 : 90°~45°

-집진후드 직경 : 100mm

-기계크기 : 2,159*940*876mm

-중량 : 244kg

규 격 설 명 서

모델명	LS1018L		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Sliding compound miter saw
	국 문	슬라이딩 각도절단기

1. 형  태(Feature)

[제품참고사진]

-인체공학적 설계로 편안한 그립감

-2단 슬라이딩 레이저 표시

-45도까지 각도 절단가능

2. 규  격(Specification)

-소비전력 : 1,430W

-작업능력 : 90°→91*305mm

45°→91*215mm

-무부하속도 : 4,300rpm

-날직경 : 255mm~260mm

-중량 : 19.9kg

-전원코드 : 2.5m

-규격 : 536*825*633mm

-카본브러쉬 : 카본브러쉬 153A

3. 부속물(Accessories)

-목고용 팁쏘 10인치 날(1ea) : 외경(mm)255 * 두께(mm)2.8 * 내경(mm)25.4 * 날 수 60

규 격 설 명 서

모델명	JDP-15MF		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Floor mount drill press
	국 문	드릴프레스

1. 형  태(Feature)

-전기드릴과 기둥에 고정된 테이블로 구성된 장치

-정한 깊이 만큼 잇달아 구멍을 뚫을 때 사용

[제품참고사진]

2. 규  격(Specification)

-스핀들 속도 : 200~3630rpm

-척크기 : 16mm

-드릴의 스윙크기 : 15in

-모터파워 : 3/4마력

-전기 단상 : 220볼트

-무게 : 77kg

규 격 설 명 서

모델명	scrollsaw DSH		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	scrollsaw
	국 문	스크롤쏘

1. 형  태(Feature)

-곡선을 자르는 톱, 실톱

-튼튼한 알미늄베이스의 2단속도조절의 스크롤쏘

[제품참고사진]

2. 규  격(Specification)

-소비전력 : 205w

-속도 : 1단-900rpm / 2단-1400rpm

-스트록 : 19mm

-목길이 : 400mm

-최대절단폭 : 50mm

-베이스 : 180*360mm

-기울기 : 45°

-제품무게 : 20Kg

규 격 설 명 서

모델명	LB1200F		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Bandsaw
	국 문	띠톱

1. 형  태(Feature)

-띠톱기계에 장착하여 고속으로 회전시켜 금속, 목재 등을 절단하는 기계

2. 규  격(Specification)

-소비전력 : 900w

[제품참고사진]

-최대작업능력 : 두께 165mm / 넓이 305mm

-날직경 : 2,240*6 / 13 / 16mm

-날속도 : 저속 6.7m/sec  고속 13.3m/sec

-중량 : 81.2kg

3. 부속물(Accessories)

-밴드쏘LB1200F전용톱날(4ea)

4. 비   고(Remarks)

-원터치 레버 채용으로 손쉬운 날교체

-라이트 부착으로 작업이 용이

-경사 절단 가능

-스탠드 기본 장착

-이동을 위한 바퀴부착

규 격 설 명 서

모델명	RP2300FCX		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	router
	국 문	라우터

1. 형  태(Feature)

-목공용 공구로 다양하고 정교한 모양의 목형가공 작업 시 사용되는 공구

-트리머보다 큰 파워를 요구하는 가공작업에 사용

-구멍 뚫기, 모서리 가공, 모양내기에 주로 사용

[제품참고사진]

2. 규  격(Specification)

-소비전력 : 2,300w

-회전수 : 9,000~22,000rpm

-작업능력 : 콜래트 사이즈 12mm

-전장높이 : 312mm

-카본브러쉬 : 203A

-전원코드 : 2.5m

-중량 : 6.1kg

3. 비   고(Remarks)

-무단변속

-소프트스타트

-전자브레이크

-이중절연

-전자제어 스피드

-방진(집진기 접속 가능)

규 격 설 명 서

모델명	RT0700CX6		수 량	1
			단 위	SET
물품명	영 문	router trimmer set
	국 문	루터 트리머 세트

1. 형  태(Feature)

-소형 라우터 작업

2. 규  격(Specification)

[제품참고사진]

-소비전력 : 710w

-회전수 : 10,000~30,000rpm

-작업능력 : 콜래트 사이즈 6mm, 8mm

-베이스 : 82mm*90mm

-전장높이 : 200mm

-카본브러쉬 : 51A

-전원코드 : 2.5m

-중량 : 1.8kg

3. 부속물(Accessories)

-트리머베이스

-틸트베이스

-옵셋베이스

-플런지베이스

-케이스

-액세서리

4. 비   고(Remarks)

-동급최대출력

-알루미늄 하우징 베이스 장착으로 높은 내구성과 정확도

-6단계 속도 조절(10,000~30,000rpm)

-다양한 작업을 위한 4가지 베이스(트리머버에스, 플런지베이스, 틸트베이스, 옵셋베이스)

규 격 설 명 서

모델명	BO6030		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	sander
	국 문	전기원형샌더

1. 형  태(Feature)

-대패작업 후 목재표면의 거친면을 가공하는 전동공구

2. 규  격(Specification)

[제품참고사진]

-소비전력 : 310w

-회전수 : 4,000~10,000rpm

-패드직경 : 150mm

-연마직경 : 150mm

-전장 : 309mm

-카본브러쉬 : 419A

-전원코드 : 2.5m

-중량 : 2.4kg

3. 부속물(Accessories)

-샌딩페이퍼 6인치 8홀 (10장)

4. 비   고(Remarks)

-무단변속

-이중절연

-방진

-후크&루프시스템

규 격 설 명 서

모델명	GST140BCE		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Jig saw
	국 문	실톱

1. 형  태(Feature)

-가늘게 생긴 톱날을 수직으로 왕복 운동하며 곡선모양으로 목재를 자를 때

사용하는 전기 톱

[제품참고사진]

2. 규  격(Specification)

-소비전력 : 720w

-무부하 왕복속도 : 800~3,100spm

-왕복 높이 : 26mm

-최대절단 깊이 : 목재140mm/알루미늄20mm/철재10mm

-중량 : 2.3kg

3. 비   고(Remarks)

-날의 좌우 이동 및 날의 편향을 최소화하는 정밀제어

이중 롤러시스템

-LED라이트

-플라스틱 인서트가 적용된 마그네슘 발판(절단 작업을

하는 도중 작업재료의 마찰감소로 공구 조작이 용이)

규 격 설 명 서

모델명	DCK211D2T		수 량	1
			단 위	SET
물품명	영 문	Compact Drill Driver and Impact Driver set
	국 문	컴팩트드릴 & 임팩트드릴 콤보세트

1. 형  태(Feature)

-목재에 드릴구멍 혹은 나사를 조일 시 사용하는 전동공구

2. 규  격(Specification)

[제품참고사진]

·드릴드라이버

-전압 : 10.8V

-중량 : 1.1kg

-무부하회전수 : 0~400/0~1500rpm

-최대토크 : 25Nm

-토크세팅/기어 : 16단/2단

-최대작업능력 : 목재19mm/철재10mm/스크류6mm

·임팩트드라이버

-전압 : 10.8V

-중량 : 0.8kg

-무부하회전수 : 2450rpm

-분당타격수 : 3400bpm

-최대토크 : 107Nm

·LED작업등

-전압 : 10.8V

-배터리 용량 : 1.5Ah

3. 부속물(Accessories)

-TSTAK공구박스

-충전기(DCB112)

규 격 설 명 서

모델명	JSG-96		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Disc/Belt sander
	국 문	디스크밸트샌더

1. 형  태(Feature)

-연마지가 부착된 금속판이 회전시에 피삭재와 접촉되어 연삭하는 기계

[제품참고사진]

2. 규  격(Specification)

-디스크샌더 직경 : 230mm

-디스크샌더 속도 : 1725rpm

-디스크샌더 테이블경사 : 90°~45°

-디스크샌더 테이블크기 : 300*190mm

-밸트샌더 사포길이 : 152*1220mm

-밸트샌더 스피드 : 2258rpm

-밸트샌더 테이블경사 : 90°~45°

-밸트샌더 테이블사이즈 : 280*140mm

-집진후드 직경 : 100mm

-모터 : 3/4마력

-전기 : 단상220v 60h

3. 비   고(Remarks)

-샌딩테이블은 알루미늄 주철로 내구성이 우수

-밸트샌더 사포 뒤 흑연(카본)이 있어 샌딩시 부하를 줄일 수 있어 샌딩력 우수

-디스크 샌더 테이블은 주물로 되어 있꼬 각도는 45°까지 조절 가능

-안전키 스위치로 안전키를 제거하면 작동이 멈춤

규 격 설 명 서

모델명	MB380L		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Planer
	국 문	자동대패

1. 형  태(Feature)

-동력으로 기계가 회전하여 자동으로 나무를 깍을 수 있게 만든 대패

2. 규  격(Specification)

[제품참고사진]

-소요동력 : 단상220볼트 3마력

-주축회전수 : 5000rpm

-대패날 수 : 3개

-최대가공폭 : 380mm

-최대가공두께 : 205mm

-최소가공두께 : 6mm

-정반크기 : 380mm*508mm

-기계크기 : 1066mm*825mm*1143mm

-송재속도 : 16fpm / 30fpm

-중량 : 300Kg

규 격 설 명 서

모델명	GAS50		수 량	2
			단 위	EA
물품명	영 문	vacuum
	국 문	진공청소기

1. 형  태(Feature)

[제품참고사진]

-목재가루와 미세먼지 추출을 위한 습/건식 진공 청소기

2. 규  격(Specification)

-컨테이너 용량(전체) : 50L

-컨테이너 용량(순 용수량) : 43L

-컨테이너 용량(순 먼지량) : 45L

-먼지 백 용량(순) : 21L

-필터 표면 : 8600cm²

-최대풍속 : 61L/sec

-최대환기압력 : 248mbar

3. 비   고(Remarks)

-자동plus-clean, 전자석 필터 클리닝 시스템을 통한 연속작업

-원격자동 스위치

-과부하 방지를 위한 smooth start

규 격 설 명 서

모델명	dc-1200 vx		수 량	2
			단 위	EA
물품명	영 문	dust collector
	국 문	집진기

1. 형  태(Feature)

-오염된 기체 속에 부유하고 있는 고체나 액체 미립자를 제거하는 장치

2. 규  격(Specification)

[제품참고사진]

-사이즈 : L=37.25in / W=22.5in / H=18in

-중량 : 132파운드

-sound rating 80-85dB

-1-hose connection diameter 6“

-2-hoses connection diameter 4“

-bag diameter 20“

-motor Power 2 HP

-motor Phase 1Ph

-motor Voltage 230V

-prewired voltage 230V

-motor Current 8A