과업지시서 및 구매계약 조건

1. 사 업 명 : 경기문화재단 경기상상캠퍼스 디자인랩 후가공장비 구매

2. 목 적 : 경기상상캠퍼스 상상공작소 내 디자인랩 후가공장비를 구입함으로서   다양한 출판·인쇄산업 발전을 위한 사업에 활용하고자 함

3. 구매내용 : 디지털 유압 컴퓨터 재단기(1대), 제본기(1대), 라미네이팅기                (1대), 중철제본기(1대), 접지기(1대), 오시기(1대)

4. 납품기한 : 계약일로부터 10일이내

5. 장비설치 장소 및 용도

가. 장 소 : 경기상상캠퍼스 상상공작소 내 디자인랩

나. 기 간 : 계약일로부터 10일 이내

다. 용 도 : 인쇄물 후가공

6. 제출서류

경기문화재단 경기상상캠퍼스 상상공작소 내 디자인랩 후가공장비 구매 계약     후 납품 업체는 원활한 운용지원을 위하여 2일 이내 다음의 서류를 제출    해야 하며, 미제출시 차순위 응찰자와 계약

가. 계약 시 제출서류

1) 물품 상세 명세서

2) 후가공장비 A/S 및 물품 보증서

3) 위 사항 외 요구서류 별도 제출

7. 장비성능, 설치, 납품

가. 장비성능

○ 성능 및 기능은 별첨 “규격서” 요건에 충족하여야 한다.

나. 장비납품

○ 장비납품은 계약일로부터 10일 이내에 하여야 한다.

○ “인쇄물 후가공장비”(이하 “인쇄물 후가공장비”라 한다) 사양요구서의 내용과

상이한 제품을 납품하였을 때 책임은 납품자에게 있으며 경기문화재단에서는

그 계약을 파기할 수 있고, 그에 따른 제반 책임은 납품자에게 있다.

다. 장비설치

○ 장비설치는 납품과 동시에 이루어져야 한다.

○ 장비설치에 따른 운반, 설치, 시험 등에 소요되는 각종 비용은 납품자 부담으로 한다.

※ 설치과정에서의 사고는 납품자에게 전적으로 책임이 있다.

라. 기 타

○ 납품자는 인쇄물 후가공장비 사용자에게 사용법에 대한 교육을 실시하여야 하며,

교육에 포함되지 않은 내용으로 기기가 고장 날 경우에는 공급사의 부담으로 처리한다.

8. 보안 및 안전관리

납품자는 장비설치 중 취득한 모든 정보에 대해 보안을 유지해야 하고 해당 자료를 외부로 유출해서는 안되며, 문제 발생시 계약업체가 민ㆍ형사상 책임을 지고 보상해야 한다.

9. 유지보수

가. 무상 하자 유지보수

○ 납품자는 설치된 인쇄물 후가공장비에 대하여 1년간 하자 보증의 책임을 지며, 무상 유지 및 보수하여야 한다.

○ 물품의 중대한 결함 발생(기능저하, 사양서 내용과 불일치)시에는 납품한 기기를 제비용     을 부담하여 즉시 수거한 후 대체 납품하거나 물품대금을 반환하여야한다.

※ 단, 사용자의 부주의로 인한 결함은 제외한다.

나. 유지보수 체계

○ 장비 장애발생시 서비스 요청 후 2시간 이내에 현장에 도착하여 보수에 착수

하여야 하며, 8시간 이내에 복구 완료하여 정상 가동토록 조치하여야 한다.

○ 장시간 사용이 불가능할 경우 납품자는 동일기종으로 대체 설치하여 업무에 지장이

없도록 하여야 한다.

다. 부품확보

○ 인쇄장비의 원활한 사용을 위하여 필요한 부품은 구비되어 있어야 하며, 장애 발생시

최단 시간 내에 교체 수리하여야 한다.

[별첨 #1]

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	수 량	비 고
1. 디지털 유압 컴퓨터 재단기	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
디지털 유압 컴퓨터 재단기 (1대)	재단 사이즈	550 X 570 mm
	최소 재단사이즈	32mm 이내
	재단 높이	95mm 이상
	프로그램 저장 기능	가능
	터치스크린 기능	가능
	칼날 교환 안전장치	포함
	재단선 표시 기능	가능
	압력게이지 측정 기능	가능
	운영중 안전장치 센서	좌우 적외선 센서를 통한 재단시 안전사고 예방 가능

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	수 량	비 고
2. 무선 책 제본기	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
무선 책 제본기 (1대)	내지 제본 두께	1~50mm
	최대 제본 길이	60mm
	최대 표지 길이	210 ~ 700mm
	최대 제본 속도	200 ~ 400부 (A4/1hour)
	내지두께 자동측정	가능
	각 롤러 온도제어시스템	가능
	자가진단	가능
	터치스크린 기능	가능
	3중 제본풀 롤러	포함

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	수 량	비 고
3. 책표지용 자동 라미네이팅기	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
책표지용 자동 라미네이팅기 (1대)	Single glossy 라미네이팅 속도	10m (A3/min)
	최대 라미네이팅 규격	180~370mm X 210~500mm
	원고 두께	120~350gsm
	예열시간	5분내외
	작업패널	LCD패널
	히팅방식	적외선 감지히터방식
	벽콘센트 전원사용	가능
	터치 패널 방식	가능

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	수 량	비 고
4. 탁상용 중철제본기	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분			세 부 내 역
탁상용 중철 제본기 (1대)	제본 사이즈	최대	330 X 468mm
		최소	110 X 210mm
	표지 원고 두께		64 ~ 300gsm
	1회 중철제본 량		22장 (복사용지 70gsm기준)
	스테플 모드		상철, 중철, 코너철
	작업속도		800부 (A4/1hour)
	용지설정		수동급지 + 정전식 LCD패널
	스테플 심 자동표시기능		가능

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	수 량	비 고
5. 탁상용 롤러식 접지기	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분			세 부 내 역
탁상용 롤러식 접지기 (1대)	용지 규격	최대	300 X 432mm
		최소	110 X 210mm
	용지 두께		50 ~ 140gsm
	용지 적재량		500장
	최고 작업 속도		14,400장 (A4/반접:1hour)
	에어위치 자동표지기능		가능
	설정계수 및 누적계수 카운터 기능		가능

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	수 량	비 고
6. 디지털 자동 주름오시기	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
디지털 자동 주름 오시기 (1대)	용지 길이	50 X 90mm ~ 330X 650mm
	용지 두께	100 ~ 400gsm
	작업 속도	75장 (A4/1 creaser)
	최소 오시 간격조절	0.1mm
	정확도	±0.2mm기준
	최대 오시 횟수	30번 내외
	작동패널	LCD 터치패널
	오시각도조절	±5mm 조절가능