물품(레이저커팅기) 목록표

연변	품명	모델명	수량	단위	비고
1	레이저커팅기	Xcut 9060	1	EA
2	집진기(레이저커팅기용)	LC-200	1	EA

※ 상세규격설명서 참조

규 격 설 명 서

모델명	Xcut 9060		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Laser cutting machine
	국 문	레이저 커팅기

1. 규 격(Specification) 레이저 타입 : CO2 Tube type(Reci lamp) 레이저 출력 : Max 100W 레이저 헤드 타입 : 2 Focus Lens system 레이저 포커스 Len’s : 50.3mm/63.8mm/100mm 프로그램 입력가능 포맷 : corel, bmp, plt, dxf, dst, ai, jpg 작업테이블 크기 : 900 * 600mm 작업테이블 형태 : Stripe 또는 Honeycomb 커팅속도 : 36,000mm/min(Max. 60,000mm) 마킹속도 : 64,000mm/min 정밀도 : ±0.05mm 이동방식 : Belt (4Wheel Drive형) 모터 : Step모터 응용가능 비금속 : 아크릴(Max 10T, 3mm/Sec), MDF(Max 8T) 기계 사이즈 : 1480 * 1120 * 1080mm 기계 무게 : 250kg 소비전력 : 220V, 60Hz, 3Kw 냉각기 : CW5200 (±0.3℃ 컨트롤) 컴퓨레서 : 저소음 1마력 흡/배기시스템 : 무소음 Suction 1마력
2. 기 능(Function) - LM가이드형과 고속형 4Wheel Belt Drive방식 X축 무진동 브라켓을 사용하여 고속이동시 진동 없음	[제품참고사진]

규 격 설 명 서

모델명	LC-200		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	Dust collector
	국 문	집진기(레이저커팅기용)

1. 규 격(Specification) MOTOR & BLOWER 1) 전원전압 : 1φ/3φ, 220V/380V ,60Hz 2) MOTOR : 1.5Kw(2HP) 3) 풍 량 : 25㎥/min(FREE FAN) 4) 정 압 : 230 mmAq 5) BLOWER 형식 : TURBO BLOWER - CABINET 1) 재 질 : MILD STEEL 2) 도 장 : 상‧하도 2회 열처리 - PRE FILTER 1) DIMENSION : 610 × 610 × 20t 2) 재 질 : 폴리에스터 섬유, AL FRAME
- HEPA FILTER 1) 형 상 : MEDIA TYPE 2) 규 격 : 610mm × 610mm × 150mm 3) 재 질 : 폴리에스터 4) 효 율 : 0.3μ 99.97% - ACTIVATED CARBON 1) 입 도 : 4 × 8 MESH 2) 충 전 밀 도 : 0.3 g/cc 3) 표 면 적 : 1600 ㎡/g 4) 경 도 : 90 이상	[제품참고사진]