경기상상캠퍼스 뮤직랩 장비 구입 및 설치

과 업 이 행  요 청 서

Ⅰ. 사업개요

1. 사업목적

청년들의 창작과 창직을 지원하는 경기상상캠퍼스에서 전문 뮤지션 및 프로듀싱 전문가 양성을 목표로 조성중인 청년실험실 뮤직랩 교육용 장비 구입 및 설치

2. 사업개요

가. 건    명 : 경기문화재단 상상캠퍼스 뮤직랩 장비 구입 및 설치

나. 납품기한 : 계약일로부터 20일 이내

다. 설치장소 : 경기상상캠퍼스 공작1967(구 농업공작실)

라. 주요장비                            ※ 세부 사양 붙임문서 참고

DJ MIXER	4종	6개
DJ PLAYER	3종	12개
ALL- IN-ONE DJ SYSTEM	1종	5개
TURNTABLE	1종	12개
CARTRIDGE	1종	6세트	세트구성
BATTLE VINYL	1종	6세트	2장 1세트
CONTROLL VINYL	1종	6세트	2장 1세트
DJ SOFTWARE	1종	6개
DJ GEAR CASE	2종	6개
AUDIO SOFTWARE SOUND CONTROLLER	1종	11개
KEYBOARD	2종	11개
AUDIO INTERFACE	1종	2대
MICROPHONE	2종	4개
MONITOR SPEAKER	2종	5대	세트구성
MONITOR SPEAKER STAND	1종	5대	세트구성
PA SPEAKER	2종	3대	세트구성
PA SPEAKER STAND	1종	2대	세트구성
HEADPHONE	1종	6개
AUDIO MIXER	1종	1대
CABLE	1식	1식	구매기기 호환

Ⅱ. 일반사항

1. 총  칙

본 과업이행요청서는 경기문화재단 경기상상캠퍼스 뮤직랩 장비 구매 및 설치에 따른 경기문화재단(이하 "기관")과 계약자(이하 "계약자")간의 구매조건, 물품납품․설치, 교육 및 기술지원, 보안관리 등 계약 이행에 관한 세부사항을 규정함에 있다.

가. 경기문화재단         : "기관"

나. 물품납품 및 설치업체 : "계약자“

2. 구매조건

가. "계약자"는 "기관"이 요구한 물품 전체에 대하여 일괄납품 및 설치가 가능 하여야 하고, 공급하는 주요 물품에 대하여 제조사(외국산의 경우 본사)로부터 정식수입업체 및 AS 관계를 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

나. "계약자"는 납품․설치하는 물품에 대하여 "기관"의 완전한 목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템간 호환 및 연계성을 가져야 한다.

라. 납품하는 물품은 "기관"이 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 입찰등록 마감일을 기준으로 제조사가 12개월 이내 단종 또는 단종 예정인 장비여서는 안된다.

마. "기관"은 "계약자"가 납품․설치하는 물품이 본 과업이행요청서에서 요구하는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치 변경을 요구할 수 있으며, "계약자"는 이에 응하여야 하며 이때 소요되는 비용은 "계약자" 가 부담한다.

3. 물품납품 및 설치

가. 납품하는 물품일체는 아래 조건을 충족시켜야 한다.

1) 납품․설치하는 물품 일체는 모두 신품이어야 하며 과업이행요청서에 명기된 것 이상을 사용하여야 한다.

2) 납품․설치하는 물품일체는 주요 구성품, 부품을 포함하여 제조사 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 정품공급증명원을 제출하여야 한다.

나. "계약자"는 과업이행요청서의 내용이 상이하거나 물품 내역에 명기되지 아니한 사항과 기타 의문 사항이 있을 경우 "기관"과 상의 후 납품․설치하여야 한다.

다. 물품 설치에 대한 부대 비용은 "계약자"가 부담하며 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생되는 일체의 행정․기술적 문제의 처리는 "계약자"가 책임을 지고 즉시 복구 및 변상조치 한다.

라. 물품 설치에 따른 시설물 훼손 및 이동 등이 필요한 경우에는 "기관"과 사전 협의 하에 승인을 받고 설치하고 설치완료 후 원상 복구시켜야 한다.

마. "계약자"는 납품한 장비가 최적의 환경에서 운영되도록 필요시 케이블링 및 전기 작업 등을 병행하여야 한다.

바. 납품․설치 중 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지 대책을  강구하여야 하며, 피해 발생시 응급조치를 취하고 납품 업체의 부담 및 책임하에 원상복구 하여야 한다.

아. 물품 설치 후 "기관"의 사정으로 인하여 동일 건물 내에서의 기기 이동요인 발생시 “계약자”는 무상으로 이동․설치하여야 한다.

자. "계약자"는 납품내역 및 세부규격서에 근거하여 물품을 납품하여야 하며, 세부 규격서에 위배하여 납품시 그 책임은 "계약자"에게 있으며, "기관"은 계약을 파기할 수 있다.

차. 검수 완료 후에라도 본 물품에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는  모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 납품업체가 변상조치 하여야 한다.

4. 시스템 검사 및 검수

가. 본 과업이행요청서에 명시한 제품의 납품과 설치 후 시스템이 정상 가동되고, 음향과 관련된 작업이 정상 출력된 후에 물품 검수를 한다.

나. 납품과 설치 지연시 납품업체는 계약금의 0.8/1000에 해당하는 지체보상금을 일할 계산하여 납부하여야 한다.

5. 유지보수

가. 무상하자 유지보수

1) “계약자”는 설치된 장비에 대하여 1년간 하자 보증의 책임을 지며, 무상 유지 ․ 보수하여야 한다.

2) 물품의 중대한 결함 발생(기능저하, 사양서 내용과 불일치)시에는

납품한 기기를 제비용을 부담하여 즉시 수거한 후 대체 납품하거나,

물품대금을 반환하여야 한다.

※ 단, 사용자의 부주의로 인한 결함은 제외한다.

나. 유지보수 체계

1) 장비 장애발생시 서비스 요청 후 3일 이내에 현장에 도착하여 보수에 착수하여야 하며, 7일 이내에 복구 완료하여 정상 가동토록 조치하여야 한다.

다. 부품확보

1) 장비의 원활한 사용을 위하여 필요한 부품은 구비되어 있어야 하며, 장애 발생시 최단 시간 내에 교체 수리하여야 한다.

6. 교육훈련

가. "계약자"는 시스템 운영 및 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 "기관"에게  충실히 이행하여야 하며 "기관"이 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 H/W 및 S/W에 대한 운영 교육을 실시하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 "계약자"가 무상으로 제공한다.

나. 교육훈련에 의한 기술이전을 철저히 시행하여 인수 시 업무에 지장을  초래하지 않도록 한다.

다. "계약자"는 "기관"에게 H/W 및 S/W 운영에 필요한 각종 매뉴얼을 제공 하여야 한다.

라. "계약자"는 납품 설치한 장비의 향후 확장, 타 장비와의 연동 등을 위하여 "기관"의 교육 및 기술지원 요구에 적극 협조하여야 한다.

마. 교육훈련에 소요되는 모든 경비는 계약자의 부담으로 하되 일정은  상호 협의하여 결정한다.

7. 보안유지

가. "계약자"는 본 제품 설치와 관련하여 취득한 "기관"의 보안 사항과 시스템 환경 등에 관한 정보를 외부에 누설하여서는 안 되며, 이로 인한 사고시 민․형사상 모든 책임을 진다.

나. 납품업체는 관련 보안규정에 맞게 시스템을 설치하여야 하며 무상  유지보수기간 내 보안상 문제점이 발견될 경우 즉각 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

8. 제출서류

가. 계약체결 후 10일 이내

1) 정품(정식수입업체) 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류(정품공급증명원)

2) 무상유지보수 확약서

나. 물품 납품 시

1) 물품납품 내역서 및 상세규격

※ 계약물품 구성품별 단가명세 포함

2) 운영지침서(장애처리내용 포함) 매뉴얼

3) 사후관리 및 무상유지보수 전담 기술요원 명단(비상연락망)

4) 기타 "기관"이 요구하는 각종 자료 및 보고서

9. 기타사항

가. 본 과업이행요청서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 "계약자"는 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

나. 본 규격서에 명기되지 않은 사항은 "기관"에게 별도의 사양서를 제출하여야 하며 사양서의 내용을 수정할 필요가 있을 경우 별도의 합의서를 작성할 수 있으며 "기관"의 추가 비용이 없어야 한다.

다. "계약자"는 면허, 특허권, 의장권, 공업소유권, 지적소유권의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 "기관"은 전적으로 면책하고, 이를 "계약자"의 부담으로 한다.

라. 요청서에 대한 이견이 있을 때는 "기관"의 해석에 따르고 과업이행요청서에 명시되지 않은 사항은 관련법령과 일반관례에 따른다.

마. 본 요청서에 관한 소송 관할 법원은 "기관"의 주소지 관할 법원으로 한다.

[별첨 #1]

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ MIXER 01	PIONEER DJM 900 NXS 2	2대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ MIXER 01 (2대)	Sampling Rate	96 kHz
	A/D Converter	24 bit
	D/A Converter	32 bit
	S/N Ratio Line	105 dB
	S/N Ratio Phono	88 dB
	S/N Ratio Mic	79 dB
	Distortion	< 0.005 % (LINE)
	Power Consumption	42 W
	EQ/ISO	3 band
	EQ/ISO Range	Built-in, switchable 3-band equaliser( -26 dB ~ +6 dB) 3-band isolator( -∞ ~ +6 dB)
	Crossfader Type	Magvel Fader
	Mic Connection	XLR / 1/4-inch Jack Combo, 1/4-inch TRS Jack
	Talkover	3 Position
	Switch -Inputs	4 Digital (Coaxial), 4 CD/LINE (RCA), 4 PHONO (RCA), 2 MIC (XLR/TRS Jack Combo, 1/4 inch TRS Jack)
	Send/Return	1 SEND (1/4-inch TS jack), 1 RETURN (1/4-inch TS jack)
	USB	2 USB B ports, 1 USB A port
	Outputs	2 MASTER (XLR, RCA), 1 BOOTH (1/4 inch TRS Jack), 2 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack, mini-jack), 1 REC (RCA), 1 Digital (Coaxial)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ MIXER 02	PIONEER DJM 850	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ MIXER 02 (1대)	Sampling Rate	96 kHz
	A/D Converter MASTER	32 bit
	A/D Converter	24 bit
	S/N Ratio Line	106 dB
	S/N Ratio Phono	92 dB
	S/N Ratio Mic	84 dB
	Distortion	< 0.004 %
	Power Consumption	30 W
	EQ/ISO	3 band
	EQ/ISO Range	Switchable isolator( -∞ ~ +6 dB) / Standard( -24 dB ~ +6 dB)
	Mic Connection	Neutrik Combo
	Talkover	XLR / 1/4-inch Jack Combo, 1/4-inch TRS Jack
	Switch -Inputs	1 MIC (1/4 inch Jack), 1 MIC (XLR/Jack Combo), 2 PHONO (RCA), 6 CD/LINE (RCA)
	Send/Return	1 RETURN (1/4 inch Jack), 1 SEND (1/4 inch Jack)
	USB	1 USB B port
	Outputs	1 BOOTH (1/4 inch Jack), 1 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack), 1 REC (RCA), 1 S/PDIF Digital (RCA), 2 MASTER (XLR, RCA), 4 CONTROL (Mini-jack)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ MIXER 03	PIONEER DJM 750	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ MIXER 03 (1대)	Sampling Rate	96 kHz
	A/D Converter	24 bit
	D/A Converter	24 bit
	S/N Ratio Line	106 dB
	Crosstalk Line	82 dB
	Distortion	< 0.004 %
	Power Consumption	30 W
	EQ/ISO	3 band
	EQ/ISO Range	–26 dB ~ +6 dB
	Mic Connection	Jack, XLR
	Talkover	3 Position Switch
	Crossfader Type	Carbon Rail with P-Lock Fader Cap
	Inputs	1 MIC (XLR/Jack Combo), 2 LINE (1/4 inch Jack), 2 PHONO (RCA), 6 CD/LINE (RCA)
	Send/Return	1 SEND (1/4 inch Jack)
	USB	1 USB B port
	Outputs	1 BOOTH (RCA), 1 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack), 1 REC (RCA), 1 S/PDIF Digital (RCA), 2 CONTROL (Mini-jack), 2 MASTER (XLR, RCA)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ MIXER 04	PIONEER DJM-S9	2대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ MIXER 04 (2대)	Frequency Range	20 - 20,000 Hz
	S/N Ratio USB	107 dB
	Distortion	< 0.005 % (USB)
	EQ/ISO	3 band
	EQ/ISO Range	-∞ ~ +6 dB
	Mic Connection	XLR / 1/4-inch Jack Combo
	Talkover	ON/OFF Button
	Crossfader Type	Magvel Fader Pro - Inputs : 2 CD/LINE (RCA), 2 PHONO (RCA), 1 MIC (XLR/Jack Combo), 1 AUX (RCA)
	USB	2 USB B ports
	Outputs	2 MASTER (XLR, RCA), 1 BOOTH (1/4 inch Jack), 2 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack, mini-jack)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ PLAYER 01	PIONEER CDJ 2000 NXS 2	4대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ PLAYER 01 (4대)	Processor	Asahi Kasei DAC (AK4490EQ)
	Soundcard	24 bit/96 kHz
	Frequency Range	4 - 40,000 Hz
	Signal-to-Noise Ratio	115 dB
	Distortion	< 0.0018 %
	Audio Output Level	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB)
	Power Consumption	41 W
	Display	7-inch, full-colour LCD touch screen
	Audio Sources	iPhone/iPad/iPod touch, Android phones/Android Tablets, USB storage devices (flash memory/HDD, etc.), SD Card, Computers (Mac/Windows PC), Optical drive (CD, CD-R/RW, DVD±R/RW/R-DL)
	LAN	1 (100Base-TX)
	USB	1 USB A port, 1 USB B port
	Outputs	1 ANALOGUE (RCA), 1 Digital (Coaxial) - Jog Dial size : 206 mm

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ PLAYER 02	PIONEER XDJ-1000 MK2	6대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ PLAYER 02 (6대)	Frequency Range	4 - 20,000 Hz
	Signal-to-Noise Ratio	115 dB
	Distortion	< 0.003 %
	Audio Output Level	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB)
	Distortion	< 0.0018 %
	Audio Output Level	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB)
	Power Consumption	30 W
	Display	7-inch, full-colour LCD touch screen
	Audio Sources	Computers (Mac/Windows PC), USB storage devices (flash memory/HDD, etc.), iPhone/iPad/iPod touch, Android phones/Android Tablets
	LAN	1 (100Base-TX)
	USB	1 USB A port, 1 USB B port
	Outputs	1 ANALOGUE (RCA), 1 Digital (Coaxial)
	Jog Dial	206mm

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ PLAYER 03	PIONEER XDJ-700	2대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ PLAYER 03 (2대)	Frequency Range	4 - 20,000 Hz
	Signal-to-Noise Ratio	> 115 dB (JEITA)
	Distortion	< 0.003 % (JEITA)
	Audio Output Level	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB)
	Main Unit Power Consumption	14.4 W (DC 12 V, 1200mA)
	Display	7-inch, full-colour LCD touch screen
	Audio Sources	Computers (Mac/Windows PC), iPhone/iPad/iPod touch, Android phones/Android Tablets, USB storage devices (flash memory/HDD, etc.)
	LAN	1 (100Base-TX)
	USB	1 USB A port, 1 USB B port
	Outputs	1 (100Base-TX)
	USB	1 USB A port, 1 USB B port
	Outputs	1 ANALOGUE (RCA)
	Jog Dial	138.2mm

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
ALL-IN-ONE DJ SYSTEM	PIONEER XDJ-RX	5대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
ALL-IN-ONE DJ SYSTEM (5대)	Frequency Range	20 - 20,000 Hz
	Sampling Rate	44.1 kHz
	A/D, D/A Converter	24 bit
	Signal-to-Noise Ratio	> 101 dB (USB)
	Distortion	< 0.003 % (USB PLAY)
	Audio Output Voltage	12.3 Vrms (XLR), 7.8 Vrms (RCA)
	Headroom	19 dB
	Power Consumption	34 W
	Channels	2
	Deck Control	2
	Jog Wheel	149 mm durable aluminium jog wheel (4-point illumination)
	Audio Sources	1 ANALOGUE (RCA) Jog Dial
	Inputs	Computers (Mac/Windows PC), USB storage devices (flash memory/HDD, etc.), iPhone/iPad/iPod touch, Android phones/Android Tablets
	LAN	1 (100Base-TX)
	USB	2 USB A ports, 1 USB B port
	Grounding Post	yes
	Outputs	1 MASTER (RCA), 1 MASTER (XLR), 1 BOOTH (1/4 inch Jack), 2 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack, mini-jack)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
TURNTABLE	PIONEER PLX-1000	12대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ TURNTABLE (12대)	Drive Method	Quartz lock, servo-type, direct drive
	Platter	Aluminium, die-casting diameter
	Motor	3-phase, brushless DC motor
	Braking System	Electronic brake
	Rotation Speed	33⅓-45 rpm
	Rotation Adjustment Range	±8, ±16, ±50 %
	Wow and Flutter	< 0.01 % (Measured by obtaining signal from built-in frequency generator of motor assembly.)
	Signal-to-Noise Ratio	70 dB
	Starting Torque	> 4.5 kgf・cm
	Start Time	Within 0.3 sec (at 33⅓ rpm)
	Arm Type	Universal type S-shape tone arm, Gimbal-supported type bearing structure, Static balance type
	Overhang	15 mm
	Effective Length	230 mm
	Tracking Error	Within 3°
	Height Adjustment Range	6 mm
	Stylus Pressure Variable Range	0-4 g (1 scale 0.1 g)
	Proper Cartridge Weight	3.5-13 g
	Outputs	1 ANALOGUE (RCA)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ CARTRIDGE	ORTOFON CONCODE	6개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ CARTRIDGE (6개)	Output voltage	1000Hz, 5cm/sec. - 5 mV
	Channel balance	1kHz - 2 dB
	Channel separation	1kHz - 20 dB
	Channel separation	15 kHz - 15 dB
	Frequency range	-3dB - 20-18.000 Hz
	Frequency response	20-18.000 Hz +/-2 dB
	Tracking ability	315 Hz at recommmende tracking force - 70 μm
	Compliance, dynamic lateral	7 μm/m N
	Stylus type	Spherical
	Stylus tip radius	R 18 μm
	Tracking force range	3,0-5,0 g (30-50 mN)
	Tracking force recommended	4,0 g (40 mN)
	Tracking angle	20°
	Internal impedance, DC resistance	750 Ohm
	Internal inductance	450 mH
	Recommended load resistance	47 kOhm
	Recommended load capacitance	18,5 g
	OM cartridge weight	5,0 g

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
BATTLE VINYL	BATTLE VINYL	12개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
BATTLE VINYL (12개)	BATTLE VINYL	스크래치, 저글링등 디제이 전용 샘플이 담긴 12인치 배틀 바이닐

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
CONTROLL VINYL	CONTROLL VINYL	6개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
CONTROLL VINYL (6개)	CONTROLL VINYL	The lightweight Control Vinyl and the rekordbox dvs Plus Pack go hand-in-hand to put smooth, low latency scratching at your fingertips. Use them to play and scratch digital files when you combine them with a turntable, like the PLX-1000 or PLX-500, and a compatible DJ mixer. DVS(DIGITAL VINYL SYSTEM) 전용 콘트롤 바이닐.

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ SOFTWARE	REKORDBOX DVS SOFTWARE	6개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ SOFTWARE (6개)	DVS CONTROL	Get fast response for intuitive scratching with music in your rekordbox library. You can use rekordbox dvs with all our DVS compatible mixers and controllers, making it the perfect addition to your existing set-up.
	EXCELLENT SOUND QUALITY	The DJ software uses the same audio signal processing as our pro-DJ mixers and players to deliver a high quality sound for every performance.
	CONTROL VINYL	rekordbox dvs and the lightweight Control Vinyl go hand-in-hand to put smooth, low latency scratching at your fingertips. The time code (RB-VS1-K) is sold separately.
	ABSOLUTE MODE	Replicate the experience of scratching with traditional vinyl in Absolute Mode using the Control Vinyl.
	RELATIVE MODE	Access Hot Cues, Tempo Slider Adjust and other advanced features in Relative Mode, while you scratch freely - regardless of where the needle is on the Control Vinyl.
		컴퓨터 하드에 저장된 mp3, wav 등의 음원 파일을 디지털 디제잉이 가능하도록 턴테이블 및 플레이어에서 재생/콘트롤 할 수 있는 시스템 소프트웨어.

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ GEAR CASE 01	ULTIMATE FLIGHT CASE - CDJ/MIXER BLACK PLUS	2개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ GEAR CASE 01 (2개)	Weight	25,00 kg / 55 lbs
	Outer Dimensions	45.3 x 22.4 x 10.6 inch
	Material	Heavy duty construction of 9 mm thick plywood
	Protection	Extra-wide black solid aluminum profiles, Secure stacking due to stackable ball corners, Sturdy construction, Full padded interior keeps controller well-protected, High density diamond embossed EVA foam protective padding Extra’s : Laminated in a black finish with a honeycomb/ hexagonal "Stage Grip" pattern, Removable case lid, Adjustable laptop shelf, Built-in corner wheels for convenient transport
	Fits	1 x Pioneer DJM-900 NXS2 and 2 x CDJ-2000 NXS2 and CDJ/DJM models or any 12"-mixer/ CD-player models from Allen & Heath, Denon, Rane, Reloop etc. + 1 x Laptop + Accessories

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
DJ GEAR CASE 02	ULTIMATE FLIGHT CASE - TURNTABLE BLACK PLUS	4개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
DJ GEAR CASE 02 (4개)	Weight	10,40 kg / 22.88 lbs
	Outer Dimensions	20 x 16.5 x 10.2 inch
	Material	Heavy duty construction of 9 mm thick plywood
	Protection	Extra-wide black solid aluminum profiles, Secure stacking due to stackable ball corners, Sturdy construction, Full padded interior keeps controller well-protected, High density diamond embossed EVA foam protective padding Extra’s : Laminated in a black finish with a honeycomb/hexagonal "Stage Grip" pattern, Removable case lid, Built-in corner wheels for convenient transport
	Fits	1 x Technics 1200/1210 MK2 /MK5, Pioneer PLX-1000, Reloop RP-8000/ 7000/ 6000/ 2000, Stanton ST-150, Vestax PDX 3000, Numark TTX, Audio Technica LP120-USB/LP1240-USB, American Audio Power Drive 2.2 etc. + 1 x Trolley + Accessories

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
AUDIO SOFTWARE SOUND CONTROLLER	ABLETON PUSH 2 BUNDLE	11개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
AUDIO SOFTWARE (11개)	ABLETON PUSH 2 BUNDLE	Multitrack Audio recording and MIDI sequencing of software and hardware instruments Unique Session View for nonlinear composition, flexible performance and improvisation Real-time warping of audio: automatically sync music and loops, regardless of tempo MIDI-mappable controls for hands-on creation onstage or in the studio – plus automatic mapping for popular hardware controllers Audio to MIDI conversion tools: extract harmony, melody or drums from an audio sample and convert it into MIDI. Comprehensive selection of built-in audio effects for creative sound design, mixing or mastering Advanced sampling and slicing tools. VST and Audio Unit support Groove engine to apply swing to audio or MIDI, or extract rhythmic ‘feel’ from other audio files Video import and export for scoring to video or warping video to music Instruments, effects and sounds: 9 instruments: Operator, Sampler, Analog, Electric, Tension, Collision, Simpler, Drum Rack, and Impulse – plus Instrument Racks and the External Instrument device. 41 audio and MIDI effects 3000+ Instrument Racks and drum kits. 54GB of loops and samples The ultimate controller for Ableton Live and a perfect companion to Live v9.5 A highly sophisticated matrix of 64 velocity/pressure-sensitive pads gives you total freedom to play instruments, sequence songs, and perform on the fly with Ableton Live

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
KEYBOARD 01	NOVATION LAUNCHKEY 25	10개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
KEY BOARD 01 (10개)	NOVATION LAUNCHKEY 25	25-note velocity-sensitive synth-style keyboard 16 full-color RGB backlit velocity sensitive drum pads Eight knobs One slider Six dedicated transport controls Pitch-bend and modulation wheels Two Octave/Transpose buttons 7-segment 3-character LED display Two Track/MIDI Channel buttons Eight Mute/Solo buttons plus toggle button Two InControl buttons Two full-color RGB backlit round buttons USB socket DC power socket Sustain pedal 1/4" jack socket Kensington security slot Included software: - Ableton Live Lite 9 (version 9 required for InControl) - Novation Bass Station and V-Station - 4GB library of session-ready samples from Loopmasters - Your choice of XLN Addictive Keys instrument (VST/AU/AAX) with product registration Class compliant and USB bus-powered on Mac or PC iOS 8, iOS 7 Compatible - Camera Connection Kit or Lightning to USB Camera Adapter required (not included)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
KEYBOARD 02	NOVATION LAUNCHKEY 49	1개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
KEY BOARD 02 (1대)	NOVATION LAUNCHKEY 49	49-note velocity-sensitive synth-style keyboard 16 full-color RGB backlit velocity sensitive drum pads Eight knobs Nine sliders Six dedicated transport controls Pitch-bend and modulation wheels Two Octave/Transpose buttons 7-segment 3-character LED display Two Track/MIDI Channel buttons Eight Mute/Solo buttons plus toggle button Three InControl buttons Two full-color RGB backlit round buttons USB socket DC power socket Sustain pedal 1/4" jack socket Kensington security slot Included software: - Ableton Live Lite 9 (version 9 required for InControl) - Novation Bass Station and V-Station - 4GB library of session-ready samples from Loopmasters - Your choice of XLN Addictive Keys instrument (VST/AU/AAX) with product registration Class compliant and USB bus-powered on Mac or PC iOS 8, iOS 7 Compatible - Camera Connection Kit or Lightning to USB Camera Adapter required (not included)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
AUDIO INTERFACE	FOCUSRITE SCARLETT	2개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
AUDIO INTER FACE (2대)	FOCUSRITE SCARLETT	2 great-sounding Scarlett mic preamps with generous even gain 2 reengineered instrument inputs accommodate the hottest pickups 2 front-panel mic/instrument combo jacks; 2 rear-panel line inputs Class-leading converters, sample rates up to 24-bit/192kHz Headphone output with volume control Vanishingly low latency lets you monitor with plug-ins, no DSP required 4 balanced 1/4" outputs; S/PDIF I/O MIDI I/O for sending/receiving MIDI notes to/from a keyboard controller Compact, roadworthy chassis goes where you go USB to host for connection to your computer

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
MICROPHONE 01	SHURE SM57	2개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
MIC 1 (2개)	SHURE SM57	Excellent for capturing the sound of virtually any instrument or sound source Especially suitable for close-miking of instrument amps and speakers Perfect for studio applications Natural presence peak brings out extra clarity in vocals and many instruments Built to withstand the harshest conditions, wear, and abuse For use both as a handheld microphone and with a stand mount Tight cardioid polar pattern provides excellent gain before feedback MA25D mic clip included

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
MICROPHONE 02	SHURE SM58	2개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
MIC 2 (2개)	SHURE SM58	Presence peak adds warmth and clarity to vocals and removes low-frequency rumble from all instruments Cardioid pickup pattern isolates the main sound source, minimizes background noise, and provides high gain before feedback Internal pneumatic shockmount system cuts down handling noise Effective, built-in spherical wind and pop filter reduces breath noise and plosives Includes break-resistant stand adapter that rotates 180-degrees Legendary Shure quality, ruggedness, and reliability

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
MORNITOR SPEAKER 01	PIONEER S-DJ 80X	2개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
MONITOR SPEAKER 01 (2대)	Type	Bi-amp, 2-way bass reflex, active monitor speakers
	Tweeter	1-inch Soft Dome
	Woofer	8-inch Aramid Fiber
	Auto Standby	o
	Maximum Sound Pressure	115 dB
	HF Level Adjust	-2 dB/ -1 dB/ 0 dB/ +1 dB
	Amplifier Output	Class A/B Bi-amp: 160 W HF: 35 W (20 W) LF: 125 W (70 W)
	Frequency Range	40 - 20,000 Hz
	Impedance	10 kΩ
	Power Consumption	160 W
	Inputs	1 RCA (unbalanced) 1 TRS (1/4 inch Jack) 1 XLR (balanced)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
MORNITOR SPEAKER 02	PIONEER S-DJ 60X	3개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
MONITOR SPEAKER 02 (3대)	Type	Bi-amp, 2-way bass reflex, active monitor speakers
	Tweeter	1-inch Soft Dome
	Woofer	8-inch Aramid Fiber
	Auto Standby	o
	Maximum Sound Pressure	113 dB
	HF Level Adjust	-2 dB/ -1 dB/ 0 dB/ +1 dB
	Amplifier Output	Class A/B Bi-amp: 125 W HF: 35 W (20 W) LF: 90 W (50 W)
	Frequency Range	45 - 20,000 Hz
	Impedance	10 kΩ
	Power Consumption	140 W
	Inputs	1 RCA (unbalanced) 1 TRS (1/4 inch Jack) 1 XLR (balanced)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
MONITOR SPEAKER STAND	JAMSTANDS JS-MS70	5개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
MONITOR SPEAKER STAND (5대)	JAMSTANDS JS-MS70	높이 조절이 가능하고 스피커 닿는 부분에 진동 흡수를 위한 스폰지형 고무패드와 바닥면 스파이크로 구성된 모니터 스피커 스탠드로 스피커 50kg 하중을 견딜수 있는 모델

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
PA SPEAKER	XPRS 215S XPRS 12S	1SET	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출 1SET 구성(215S, 12S)

세부규격

구 분		세 부 내 역
PA SPEAKER XPRS 215S (1대)	Speaker Type	Dual 15" subwoofer, bi-amp, active speaker
	Frequency Response	40 Hz to 160 Hz
	Maximum SPL	135 dB (Half Space)
	Crossover Frequency	2.0 kHz
	Amplifier type	Class D
	Power Rating	2400 W peak / 1200 W cont. (600 W x 2)
	Input connectors	2x XLR/TRS Combo (balanced)
	Impedance	10 kΩ
	Output connectors	2x Through output XLR (balanced)
	LF driver	2x 15-inch LF cone driver
	Enclosure	15 mm birch plywood, bandpass type
	Finish	Impact-resistant, black semi-matt textured
	Handle	4 (on both sides)
	Pole socket	M20 screw socket
	Amplifier Protection	Thermal limiting, over-temperature muting, output overcurrent
	Driver Protection	DC offset removal, stationary high frequency protection, input voltage limiter (Peak/RMS)
	Power unit Protection	Primary AC mains overvoltage / overcurrent protection Power unit/other
	Supported voltages	100 V (50 Hz/60 Hz) / 110 V to 240 V (50 Hz/60 Hz)
	Power consumption	240 W
	Dimensions	(W x H x D) 29.3 x 20.6 x 31.9 inch
	Weight	55.9 kg (123.2 lbs)

세부규격

구 분		세 부 내 역
PA SPEAKER XPRS 12S (2대)	Speaker Type	12" 2-way full range, bass reflex, bi-amp, active speaker System characteristic
	Frequency Response	50 Hz to 20 kHz
	Dispersion	(H x V) 90° x 60° (rotatable)
	Maximum SPL	(peak@1m/1w) 135 dB
	Crossover Frequency	2.0 kHz
	Amplifier type	Class D
	Power Rating	2400 W peak / 1200 W cont. (LF800 W/HF400 W)
	Input connectors	2x XLR/TRS Combo (balanced), 2x RCA (unbalanced)
	Impedance	10 kΩ
	Output connectors	2x Through output XLR (balanced) 1x Mixed output XLR (balanced)
	LF driver	12-inch ferrite LF cone driver
	HF driver	1.75-inch titanium diaphragm neodymium compression driver
	Enclosure	15 mm birch plywood, bass reflex type
	Finish	Impact-resistant, black semi-matt textured
	Handle	2 (on both sides)
	Pole socket	35 mm socket (0°/7° multi-angle)
	Rigging point	12x M10
	Amplifier Protection	Thermal limiting, over-temperature muting, output overcurrent
	Driver Protection	DC offset removal, high frequency stationary loud signals, input voltage limiter (Peak/RMS)
	Power unit Protection	Primary AC mains overvoltage protection, Primary AC mains overcurrent protection
	Supported voltages	100 V (50 Hz/60 Hz) / 110 V to 240 V (50 Hz/60 Hz)
	Power consumption	167 W
	Dimensions	(W x H x D) 15 x 25.5 x 15.7 inch
	Weight	23.1kg (50.9 lbs)

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
PA SPEAKER STAND	JAMSTANDS JS-TS50-2	2대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
PA SPEAKER STAND (2대)	JAMSTANDS JS-TS50-2	스피커 하부에 위치한 홀 사이즈가 35mm이며, 스피커 50kg 하중을 견딜수 있고, 단계별로 길이조절이 가능하며 확실하게 고정 할 수 있는 걸림봉이 장착된 스탠드 모델

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
HEADPHONE	PIONEER HDJ-2000 MK2	6개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
HEAD PHONE (6개)	PIONEER HDJ-2000 MK2	DJ headphones designed for high performance and comfort 50mm aluminum driver gives a huge frequency response Clear sound with the sound isolation chamber design Leather covered memory foam ear pads offer prolonged comfort 5hz-30kHz frequency response Detachable 1.2 m curled and 1.6 m straight cables Low profile L-plug connector Adjustable headband Protective hard carrying case 50mm 알루미늄 드라이버, 5hz-30kHz 주파수 응답 착탈식 1.2m 컬링 및 1.6m 스트레이트 케이블 로우 프로파일 L- 플러그 커넥터 조정 가능한 헤드 밴드와 보호 하드 케이스로 구성된 디제이용 헤드폰

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
AUDIO MIXER	SOUNDCRAFT SIGNATURE 22	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분		세 부 내 역
AUDIO MIXER (1대)	SOUNDCRAFT SIGNATURE 22	Ghost mic preamps deliver phenomenal performance Dual Lexicon effects engines provide you with studio-grade effects Limiters from dbx keep your levels under control 4-band British EQs with 2 sweepable mid-bands for musical sound-shaping Highpass filters and 48V phantom power on all channels Switchable hi-Z inputs for guitars, bass, and other instruments 3 aux busses, 2 aux/FX buses, and flexible pre/post switching 4 mono/2 stereo subgroups with routing switches 2-in/2-out USB connectivity for playback and recording (24-bit/48kHz) Comprehensive Soundcraft GB-series audio routing Robust tour-grade metal housing for durability Includes Ableton Live Lite 9 and the Lexicon MPX-L native plug-in

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	규격	수 량	비 고
CABLE	CABLE	1식	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출 기기 상응

세부규격

구 분		세 부 내 역
CABLE	CABLE	위 세부 내역에 있는 장비들에 대한 케이블 설치