사물인터넷(IoT)기반의 스마트뮤지엄 플랫폼 구축 용역

과 업 지 시 서

사업담당	미디어마케팅팀	김태용	TEL:031)231-7262	FAX: 031)236-0283
계약담당	경영지원팀	서은경	TEL:031)231-7223

I. 개요

1. 과업개요

가. 과 업 명 : 사물인터넷(IoT)기반의 스마트뮤지엄 플랫폼 구축 용역

나. 과업기간 : 계약일로부터 11월 30일까지

다. 사업금액 : 금360,150,000원(부가가치세 포함)

2. 과업목적

가. 박물관, 미술관 관람객의 다양한 경험제공을 위해 소장품과 IoT를 응용해

디지털 장비를 통한 소장품 검색, 온라인 전시, 작품 확대 감상 및 개인

메일, SNS를 통한 공유 서비스 제공

나. 공유 활동을 통해 수집된 관람객 정보 확보를 통해 방문 이벤트 등

고객마케팅과 서비스 개선 자료로 활용

다. IoT 기술(지오펜스 등)을 활용한 위치기반 연계 서비스 확장성을 고려한 플랫폼 개발

라. 디지털 콘텐츠 관리체계 환경 효율성 강화 및 AR, VR기반 오디오가이드

서비스로 확장이 가능한 스마트 뮤지엄 플랫폼 개발

3. 과업의 범위

가. 설치장소

- 경기도박물관 2F 역사관

- 백남준아트센터 1F 로비

나. 설치내용

- 터치 기반 미디어 아카이브 월(경기도박물관, 백남준아트센터)

- 미디어 월(백남준아트센터)

- 구글 아츠앤 컬쳐 콘텐츠 활용 터치 기반 소장품 초고화질 작품, 온라인

전시 감상 스테이션

- 위 내용을 컨트롤 할 수 있는 운영관리 시스템과 VR, AR오디오 가이드로

확장 가능한 스마트 뮤지엄 플랫폼 개발

- 콘텐츠 운영에 필요한 통신시스템 구축

II. 과업 세부내용

1. 터치 기반 미디어 아카이브 월(경기도박물관 , 백남준아트센터 공통)

○ 기관에서 보유중인 소장품을 터치를 통한 직관적인 방식으로 검색, 감상 및

공유가능

- 연도별, 작가별, 재료별, 장르별 검색, 이용자 선호순 검색

- 얼굴인식 기능을 활용한 소장품 추천

- 빠른 고화질 이미지 작품 확대 축소감상 및 동영상 작품 감상

- 멀티 터치 기술을 활용한 다수인원 동시 이용

- 이용자 정보 입력을 통한 이메일, SNS공유

- 지오펜스 등 IoT 기술을 활용한 위치기반 연계 서비스 확장성 고려

※ Cleveland Museum of Art “Gallery One”사례 참조

2. 구글 아츠 앤 컬쳐 콘텐츠 활용 터치 기반 소장품 초고화질 작품,

온라인 전시 감상 스테이션(경기도박물관)

○경기도박물관 보유 고화질 작품이미지, Google Art’s and Culture 경기도박물관

초고화질 이미지, 온라인 전시 콘텐츠를 활용한 스테이션 구축

- 터치디스플레이 기반 키오스크와 대형디스플레이 콘텐츠 연동 방식

- 연도별, 작가별, 재료별, 장르별 검색, 이용자 선호순 검색

- 고화질 이미지 작품 확대 축소 감상

- 동영상 작품 감상

- 이용자 정보 입력을 통한 이메일, SNS공유

- 전시 해설 프로그램과 연계하여 활용

- 지오펜스 등 IoT 기술을 활용한 위치기반 연계 서비스 확장성 고려

※ 구글 아츠 앤 컬쳐 초고화질 이미지 전시 해설 프로그램 활용 사례

3. 미디어 월(백남준아트센터)

○ 미디어아트 전문기관인 백남준아트센터 1층 로비에 46인치 디스플레이

12대(가로 4대X세로 3대)를 연결하여 대형 디스플레이 구현

- Full HD급 이상 46인치 베젤두께 3.5mm이하 디스플레이

- 전체화면, 분할화면 가능한 멀티비젼 운용셋탑 포함

※ 하단에 별도의 46인치 터치 디스플레이 4대를 활용하여 미디어 아카이브월 구현

4. 스마트 뮤지엄 플랫폼 구축

○ 위 미디어 아카이브 월, 소장품 초고화질 작품, 온라인 전시 감상 스테이션,

미디어 월을 콘트롤 할 수 있는 통합관제 플랫폼

- 콘텐츠 관리(업로드, 삭제 등)

- 이용자 정보 관리, 통계

- 소장품 태그입력을 통한 분류 및 관리

- 구글 콘텐츠 임베드 기능 활용

- 기관 추가 기능

- AR, VR기반 오디오가이드 운영 시 연동 가능한 확장형 플랫폼

- 콘텐츠 업데이트와 관련해서 전문가가 아닌 일반인 수준의 관리자가

사용할 수 있어야 함

- 지오펜스 등 IoT 기술을 활용한 위치기반 연계 서비스 확장성 고려

※ 관리프로그램 예시

III. 제작 최소 사양

구분	구분	세부내역	수량
미디어 아카이브 월	경기도박물관 미디어 아카이브 월
	화면사이즈	84인치	4
	터치센터	IR터치센서, 무반사 강화유리
	패널	LGD패널
	카메라	얼굴인식 카메라
	해상도	UHD 3840 X 2160
	휘도	350cd
	보드	SMPS, AD보드, FAN, 안전회로, 하네스, 케이블 등
	하우징	Steel Housing
	브라켓	설치 및 유지보수에 용이한 구조
	운용셋탑	i5, 16GB RAM, 128SSD, 그래픽카드, Win 7이상
	백남준아트센터 미디어 아카이브 월
	화면사이즈	46인치	4
	터치센터	IR 터치센터
	패널	삼성 또는 LG 디스플레이
	해상도	1920 X 1080
	보드	SMPS, AD보드, FAN, 안전회로, 하네스, 케이블 등
	하우징	Steel Housing
	브라켓	멀티비젼용 브라켓, 설치 및 유지보수에 용이한 구조
	운용셋탑	i5, 16GB RAM, 128SSD, 그래픽카드, Win 7이상
경기도박물관 초고화질 작품, 온라인전시 감상 스테이션	터치 디스플레이 기반 키오스크
	화면사이즈	32인치	1
	터치센서	IR 터치센서
	휘도	400cd
	보드	SMPS, AD보드, FAN, 안전회로, 하네스, 케이블 등
	하우징	스틸재질 스탠드형 키오스크 제작
	운용셋탑	i7, 16GB RAM, 256SSD, 그래픽카드, Win 7이상, 빔프로젝터와 듀얼화면으로 사용 가능
	빔프로젝트 대형화면
	밝기	7,000ansi 이상급	1
	투사시스템	RGB액정 크리스탈 셔터 투사시스템
	LCD크기	0.76인치, D-MLA(10.C2 Fine)
	해상도	2,304,000dots (1920 x 1200)x3
	화면크기	50인치 ~ 300인치
	무게	13kg 이하
	브라켓	설치 및 유지보수에 용이한 구조
미디어 월	백남준아트센터 미디어 월
	화면사이즈	46인치	12
	해상도	1920 X 1080
	휘도	450cd
	베젤두께	2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)
	보드	SMPS, AD보드, FAN, 안전회로, 하네스, 케이블 등
	하우징	Steel Housing
	브라켓	멀티비젼용 푸쉬 브라켓, 설치 및 유지보수에 용이한 구조
	프로파일	제작용, 4X4 구성 설피용 프로파일, 알루미늄
	멀티비전 셋탑	i7, 16GB RAM, 256SSD, 무선 데스크탑 키보드 마우스	1
		그래픽카드 PCle x 16, 1024MB 메모리, 카드 당 출력 수 : 4
		출력신호 유형 : Display Port, DVI SL, 최대해상도(DP) : 2560 X 1600
스마트 뮤지엄 플랫폼	미디어 아카이브 월, 감상 스테이션, 미디어 월 공통
	운영 플랫폼	H/W 통합 관리 솔루션	1
		CMS 활용 콘텐츠 관리 솔루션
	지원OS	Server(Windows, Linux), Client(Windows, Android)
	프로그램	GS인증 필요
	무상유지보수	1년
기타	설치	설계, 제작, 설치
	무상유지보수	1년

IV. 과업 일반

1. 일반사항

- 새로운 정보는 네트워크를 통해 운영 컴퓨터에서 단말로 전송하여 제공할 수

있도록 한다.

- 설치 위치의 환경과 인테리어를 고려하여 발주처와의 디자인 시안 협의를 거쳐

제작한다.

2. 특기사항

- 시스템의 전반적인 제어 및 송출 컨텐츠를 제어 및 관리 운용 한다.

- 네트워크를 이용하여 시스템을 원격 관리 제어한다.

- 각종 컨텐츠를 관리 프로그램으로 제어하며, 컨텐츠의 구성은 사전 협의하여

제작한다.

- 컨텐츠는 각종 이미지 소스와 영상 등 다양한 확장자 소스를 지원하여야 한다.

3. 재료 및 구조

- 주요 구성품의 재료는 KS 또는 Q마크 및 기타 인증을 득한 국내, 외 표준

규격품을 사용해야 한다

- 내부 배선은 절연 처리하여 단락 고장이 발생하지 않도록 해야 한다.

- 각 구성품 연결부와 잭, 플러그 등 탈착이 빈번한 부위는 내구성이 강한 재질을

사용해야 한다.

- 본 구성품에 사용되는 모든 재료는 기계적으로 견고하고 전기적 특성을 만족하는

양질의 것으로 신뢰성이 보장되어야 한다.

- 모든 부품은 고장으로 인하여 전체 시스템의 동작에 나쁜 영향을 파급시키거나

인접해 있는 다른 부품 또는 장치에 손상을 주어서는 안 된다.

- 사용되는 모든 부품은 지속적으로 공급 가능한 부품이어야 한다.

- 배선의 단말 끝단에는 적합한 터미널과 점검이 용이하도록 마크밴드 또는 칼라

튜브를 사용한다.

- 배선의 분기는 반드시 단자대에서 행하며, 배선의 단자접속에는 단전, 접촉불량

배선 등이 생기지 않도록 한다.

- 기타 설치에 관련한 모든 부대시설 공사는 관련 법규 및 규정에 따라 설치한다.

V. 일반 지침 및 성과품

1. 일반 지침

가. 과업의 범위는 경기문화재단 경영본부 미디어마케팅팀이 <사물인터넷(IoT)

기반의 스마트 뮤지엄 플랫폼 구축 용역>의 전반에 관한 제반업무를 총괄한다.

나. 본 과업은 계약체결 후 영업일 10일 이내에 착수하여야 하며 착수 전 본 과업 지시서에 근거한 세부 과업 수행계획서 및 예정공정표를 작성, 제출하여 경기문화
재단의 승인을 받아야 한다.

다. 과업수행계획서에는 과업참여자의 분야별 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한     제반서류를 첨부 제출하고, 과업 완료시점에는 사업 준공계를 제출하여야 한다.

라. 본 과업에 참여하는 과업수행업체의 직원은 용역수행에 대한 전문적인 지식과    다양한 경험을 갖고 있는 인력으로 구성하여 과업수행에 만전을 기하도록 한다.

마. 과업참여자의 변경 시에는 사전 경기문화재단의 승인을 받아야 한다.

바. 본 과업을 수행하는 과정에서 경기문화재단 의견이 반영 될 수 있도록 필요시,

이를 위한 설명회의 자료준비를 철저히 하여야 한다.

사. 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항은 관계법규, 지침 및 제반 시설기준 등을

검토하여 경기문화재단과 협의하여 과업을 수행하거나 결정한다.

아. 과업수행 진척보고는 경기문화재단과 협의하여 일정을 정하고 경기문화재단에게 서면 또는 메일 보고한다. 또한 사업 과정에 대하여 중간보고와 결과보고를 하여야 한다.

자. 본 사업에 대한 세부 추진일정 및 보고회 등 주요사항 등에 대하여 경기문화재단과 사전에 긴밀히 협의하여 차질 없이 수행하여야 한다.

차. 경기문화재단은 본 과업수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 과업 수행업체에게 교체를 요구할 수 있으며, 사업수행업체는 요구받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

카. 각종 보고서는 경기문화재단의 사전 승인을 득한 후 제출한다.

타. 회계예규에 따른 기술용역계약 일반조건 및 특수조건과 상이한 내용에 대하여 과업수행업체는 착수일로부터 7일 이내에 이의 신청 할 수 있다.

파. 본 과업 수행 시 자료수집 등 행정지원이 필요한 경우에는 사전에 경기문화재단과 협의한다.

하. 과업수행업체는 본 과업의 착수와 동시에 보안대책을 수립하여 과업수행 종사자 및 업무와 관련된 각 개인별 보안각서를 제출하고, 보안책임자는 과업수행 중 중요하다고 인정되는 자료 및 서류를 보관 관리하여야 한다.

거. 본 과업의 수행과정에서 작성된 서류 및 자료에 대한 일체의 지적소유권은 경기 문화재단에게 귀속시키며, 발주기관의 승인없이 타인에게 제공 또는 대여할 수   없으며 임의로 소유하거나 활용할 수 없다.

너. 경기문화재단은 아래와 같은 사유가 있을 경우 본 사업을 해약할 수 있다.

➀ 과업수행의 설정변화 등 그로 인해 과업이행이 객관적으로 불기함이 명백한 경우

➁ 경기문화재단의 정당한 지시에 불응하여 설계를 진행해 과업이행이 객관적으로
불가함이 명백한 경우

➂ 고의적으로 불성실하게 과업을 이행하여 과업이행이 객관적으로 불가함이 명백한
경우

2. 하자 및 유지보수·운영방안 제시

가. 운영 및 유지관리 계획을 수립하여 매뉴얼 형태로 제공하여야 한다.

항 목	운 용 조 건
운 영	- 시스템 운용시간은 24시간 365일 가동을 원칙으로 함 - 자료의 파손, 변질, 분실에 대비하기 위하여 안정적인 운영 방안 제시
시스템 장 애 복 구	- 단계별 장애를 분류하여 체계적이고 효과적인 백업방안과 복구지침 마련 - 프로그램 장애시 신속한 복구 지원 - 시스템 다운에 대한 대처방안 제시 - 하드웨어 및 네트워크 장애시 장애분석 후 신속한 복구 - CMS에서 관리자의 콘텐츠 오삭제 발생시, 조치 방안 제시

나. 제품의 보증

① 설치되는 모든 제품의 하자보수 보증기간은 1년으로 하며, 제품 납품일로부터

1년의 이행(하자)보증보험증권 또는 각서를 제출하여야 한다.

② 장기적으로 원활한 운영을 위하여 발주기관의 요청이 있을 경우는 하자보증기간이

경과한 이후라도 객관적 자료에 근거한 유상의 유지보수 계약을 이행토록 한다.

③ 전시장의 특성상 계약자는 긴급한 고장장치에 대하여 비상대책을 마련하고 신속한

대처의 의무를 지며, 이에 소홀한 경우는 하자이행을 하지 않은 것으로 간주한다.

3. 시험 운영

가. 시험 운영은 구축 완료 후 발주기관에서 정한 기간 내에 수행하여야 한다.

나. 과업수행업체는 제작된 콘텐츠가 고품질을 유지할 수 있도록 최선의 노력을

다하여야 한다.

① 수행 시간의 단축, 시스템 자원의 점유 최소화

② 유지 보수가 용이한 개발 및 성능 강화

③ 이용자에 대한 최대의 이용 편의성 제공

④ 다양한 통계 자료 제공

⑤ 기타 제반 문제점 보완

4. 교육 및 기술지원

가. 과업수행업체는 접근성 및 기능 강화 관련 제반 기술이 주관 기관 업무담당자에게

이전될 수 있도록 주관 기관이 요청할 경우 이에 필요한 교육을 실시하여야 한다.

나. 시스템의 원활한 사용을 위해 경기문화재단과 과업수행업체가 교육 지원 범위 및 방법을 협의하여 정하고 수행한다.

다. 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 경기문화재단에서 교육을 요구할

경우 이에 응하여야 한다.

5. 기타

가. 본 제안 요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 규격만을 규정하였으므로 상세히

기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리, 운영상 문제가 발생하지

않도록 사전 협의하고 조치한다.

6. 성과품

가. 일반사항

결과 및 실적보고서의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

나. 성과품 및 납품

1) 보고서 제출 시기

① 착수보고서 : 계약 체결 후 영업일 10일 이내

② 중간보고서 및 사업실행 성과물 : 필요 시 경기문화재단과 일정 협의 후 제출

③ 최종결과보고서 및 사업실행 성과물 : 계약 종료 이전 제출

2) 보고서 및 성과품 규격 및 수량

① 착수보고서 : A4 규격, 1부

· 세부과업수행방법, 추진일정계획, 참여인력 등을 포함한 세부과업 수행계획을 작성하여 제출

② 중간보고서 : A4 규격, 1부

③ 최종 실적 및 결과보고서(A4 규격, 제본 책자 10부, 보고서 및 요약서 저장

CD 1매, 보고용 PPT 자료) 및 사업실행 성과물

- 설계보고서 : 메뉴 구조도, 메인디자인 화면설계서, 시안 디자인

- 개발프로그램 : 프로그램 목록 디자인 소스, 프로그램 명세서

- 운영지침서 : 관리자용 지침서, 사용자용 지침서

※ 모든 성과품은 인쇄물과 관련 파일을 포함하여 제출한다.