전곡선사박물관 고고학체험실 리모델링

공사시방서

2018. 09

전곡선사박물관

Ⅰ. 공사개요

1. 공 사 명 : 전곡선사박물관 고고학체험실 리모델링

2. 위    치 : 경기도 연천군 전곡읍 평화로 443번길 2

3. 공사규모 : 지상 2층 고고학체험실 부분

4.공사기간 : 계약일로부터  11월 20일

5. 폐 기 물 : 본 공사의 도급자가 폐기물처리업체에 처리

Ⅱ. 공사시방

1. 본 공사는 전곡선사박물관 고고학체험실 리모델링 공사에 적용 시공한다.

계약자는 도면, 시방조건, 자재사양을 엄격히 준수하여 시공한다.

2. 본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 건설부 제정 표준 시방서 및 정부공인      기관 및 관련 협회 제정 시방서를 준용한다.

3. 시방서와 관련되는 모든 기준은 특기가 없는 한 K.S기준을 적용하는 것을       원칙으로 하며, K.S기준에 없거나 공사의 특수성 등으로 불가피하게 외국기      준을 적용해야하는 경우에는 구조상, 기능상 본 공사에 적합해야 하며, 동시      에 국내 관련법규에 적합해야 한다.

4. 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니하거나 누      락, 오류등 모순점이 있을 경우에는 사전에 이 사실을 감독원에게 보고하여      감독원의 결정, 지시에 따라야 한다.

5. 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도 계      약 목적물을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상에 따라 시공해야 한       다.

6. 계약서 및 설계도서상의 어구해석에 대하여 이견이 생길 때는 감독원의 해석      이 우선한다.

7. 계약자는 공사착수 전에 관련 및 별도공사를 포함한 공사전반에 걸친 종합예      정공정 표와 시공계획서를 작성 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

8. 전기설치공사는 내역서 기준금액으로 하며, 시설 내용은 현장도서를 기준으     로 한다.

1. 가설공사

1-1. 일반 사항

가) 가설건물은 공사기간중 사용에 편리하고 안전한 장소에 위생적이고, 관련 법규에 적합하게 설치해야 하며 가설 건물의 규모 및 구조, 존치기간 등을 정하여 감독원의 승인을 득한 후 설치해야 한다.

나) 가설건물은 최소한 아래 열거한 시설물을 설치해야 하며 각 건물의 규모는 건설 표준품셈 또는 감독원이 제시하는 규모 이상이어야 한다.  단 현장여건상 가설건물의 종류 또는 규모를 축소 및 증가해야 할 경우 또는 공사진행 중 이설이 필요한 경우에는 감독원과 협의하여 조정한다.

3) 가설건물에 사용하는 재료는 신재를 사용하는 것을 원칙으로 하나 구조, 기능외관 및 사용상 무방한 재료는 감독원의 승인을 득하여 중고재를 사용할 수 있다.

1-2. 세부 시공계획서

계약자는 토공사를 비롯한 구체공사, 마감공사 등 공정단계별 세부 공종별 시행을 위하여 필요한 비계 및 재해안전시설, 공사용 장비, 기계, 기구 등의 규격 및 용량, 설치위치, 존치기간 공사용 가설전기 및 급배수계획 등 가설공사 전반에 걸친 세부 시공계획서를 작성 제출 감독원의 승인을 득해야 한다.

1-3. 기준선 먹메김(먹줄치기)

건물 각 구조부의 위치, 간벽의 분할배치선, 수직수평의 기준에 대하여 먹메김하고, 감독원의 검사승인을 득해야 하며 각 부분 등의 기둥 또는 벽면 등에는 표시하여 부위별 마감공사의 기준이 되게 한다.

1-4. 비계 및 재해안전시설

가) 일반사항

건물 내외부에는 공사시행에 편리하고 구조적으로 안전하며 외관이 흉하지 아니한 구조로 비계 또는 재해안전시설 등을 하여 수시로 점검 안전사고를 예방해야 한다.

나) 강관틀비계

최하단의 기둥(비계기본틀)에는 밑받침 철물을 사용해야 하며 고저차가 있을 때는 필요에 따라 조절형 밑받침 철물을 사용 각각의 틀비계를 수평, 수직 되도록 설치해야 하며, 최상층과 매 5층마다 수평띠장을 설치하고 수직방향 6M 수평방향 8 M 내외간격으로 기둥을 건축물의 구조체에 긴결시켜야 한다.

다) 내부비계

건물내부에는 각기 공종에 적합하게 강관조립 말비계 또는 수평 비계 등을 설치사용 한다.

라) 비계다리

건물 내외부에 1개소 이상 설치하여 작업인부의 승강 등을 용이하게 해야 하며, 매층 마다 (층구분이 없는 곳은 7M 이내) 되돌음 참을 두며, 폭 120Cm 내외, 경사 30도 이하로 설치하며 15도 이상 되는 것은 45 x 45 각재를 30Cm 내외 간격으로 발판에 고정시켜 미끄럼을 방지해야 한다.

1-5. 공사용 공통장비

공사장내에는 공사피크시 또는 복합공정의 공사량에 적합하고 사용에 편리한 공통장 비를 적절한 위치에 설치하고 수시점검하여 사용중의 고장 또는 사고가 없도록 대비해야 하며, 관리자 또는 취급자 이외에는 사용을 금지시켜야 한다.

1-6. 현장정리 및 청소시설

공사장내는 항상 안전하게 작업을 할 수 있도록 공사장내의 각종 재료를 수시로 정리 정돈해야 하며, 항상 청결을 유지할 수 있도록 깨끗이 청소해야 한다.

2. 유리공사

2-1. 적용범위

내부 디자인 아이템의 강화유리 유리(불투명, 3D포함)의 유리실런트 공사 등에 적용한다.

2-2. 유리 및 아크릴공사

가) 종류 및 용도

아이템	사 용 부 위	유 리 품 종	비 고
진입게이트	진입부	강화유리 5, 10, 12 THK 등	정확한 위치는 도면을 참조할 것 외찌전시대의 유리는 3D 곡면유리을 설치할 것 가상현실 체험기의 유리는 원통형 곡면유리를 설치할것
외찌전시대	전시대 전반	강화유리 5, 10, 12 THK 등
가상현실 체험기	체험기 전반	강화유리 5, 10, 12 THK 등
전시데크	데크 하단	강화유리 5, 10, 12 THK 등
동물 아이콘 서가	데크 하단	강화유리 5, 10, 12 THK 등
기타	상부 조명	아크릴 2 THK 등	펜던트 조명

나) 견본품의 제출

유리의 가공 및 제작업체는 도면 및 시방서에서 정하는 각종 유리의 견본품을 300 x 300MM 또는 감독원이 지정하는 치수로 제작 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

다) 시공시 유의사항

유리의 가공 및 제작업체는 반드시 외찌 전시대 바탕 공사완료 후 현장실측에 의한 치수로 제작 및 가공하여 설치해야한다. 또한 유리면이 만나는 부분은 최대 1mm 이하로 정밀 시공한다.

3. 금속공사

3-1. 적용범위

철재 및 비금속 철재와 이들의 2차 제품을 주재료로 하여 제조된 기성철물의 설치와 설계도면 및 특기시방서 각 항에 의거 제작 설치하는 공사에 적용한다.

3-2. 재료 일반사항

가) 철재, 비금속 철제 및 이들 2차 제품의 소재 및 제품 등은 KS 규격품 또는 동등이상의 제품으로서 각 항 기준에 따른다.

나) 가공 제작 설치용 부속재 및 부재료

- 인서트, 앵커볼트, 앵커스크류, 볼트넛트, 화스너, 브라켓 등은 사용목적에 적합한 모양, 치수로서 견본품 및 재질 및 구조적인 지지력 등에 대한 시험성적표를 제출하여 감독원의 승인을 득한 제품이어야 한다.

- 단순지지 및 단순 긴결 고정이 아닌 주요 하중을 부담해야 하는 앵커철물, 보강철물, 기타 등의 부속재료는 해당 하중의 3배 이상을 부담할 수 있는 강도와 지지력을 갖는 제품이어야 한다.

3-3. 방청처리 및 이종금속 접촉부의 전식방지처리

철재류의 모든 표면은 방청처리를 해야 하며, 재질이 다른 이종금속간의 접촉부에는 감독원의 승인을 득한 재료 및 시공방법으로 전식방지 처리를 해야 한다.

3-4. 가공 제작 및 설치업체의 승인

각종 금속공사의 착수전 금속재료 및 공사별 제작 및 설치 전문업체의 공장 시설규모와 시공능력, 시공실적 등을 충분히 조사하여 2개 이상의 우수한 업체를 선정 감독원의 승인을 득해야 한다.

3-5. 세부 공정계획 및 시공 계획서의 제출

금속공사의 착수전 부위별 각종 금속공사의 선행, 병행, 후속공종 등의 공정계획과 부합되는 금속 공사별 제작, 설치, 보양, 청소 등에 대한 세부공정 계획표와 시공 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

3-6. 현장 검척 및 세부시공 상세도의 작성

가) 각종 금속공사의 착수전 설계도면을 기준으로 한 현장 검척에 의하여 해당 부위별 세부시공 상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

나) 세부 시공상세도 상에는 제작 및 설치를 위한 각종 금속재 나누기의 평면상세, 단면상세, 죠인트 부위 접합상세 및 앵커긴결, 기타 부속재의 위치, 재질, 규격등을 나타내야 하며, 관련 공종과의 마무리 관계를 포함시켜 나타내야 한다.

다) 세부 시공상세도는 현장검척에 의한 관련 선행 공종의 허용 시공오차가 충분히 고려하여 형성되어야 하며, 시공오차가 심한 부분에 대해서는 감독원에게 즉시 보고하고, 대책안을 제시하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

라) 세부 시공상세도는 관련 병행공종 또는 후속공종의 마무리 공사에 전혀 문제가 발생치 않도록 관련 공종업체와 충분한 협의 및 고려가 되어 작성되어야 한다.

3-7. 견본품의 제출 및 견본시공

가) 견본품의 제출

표면에 노출되는 모든 금속마감 재료는 감독원이 지정하는 규격의 견본품과 제조회사의 카다로그, 시험성적표, 기타 감독원이 요구하는 관련자료를 제출하여 재질, 색상, 표면처리 및 도장상태, 내구성 등에 대하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

나) 견본시공

공사 착수전 감독원이 특별히 지정하는 공종 및 부위에 대해서는 감독원이 지정하는 위치에 승인된 세부시공 상세도와 재료를 사용하여 견본시공을 하여 감독원의 승인을 득한 후 시행해야 한다.

3-8. 제품의 설치 공통 일반사항

가) 모든 금속공사의 설치는 공통 기준 중심선 및 마감 레벨 먹메김 기준선 등을 기준으로 하여 각 공사별 기준선을 먹메김 또는 기준선을 띄워 감독원의 검사를 받은 후 시행해야 한다.

나) 제품의 설치를 위한 앵커볼트, 인서트 등은 공사시에 사전 매입하는 것을 원칙으로 하며, 불가피하게 나중설치 할 경우에는 구조적인 충분한 검토와 매입 전선관 기타 매설물 등을 충분히 고려 감독원의 승인을 득하여 나중 설치할 수도 있다.

다) 이음시공이 불가피한 재료는 특기가 없는 한 실줄눈 맞댐이음으로 하여 이음부의 이음자국 및 턱이 지지않게 처리해야 하며, 용접 이음부는 그라인더 등으로 깨끗히 마무리하여 최종마감 처리 후 이음자국, 용접흔적이 나타나지 않도록 해야 한다.

3-9. 보양 및 청소

가) 표면에 노출되는 모든 금속 마감재료는 최종 준공 청소시까지 재질별, 시공 부위별 적합한 보양재를 사용하여 타공종 작업 등에 의한 변색, 오염, 손상 등이 없도록 보양을 철저히 해야한다.

나) 감독원이 지시하는 시기에 보양재를 제거하고 깨끗이 청소하여 감독원의 검사를 받아야 하며, 감독원 검사 시 보양부실에 의한 변색, 오염 및 손상된 제품은 지체없이 교체 재시공해야 한다.

3-10. 금속제 SHEET 및 COVER, BOX류 제작 설치공사

가) 적용범위

철판 또는 비금속 철판, 비금속 압출형재를 사용하여 각종 표면 마감판, 각종 설비기기류의 COVER 및 BOX류의 제작 설치 공사에 적용한다.

나) 가공제작 및 설치사용

제품의 가공제작 및 설치 일반 공통사항에 따르며 특별한 부분에 대하여는 감독원의 지시에 따른다.

3-11. 금속제 핸드레일 및 난간 제작 설치

가) 일반사항

규격 및 치수 등은 설계도면에 따르며 사용재료는 아래 기준에 따른다.

나) 재료

- 핸드레일

난간두겁 : 스텐레스 스틸 파이프 (SUS 304, 27종)

난간동자 : 스텐레스 스틸 파이프 (SUS 304, 27종)

3-12. 금속제 전시대, 간접등박스 등

가) 일반사항

위치별, 용도별, 형상 규격 및 치수 등은 설계도면에 따르며 사용재료는 아래기준에 따른다.

나） 재료

ー 스테인레스 전시대

KSD 3698 냉간압연 스테인레스 스틸판으로서 헤어라인 마감.

ー 갈바 간접등박스 등

T = 1.2 이상 으로 반드시 V-커팅하여 가공

4. 도장공사

4-1. 적용범위

설계도면이 지정하는 텍스면, 철부면, 목부면, 콘크리트면, 시멘트 몰탈면 등     실내 각부의 칠공사에 적용한다.

4-2. 색상계획표 및 견본품의 제출

도장공사 착수 30일전 실내외 및 각 실별 마감재료 계획에 의한 종합 색상 계획표와 도장 재료별, 도장 부위별 색상, 광택, 텍스츄어 등에 대한 견본품을 300×300 규격으로 3매를 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.  색상 계획표상에는 기계, 전기설비의 장비 및 기기류와 전기 패널복스, 전등, 디퓨져, 소화전 복스류를 비롯한 마감표면에 노출 부착되는 부착물 등의 색상도 포함시켜야 한다.

4-3. 재료 일반사항

가) 도장재료는 K.S규격 제품을 사용하며, K.S규격에 없는 제품은 제조회사의 카다로그, 공인시험소의 시험성적표, 제조회사의 사용지침서 등을 포함한 제조회사의 기술자료를 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다. 도장마감 회수는 고품질마감이 될수 있도록 한다.

나) 제조회사의 동일

동일 부위에 사용되는 마감도장 재료와 신너류 등의 희석재, 퍼티, 프라이머, 방청 페인트 등은 동일 제조회사의 제품을 사용해야 한다.

다) 재료의 검사 및 저장

현장에 반입되는 모든 도장재료는 제조회사, 제품명, 등급 등을 표시하는 상표가 부착되어 감독원의 검사 승인을 득해야 하며 인화성 도장재료는 별도의 저장창고에 보관하여 관계자 이외의 출입을 금해야 하며, 화기엄금 표시판을 부착하고 소화기를 비치해야 한다.

4-4. 도장시공 공통 일반사항

가) 바탕만들기

- 도장 재료별, 바탕 종류별 바탕만들기 기준은 건설부 제정 표준 시방서 표 20.3. 1 -   20.3.6 기준과 감독원의 승인을 득한 제조회사의 사용지침서, 특기시방서에 따른다.

나) 도장 회수별 검사

바탕만들기를 비롯하여 도장 회수 단계별 도막두께, 도장상태 및 방치기간 등에 대하여 감독원의 검사 승인을 득하기 전에는 다음 공정으로 옮길 수 없다.

다) 천후 및 작업조건

강설, 강우시, 안개낄 때, 상대습도가 95%를 초과하거나 피도장 바탕면의 온도가 영상 5도 이하, 피도장 바탕면이 건조되지 않은 상태에서는 제조회사의 지침이 없는 한 도장작업을 해서는 아니된다.

라. 공장에서 방청도장 또는 마감도장되어 현장설치시 용접작업을 해야 하는 부분은 현장 설치 후 도장작업을 해야 한다.

라) 부착물의 보양

도장작업 표면 및 인접부위에 부착된 각종 부착물 및 인접 창호 등의 표면은 비닐 또는 종이와 접착 테이프를 사용하여 충분한 보양처리를 하기 전에는 도장작업을 할 수 없다.

바. 도장시공은 붓, 로라, 스프레이건 등을 사용하되 도장 재료별, 도장 부위별 사용기구에 대하여 사전에 감독원의 승인을 득해야 한다.

사. 도장시공이 완료된 부분에 대하여는 감독원의 검사 승인을 득한 후 타공정에 의한 손상 및 오염이 없도록 최종 준공 청소시까지 보호 보양해야 한다.

5. 수장공사

5-1. 적용범위

본 시방은 실내 각 부위별 바탕틀 및 바탕면에 마감재료를 붙여대는 공사에 적용 한다.

5-2. 재료 공통 일반사항

가) 수장공사에 사용하는 모든 재료는 K.S 규격 동등이상 및 본 시방서 각 항에 지정하는 품질, 규격 동등이상의 제품이어야 한다.

나) 준 불연재료 및 난연재료 등은 건설부 장관이 인정하거나 감독원이 인정하는 외국 기준에 합격한 제품이어야 하며, 목재류, 무늬목, 벽지류, 카페트류 등의 재료는 건설부장관이 인정하는 난연 또는 방염처리를 하여 관할 소방서 담당관의 검사에 합격되어야 한다.

5-3. 세부 공정계획 및 시공계획서의 제출

수장공사 착수전 부위별 각종 수장공사의 선행, 병행, 후속공종 등의 공정계획과 부합되는 수장공사 세부 공종별 시공, 보양, 청소 등에 대한 세부 공정계획표와 시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

5-4. 세부 시공상세도의 작성

가) 설계도면을 기준으로 하여 각실별, 부위별, 위치별 현장검측을 실시하여 관련 선행 공종의 시공오차를 고려한 세부 시공상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 하며, 선행공종의 시공오차가 심한 부분은 감독원에게 즉시 보고하고, 그 대책안을 제시하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

나) 길이방향의 장척재료로서 이음시공이 불가피한 재료는 재료별 이음의 위치, 이음 시공 방법 등에 대한 상세도를 작성해야 한다.

5-5. 견본품의 제출 및 견본시공

가) 모든 마감재료는 설계도면 및 본 시방서에 명기된 형상, 규격, 치수, 표면질감, 재질, 색상 등에 대하여 재료별 감독원이 요구하는 규격의 견본품과 제조회사의 카다로그 및 특기시방서 또는 시공지침서, 국립 건설시험소 또는 감독원이 인정하는 외국시험소 등의 시험성적표, 기타 감독원이 요구하는 관련자료를 첨부하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

나) 본 시방서 및 감독원이 지정하는 재료 및 시공부위에 대하여는 감독원의 승인을 득한 세부 시공상세도에 의거 감독원이 지정하는 위치에 견본시공을 하여 감독원의 검사승인을 득한 후 본 시공을 착수해야 한다.

5-6. 수장재 붙이기 준비 공통 일반사항

가) 실별, 부위별, 위치별 마감재료 나누기 기준에 따른 바탕틀 또는 바탕면, 바닥, 벽, 천장속 등에 매입시공 되는 전기, 기계설비류 등의 선행공종, 표면에 노출되는 전기, 기계설비류, 기타 부착물의 설치위치 등에 대하여 분야별 감독원의 합동검사 승인을 득해야 한다.

나) 수장재를 붙여대는 목조틀의 표면은 반드시 대패질 마무리 처리한 후 설치해야 한다.

5-7. 목재 수장재 붙이기

가) 적용범위

본 시방은 목재, 금속재틀, 기타 바탕에 합판, 보드류 및 목재 수장재를 붙여대는 공사에 적용하며, 바탕 및 구조, 최종 마감도장 시방은 재료별 바탕기준, 도장기준에 따른 목공사, 금속공사, 도장공사 등 해당 시방서에 따른다.

나) 재료 일반사항

1) 목제 수장재의 마감표면은 색상, 무늬(문양) 등이 일정하게 유지될 수 있도록 엄선된 재료를 사용해야 하며, 모재류의 수장재를 증기건조 처리되어 함수율이 10% 이내가 되어야 한다.

2) 목제 및 무늬목류의 수장재는 건설부 장관의 인정을 받은 난연처리된 제품을 사용하거나 수장재 붙임 후 페인트류 등의 도장공사 시행전에 난연처리 시공을하여 관할 소방서 담당관의 검사에 합격되어야 한다.

3) 제수장 재료중 락카, 바니스류 등의 투명도장을 요하는 라왕, 기타 감독원의 특별히 지정하는 수장재의 표면에는 특기가 없는 한 감독원의 승인을 득한 색상의 오일 스테인 도료를 2회 도장 후 최종 마감도장을 시공해야 한다.

다) 재료의 취급 및 저장

1) 목제 수장재는 표면 및 모서리의 흠집 및 훼손, 오염, 변색 등이 없도록 조심스럽게 취급해야 한다.

2) 습기차지 않고, 통풍, 환기가 잘되는 장소에 보관 저장하되 목재 수장재류는 붙이기 전 5일이상 붙이기 작업장내의 실내 온습도 조건과 동일한 조건하에서 저장시켜야 한다.

3) 목제 수장재류 작업장의 실내온도는 깔기 전으로부터 깔기 완료 후 상당 기간동안 영상 섭씨 18-21도를 일정하게 유지해야 하며, 재료의 저장 및 작업장내의 실내 온습도 조건은 재료별 특성에 따라 제조회사의 지침에 따라 조정해야 한다.

라) 재료 및 바탕구조, 마감

1) 바닥용 목제 후로링 (무광 투명락카 도장포함) - 두께 15 라왕 (W=80)

2) 무늬목 (무광 투명락카)

3) 걸레받이 (세라인페인트)

① 목재 걸레받이 : 두께 36MM, 높이 45MM 라왕각재 (대패 및 쌘딩처리 제품)

마) 세부 시공상세도의 작성

설계도면을 기준으로 한 현장검측에 의하여 재료별, 위치별 재료 나누기에 따른 평면 및 입면 전개도를 비롯하여 각종 개구부, 기타 전기, 기계설비류, 부착물등의 설치위치 및 크기 등을 포함시킨 세부 시공상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

바) 붙이기 및 깔기 준비사항

재료별, 위치별 재료나누기에 따른 바탕틀, 또는 바탕면의 수직 또는 수평 바름과 매입 시공되는 전기, 기계설비류 등의 선행 공종에 노출되는 전기, 기계설비류, 기타 부착물의 설치 위치 등에 대하여 분야별 감독원의 합동 검사승인을 득해야 한다.

사) 붙이기 시공

1) 합판 및 보드류 붙이기

① 합판 및 보드류 붙이기 일반사항은 텍스 및 보드류 붙이기 공통 일반사항에 따른다.

② 합판 및 보드류의 고정은 황동못 또는 아연도금못을 사용해야 하며, 치장판 및 보드류의 고정은 접착제 및 황동제 무두못을 사용하여 숨은못 치기로 해야 한다.

③ 고정목의 간격은 판 및 보드류의 처짐이나 우그러짐이 생기지 않도록 감독원의 지시에 따라야 한다.

2) 목제 후로링보드 바닥깔기

① 후로링보드 나누기 및 깔기 방향에 따른 바탕면에 대하여 감독원의 검사승인을 득한 다음 가로 및 세로 방향의 중심 기준선을 정하고, 기준선에 따라 중앙부로부터 4방으로 대칭하여 틈서리가 없고, 턱지지 않게 깔아 나아가야 한다.

② 보드, 후로링의 고정은 황동못을 사용하여 숨은 못치기로 하며, 필요에 따라 접착제를 병용 사용해야 한다.

③ 깔기 완료 후 턱진 부분은 대패 또는 그라인더, 연마지 갈기를 하여 평활하게 처리하여 감독원의 검사승인을 득한 다음 최종 마감도장 시공을 하고, 최종 준공 청소시까지 보양해야 한다.

6. 부분 철거공사

6-1.일반사항

가) 적용범위

아래의 항목에 대한 부분적 철거나 보호 또는 철거 후의 처리 등에 관하여 적용한다.

1) 도면에 명시된 기존 건축물의 각 부위

2) 도면에 명시된 외찌 하부, 포토존의자 등

3) 철거대상인 벽, 바닥 천정 등

4) 철거대상인 스티커

5) 철거대상인 모니터 및 보호유리 등

6) 존치대상인 자재와 설비의 보호 (빔프로젝트 2개 등)

나) 제출물

1) 부분적인 철거작업과 여타작업과의 연계 공정표를 작성하여 작업착수 전에 담당원의 승인을 받아야 한다.

2) 연계공정표에는 각종 공급시설의 차단이나 보호 또는 계속적인 존치 등의 연계방법이 포함되어 있어야 하며, 먼지나 소음 발생의 억제를 위한 상세한 보호조치가 명시되어야 한다.

3) 공정은 상세하게 작성하여 해체되지 않는 부분의 계속적인 사용을 방해하지 않도록 하여야 한다.

4)공정표는 공사 중에도 건축주가 계속해서 기존 건축물의 일부를 사용함을 감안해서 작성되어야 하며, 새로 증축될 부위의 부분적인 사용에 대해서도 대비하여야 한다.

5) 건축물의 외부와 각종 설비의 상태를 보여주는 사진을 제출하되, 철거작업으로 인한 손괴로 오인될수 있는 인접부위에 대한 사진도 포함한다.

6-2. 작업조건

1) 부분적인 철거작업은 건축주의 정상적인 거주활동에 대한 방해를 최소화할수 있도록 하여야 한다.

2) 건축주의 정상적인 거주활동에 영향을 주는 철거작업에 대해서는 최소한 72시간 전에 건축주에게 이를 통보하여야 한다.

3) 건축주는 철거될 구조물의 유지관리에 대해서는 책임을지지 않는다.

4) 철거건물의 손괴 방지를 위한 보강시설은, 시공자가 공정에 따라서 구조물로부터 제거할 수 있고 제거된 손괴 방지물은 제거와 동시에 현장에서 반출되어야 하며, 현장 내에 이를 보관하거나 매각처리를 하여서는 아니된다.

5) 부분적인 철거공사로 인해 건축주나 일반 주민에게 위해를 주지 않도록 가설보호시설을 해야한다.

가. 사용중인 건축물의 각 부위에서 건축주나 일반 주민의 안전하고 자유로운 통행을 보장할수 있는 필요한 조치를 하여야 한다.

나. 철거될 구조물이나 존치될 공급시설 등에는 내외부에 동바리, 가새 등을 설치하여 구조물이 움직이거나 침하 또는 붕괴 등이 일어나지 않도록 하여야 한다.

다. 존치되는 부위의 마감공사가 철거공사로 인해 손상을 입지 않도록 필요한 보호 조치를 하여야 한다.

라. 필요할 때마다 바닥은 적절한 덮개로 덮어서 이를 보호하여야 한다.

마. 먼지나 분진 또는 소음이 과도하게 발생되어 별도의 구획이 필요한 경우에는 먼지방지용 간막이벽을 임시로 설치하여야 하며, 간막이벽에는 먼지차단형 문과 도어록이 설치되어야 한다.

바. 공사가 종료되면 모든 보호조치를 제거하여야 한다.

6) 철거작업으로 인접한 공급시설 등에 손괴를 끼쳤을 경우에는 즉시 보수하여야 한다.

7) 철거작업이나 이로 인해 발생한 잔토 또는 쓰레기의 처리는 주변도로나 보행자 도는 인접된 시설물의 출입에 대한 지장이 최소화 되도록 하여야 한다.

8) 관계기관으로부터의 승인 없이는 보행로 또는 인접시설물을 폐쇄하거나 통행을 방해하여서는 아니된다.

9)필요한 경우 관계규정이 정하는 바에 따라서 폐쇄될 도로에 대한 대체도로를 만들어야 한다.

10) 철거작업 중 산소용접기 등으로 절단작업을 할 경우에는 절단작업 전에 작업장 내에있는 모든 가연성 물질을 제거하여야 한다.

11) 덕트나 파이프의 내부와 같이 밀폐된 공간에서 산소용접기 등으로 작업을 하는 경우에는 작업시작 전에 내부공간의 상태를 점검하여 유해가스 등에 의한 안전사고의 가능성이 없는지를 확인하여야 한다.

가. 관계기관의 서면 승인이 있을 때를 제외하고는 기존의 각종 공급시설로부터의 정상적인 공급이 방해받지 않도록 하여야 한다.

나. 관계기관의 승인을 얻어서 공급을 중단시킬 경우에는 임시 공급시설을 설치하여야 한다.

다. 부분적인 철거작업을 하는 동안에는 화재 예방조치가 반드시 수반되어야 한다.

12) 철거작업시에는 스프링클러나 가설천막 등으로 주위를 둘러싸서 먼지날림 등을 방지하여야 하며, 환경보호 등을 위한 관계규정을 준수하여야 한다.

6-3. 해체 및 철거

1) 철거될 구조물이나 존치될 공급시설 등에는 내.외부에 동바리, 가새 등을 설치하여 구조물이 움직이거나 침하 또는 붕괴 등이 일어나지 않도록 하여야 한다.

가. 철거작업 중 구조물의 안전에 이상이 있을 때에은 즉시 작업을 중지하고 이를 담당원에게 즉시 통보하여야 하며, 작업의 계속여부가 결정될 때까지는 구조물을지 지시키기 위한 예비조치를 하여야 한다.

나. 작업장에 치우지 않고 놓아둔 가구나 설비 등에 대해서는 작업 중 흙이 묻거나 손상을 입지 않도록 덮거나 기타의 보호조치를 하여야 한다.

다. 사용 중인 건물의 각부 위에 먼지나 연기 등의 침투되지 않도록 분진방지형 간막이벽 등을 설치하여야 한다.

2) 존치시키지 않는 공급시설은 옮기거나 차단해 놓아야 한다.

가. 사용 중인 부위에 대해서 계속적인 공급이 필요한 경우에는 우회적인 공급시설을 하여야 한다.

나. 공급시설 등의 교체로 인해 공급이 중단될 경우 최소한 72시간 전에 이를 건축주에게 통보하여야 한다.

3) 해체작업은 체계적인 방법으로 하되 관계규정과 해체공정에 의하여 도면에 표시된 작업을 완료하여야 한다.

6-4. 보강자재 및 발생재

1) 도면에 "건축주에게 양도할 보강자재"로 표시된 경우에는 이를 신중하게 철거하여 깨끗이 보관한 후 건축주에게 양도하여야 한다.

2) 장식판이나 기념판을 포함한 역사적인 가치가 있는 예술품 또는 골동품 등은 건축주의 소유가 된다.

3) 시공 중에 역사적인 예술품 등이 발견될 때는 즉시 담당원에게 이를 통보한후 발굴이나 복원은 담당원의 지시에 따라야 한다.

4) 현장 내에서 철거작업 등ㅇ로 발생한 쓰레기 등의 발생재는 현장에서 신속히 반출하여 적법하게 처리하여야 한다.

5)철거작업 중에 유해물질이 발생하게 되면 관계규정에 따라 적법하게 회수하여 처리하거나 공해의 유발요인이 되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

6) 발생재의 소각은 현장 내에서는 허용되지 않는다.

7) 철거작업이 끝나면, 철거장비와 공사용 설비 및 발생재 등을 현장에서 회수하여야한다.

8) 각종설비에 대한 임시 보호시설을 회수하고 내부는 정리하고 깨끗이 청소하여야 한다.

9) 철거가 과도하게 이루어진 곳은 즉시 보수하여야 한다.

10) 건축물의 각부위와 외부는 철거작업을 시작하기 전에 상태로 되돌려 놓아야 하며, 철거작업으로 인해 손상을 받은 부분은 원상태대로 보수하여야 한다.