가. DB & 전자결재 서버 입찰 SPEC

품 목	내 역	수량	비고
서버	○ 중앙 처리장치 - 타입 : 64Bit Dual Core 이상 - 장착 Core 수 : 4개 - 최대 Core 수 : 8개 이상 지원 - Clock : 1.6GHz 이상 ○ 주 기억장치 - 메모리 용량 : 16GB 이상 - 최대 확장 용량 : 64GB 이상 ○ 보조 기억장치(내장형) - Max Bay : 6개 이상 - 장착 용량 : 300GB Disk * 4 이상 - 장착 하드디스크 회전수 : 10,000 rpm 이상 - Raid-1, Raid-5 지원 - 인터페이스 : SAS ○ CD-Rom 드라이브 - 종류 : DVD-Rom 드라이브 1개 이상 ○ O/S 백업 방안 제시 - DAT 백업 또는 디스크 백업 ○ System I/O 슬롯 - PCI Slot 6EA 이상 ○ I/O Card - Gigabit Network Port 2개 이상 - Single Port 4GB FC HBA Card 2개 이상 ○ S/W(운영체제) - 64Bit 표준 개방형 운영체제 - Unlimited User - C/C++ Compiler - 한글 지원 ○ Support - Redundant Hot-swap Fans and Power (N+1) 지원 할 것 - H/W 기술지원 및 설치 지원 포함 - Warranty 3년 지원 - 제조사의 제품공급 및 기술지원 확약서 제출	1식

나. 스토리지 입찰스펙

품 목	내 역	수량	비고
Storage	○ 디스크 용량 - Physical 3TB 이상 구성 - 최대 Physical 56TB 이상 확장 가능 ○ DAS, SAN 지원 가능 ○ RAID 지원 - Raid Level 0, 1, 3, 5, 6 ○ RAID 컨트롤러 - Dual 컨트롤러 이상 이중화 - 컨트롤러 간 Fail-over 기능 ○ Cache Memory - Cache Memory 2GB 이상 ○ Host Interface는 4Gbps 4Port 이상 ○ 가용성 및 관리성 - 주요 컴포넌트의 이중화 구조(컨트롤러, 팬, 전원 등) - 웹기반 관리 S/W 제공 ○ Support - H/W 기술지원 및 설치 지원 포함 - Warranty 3년 지원 - 제조사의 제품공급 및 기술지원 확약서 제출	1식

다. 백업 소프트웨어

품 목	내 역	수량	비고
백업 S/W	○ 사용 중인 NetBackup 의 증설 또는 신규 백업소프트웨어 제안 - 기 사용 중인 NetBackup Master는 Intel 서버로 리눅스 OS 사용 Network을 통하여 로컬디스크로 백업 사용 중. (146GB*6) - 신규 도입되는 DB 및 회계서버의 Backup 용도로 제안 - Network을 통한 백업 - DB 데이터의 온라인 백업 지원 - WAN/Lan 을 통한 데이터 Full 백업 지원 및 Incremental 백업 지원 - 스케줄링 기능을 통한 자동 백업 수행 - 다양한 플랫폼 지원 (Windows, UNIX, Linux 등) ※ 기존백업(베리타스)의 증설일 경우 기존 유지보수 업체와 협의진행	1식

라. 회계서버 입찰스펙

품 목	내 역	수량	비고
서버	○ 중앙 처리장치 - 타입 : Intel Xeon Quad-Core 2.6GHz 이상 - 장착 Core 수 : 4개 지원 - 최대 Core 수 : 8개 지원 ○ 주 기억장치 - 메모리 용량 : 6GB 이상 - 최대 확장 용량 : 96GB 이상 ○ 보조 기억장치(내장형) - Max Bay : 8개 이상 - 장착 용량 : 300GB SAS Disk * 4 이상 - 장착 하드디스크 회전수 : 10,000 rpm 이상 - Raid-1, Raid-5 지원 - 인터페이스 : SAS ○ CD-Rom 드라이브 - 종류 : DVD-Rom 드라이브 1개 이상 ○ System I/O 슬롯 - PCI Slot 6EA 이상 ○ I/O Card - Gigabit Network Port 2개 이상 ○ S/W(운영체제) - Windows 2008 Server Enterprise(Windows 2003 Server 설치) ○ Support - Redundant Hot-swap Fans and Power (N+1) 지원 할 것 - H/W 기술지원 및 설치 지원 포함 - Warranty 3년 지원 - 시스템 제조사 발행하는 제품공급 확약서와 기술지원확약 서를 계약 후 7일이내 제출 - 제조사의 제품공급 및 기술지원 확약서 제출	1식

마. DBMS 입찰스펙

품 목	내 역	수량	비고
DBMS	○ Oracle Database 11g Standard Edition - 4 Core, DB 서버용	1식

바. Rack 및 관리콘솔

품 목	내 역	수량	비고
Rack / 콘솔	- 40U 이상 Rack - 시스템 관리 콘솔 및 KVM Switch 제공 - 서버 연결을 위한 모든 악세서리 제공	1식

사. 기타

품 목	내 역	수량	비고
전자결재 및 회계서버 이전	○ 전자결재(핸디소프트) 이전 - 기 사용 중인 서버(리눅스)에서 신규 도입 서버(Unix)로의 Application 및 데이터 이전 포함 - DBMS Oracle 9i -> DBMS Oracle 10g 설치 및 이전 ○ 회계서버(더존소프트) 이전 - 기 사용 중인 더존소프트(G7, Neo Plus) Windows 2003에서 신규 도입하는 Windows 2003 서버로 이관 (포팅작업 포함) - DBMS 버전 : 사이베이스 애니웨어9 ○ 기 타 ※서버 이전과 관련된 모든 비용은 낙찰자가 부담하는것을 원칙으로 함 ※ 전자결재 및 회계서버 이전은 기존 유지보수 업체와 협의진행	1식