「남한산성 지적변천사 연구조사 사업」

과 업 지 시 서

2010. 3.

과 업 지 시 서

1. 과 업 명 : 남한산성 지적변천사 연구조사 용역 사업

2. 지 정 별 : 사적 제57호

3. 소 재 지 : 경기 광주시  중부면 산성리 산1

4. 연    혁

ㅇ 신라 문무왕 13년(673)에 한주 동봉상에 축성한 주장성으로 추정하였다. 조선조 광해군 13년(1621년) 경도 보장지로 정하고 청의 침입을 막기 위해 석성으로 개축하였고, 인조2년 수축을 시작하여 인조4년(1626년) 4월에 완공하였으며, 장대4(현재 서장대만 남아있음) 암문 16, 옹성5, 4대문과 군포129개 등의 방어시설과 행궁, 군사 훈련시설, 사찰 등이 있었음. 인조14년(1636년) 12월에 병자호란이 일어나자 왕이 본성에 피신하여 47일간 항전하였다. 현재 지속적으로 보수공사를 진행하고 있으며, 행궁은 2002년에 상궐, 2004년에 좌전을 복원완료 하였고, 현재 하궐을 복원 중에 있다.

5. 과업의 목적

ㅇ 남한산성 변천과정에 대한 기초자료(구지적도, 항공측량자료, 측량자료, 시각자료 등)를 수집․분석하고, 남한산성의 축성이후 구지적도 등을 참고하여 원형 및 변형에 대한 조사연구

ㅇ 남한산성 변천과정에 대한 조사연구를 통해서 남한산성 원형복원에 대한 기초자료 및 학술자료로써 활용

ㅇ 남한산성에 산포하고 있는 (미복원)문화재의 현황과 정확한 지적 조사

6. 과업내용

ㅇ 기초조사 및 연구

- 남한산성 축성 이후 변천과정에 대한 고찰

- 남한산성 변천과정 연구를 위한 고증자료 조사 및 수집

- 연구분석 자료는 디지털 형식으로 체계적인 DB구축

ㅇ  남한산성 구지적도 및 항공측량 사진자료 조사 및 분석

- 남산산성 구지적도와 현재 지적도를 비교하여 변천과정을 분석

(예: 舊도로와 現도로, 토지소유자 변동, 지적 분할이나 합병 등 포함)

- 남한산성 인접도로 및 주변현황에 대한 지적조사

- 남한산성 일대 항공측량 자료화 및 수치 지도화

ㅇ 남한산성 권역 및 인접지역(신남성 포함) 지형측량 조사

- 남한산성 권역 중 지형측량이 시행되지 않은 부분을 중심으로 정밀세부측량을 시행(부분적으로 변형된 구역은 추가 측량)

- 남한산성 인접도로 및 지형(신남성 포함)에 대한 지형측량

- 정밀 지형측량 자료 및 고증자료의 비교분석을 통한 남한산성 축성 당시 내․외부의 변형에 대한 분석결과 도출

ㅇ  남한산성 지적변천 연구 학술대회 개최

- 연구조사 기간 동안 이뤄낸 연구성과를 바탕으로 학술대회 개최

- 연구성과를 각주제로 발표 및 학술대회 자료집 발간

ㅇ  보고서 발간

- 보고서 제출 시 디지털 파일로 제작하여 CD-ROM 동시 제출

- 도면집, 자료집 및 사진집 제출(디지털 방식의 CD-ROM 동시 제출)

7. 과업기간 : 착수일로부터 154일 (22일 *7개월)

8. 세부지침서

ㅇ 문헌, 고증자료 및 측량자료 등을 최대한 활용하여 남한산성의 변천과정에 대한 조사연구

ㅇ 현재 작성되어 있는 남한산성 현황도 및 성과도에 의거하여 검토 후 변형되고 누락된 부분은 별도의 세부측량을 하여 정밀한 지형측량도를 작성하고 모든 건물 및 구조물의 위치가 좌표에 의하여 표시할 수 있도록 할 것

ㅇ 현황 측량도 작성 시 구지적도와 변형된 신지적도를 각각 삽입하여 남한산성의 변형과정을 비교 가능하도록 할 것

ㅇ 현재 미복원문화재 현황을 조사하고 정확한 지적과 범위를 조사할 것

ㅇ 제반 현황조사 및 여러 고증자료를 토대로 관계전문가로 구성된 자문회의를 실시하여 남한산성 변형에 대한 의견 및 역사유적 보존정책의 방안을 검토할 것

ㅇ 남한산성 원형 및 변형과정에 대한 조사를 하는데 있어 구지적도 및 기타 고증자료의 분석을 병행한 정확한 지형측량 실시 후, 관계전문가의 자문 등을 거쳐서 남한산성 축성이후 변형에 대한 연구결과를 사업단과 협의하여 제출할 것

ㅇ 구지적도와 현지적도를 비교하여 남한산성 내 마을의 옛길과 현도로의 변화, 토지소유주 변동, 지적 분할이나 합병등의 변화내용을 비교 가능하도록 할 것

ㅇ 용역수행 중 감독관과 협의 하에 보고회 2회 및 학술대회를 하도록 할 것

9. 과업 일반지침

1) 지형측량 및 현황도 작성

ㅇ 측량을 실시하기 이전에 세부 실시계획서를 작성하여 사전에 사업단과 협의 후 현지 측량에 임해야 함

ㅇ 현황 지형측량에 있어서 정확한 지형측량이 어렵고, 용역수행에 무리가 있는 부분은 기존의 지적도 및 자료를 최대한 활용하며, 정확한 지형측량을 필요로 하는 부분에 한해서는 추가로 지형측량을 함

ㅇ 현황 측량은 다음의 사항을 준수하여야 함

- 측량에 사용되는 기준점 성과점, 기본삼각점 및 수준점은 선행된    공공 기준점을 기준으로 함

- 측량에 사용되는 모든 단위는 C.G.S 단위를 사용 함

- 각도는 도, 분, 초로 면적 및 길이는 미터법을 사용 함

- 각 측량성과는 공공측량 작업 규정 허용 범위 내에 들어야 함

- 현황 측량은 도근점에 의하여 실시하며 지상공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1미터 간격으로 표시하여야 함

- 주요 측량 원점과 등고선에는 필요 지반고를 기입함

- 지형 및 지물의 표기법은 건설교통부 기준 표기법에 의거 도시하되  건물 및 시설물, 상하수도, 배수로, 맨홀, 관람로 포장면 범위, 담장 등을 표시하되 확인이 어려운 지하매설물은 관리사무소 직원의 협조를 받아 조사하여야 함

ㅇ 본 과업 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 본 과업 수행상 필요한 것은 사업단의 지시에 의거 수급자 부담으로 시행하여야 함

ㅇ 제도정리

- 현지측량이 완료된 지형도는 CAD로 작성하여야 하며, CD-ROM과 함께 납품하여야 함

- 제2의 원도 작성 시 용지는 영구적이고 신축이 없는 것으로 함

ㅇ 지적의 복제는 기 조사된 지적도와 현황 측량된 지적도를 분류 함

ㅇ 각종 계산은 감독원 지시에 의한 소정 양식에 의하여 실시 함

2) 보고서 발간

ㅇ 보고서 규격은 “붙임” 규격서와 같이 함

ㅇ 보고서에는 「연구용역 지침」에 의한 조사내용 및 결과를 수록    하고, 현황 및 관련자료 등 일체를 감독관과 협의하여 수록함

ㅇ 문헌 및 기록자료, 비문자 자료 등의 목차를 작성하고 알기 쉽게 정리하여 설명함

ㅇ 보고서 발간 후 모든 관계자료(인쇄자료 포함)는 정리 후 책자로 편집하여 최종보고서와 함께 제출함

3) 일반사항

ㅇ 용역책임자(을)는 계약일로부터 7일 이내에 기술용역계약 일반조건 제13조의 규정에 따라 다음 서류를 제출하여야 함

- 착수보고서 : 사업책임기술자 선임계, 기술용역 예정공정표

- 분야별 참여기술자 및 작업계획서

- 보안대책 및 보안각서

- 과업 수행계획서 제출

1) 수급인은 계약 후 10일 이내에 세부과업 수행계획서를 작성, 발주처에 제출하여 검토를 받아야 함

2) 용역책임자는 집필, 조사일정 및 방법을 발주처와 협의하여야 함

ㅇ 용역책임자는 용역일정을 준수하고 발주처가 정하는 바에 따라 용역수행 진도를 보고하여야 함

- 용역수행에 따른 일지를 작성토록 함

ㅇ 기타 발주처가 필요하다고 지정하는 내용에 대하여는 협의, 수용함

ㅇ 발주처(갑)에서는 관계전문가 또는 관계자을 파견하여 수행사항을 확인할 수 있으며 용역책임자는 이에 협조하여야 함

ㅇ 보고서 작성진 및 조사원을 변경하고자 할 때에는 발주처와 사전협의 하여야 함

ㅇ 집필, 조사내용의 성격상 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우 일부 과업을 의뢰하여 수행할 수 있음. 일부 과업을 의뢰할 때에는 해당과업의 결과 및 보완에 대하여 용역업체가 책임을 짐

ㅇ 용역책임자(을)는 최종 성과물 제출 전에 용역내용에 대한 발주처의 최종검사 및 승인을 받아야 함

ㅇ 작성된 도면, 보고서 등은 CAD로 작성하여 CD-ROM으로 납품함

ㅇ 조사된 문헌, 자료 등에 대해서는 사본을 별책으로 편집하여 제출 함

ㅇ 본 조사의 결과물 일체에 대한 지적소유권은 발주처에 있으며 허가 없이 일부 또는 전부를 사용할 수 없음

- 발주처의 학술조사 연구용역에 의한 것임을 용역물에 표기

ㅇ 발부처가 용역 성과품에 대하여 수정 ․ 보완을 요구 할 경우 용역 완료 후라도 수행자의 부담으로 성실히 수정 ․ 보완하여 제출하여야 함

ㅇ 보안사항

- 과업수행중 과업자료의 분실, 도난, 누출을 방지해야 하며, 자료의 철저한 보안을 위해서 별도의 보관함을 설치하고, 관리책임자(정․부)를 지정 관리함

- 과업참여대상자 착수 신고서 제출시 개인별 보안유지 각서를 우리사업단에 제출하여야 함

ㅇ 용역 조사시에는 다음사항을 유의하도록 함

- 문화재 보호 및 훼손에 각별히 주의하여야 하며, 감독관의 지시에 따라 문화재 보호에 만전을 기해야 함

- 조사지역은 등산객, 차량통행 등이 많은 지역이므로 복장을 단정이  하여 불쾌감을 주지 않도록 함

- 조사자는 특히 안전에 유의하여야 함

- 조사자는 본 조사에 대하여 보안을 유지하여야 함

10. 연구용역 보고서 납품내용

납 품 내 용	부 수	규 격	비 고
□ 연구용역 관련 도면작성
◦설계원도	1부	A1
◦원도축소	2부	A3
◦CD-ROM	5부	도면 수록
□ 고증 및 관련문헌, 탁본 조사자료	5부	책 편철제본
□ 사진 및 관련자료
◦조사 사진첩 및 필름, 슬라이드	CD 3매 등
◦기록카드, 조사내용, 작업일지 등	2부	책 편철제본
□ 학술조사 연구용역 보고서
◦ 보고서(CD롬 타이틀 제작포함)	300부 (300개)	국배판	최종
◦ 보고서 (도면집)	5부	B4	최종
□ 기 타
◦ 측량 성과도	각1개

≪붙  임≫

규    격    서

1. 건  명 : 남한산성 지적변천사 연구조사

2. 규  격 : 국배판(10절)

3. 수 량(인쇄부수) : 300부

4. 예상면수(원문기준) : 300면(면지 4매 별도)

(사진도판 : 칼라 20면, 흑백 20면, 원문300면)

5. 지  질 :

◦ 표 지 : 250g 아트지

◦ 본 문 : 스노우화이트 120g/m2

6. 조  판 :

◦ 본문(원문기준) : 전자조판(300면)

7. 인  쇄 :

◦ 표 지 : 4도칼라

◦ 본 문(원문기준) : 옵셋1도(양면) - 280면, 옵셋4도 - 20면

8. 제본 : 무사무선