과업지시서

1. 과업 명칭

재단 건물 균열보수 및 외벽 창호 코킹 공사

2. 과업의 목적

경기문화재단 정밀구조안전진단 보고 및 장마철 안전점검 결과등을 기초로 하여, 재단에 진행중인 균열보수 및 창호코킹등을 시행하여 건축물의 내구성 증대 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

3. 과업의 범위

가. 균열보수(벽체및기둥) : 188M

나. 망상균열보수(벽체) : 11㎡

다. 누수부 보수(천정슬래브, 천정보, 벽체) : 31㎡

라. 재단 건물 외부창틀 코킹 및 기타 감독관이 지정하는 범위

4. 과업기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 20일로 한다.

나. 단, 공사완료 후라도 공사와 관련한 업무, 관련자료의 제출 및        하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행하며, 하자

보수 증권은 2년 5%로 한다.

5. 세부지침

가. 공사 기간중 제반 안전사고에 대하여 민,형사상의 모든 책임을        지며 발주자의 공유시설물의 손실 및 파손시에는 배상 하여야        한다.

나. 시공자는 현장 대리인을 선임하여 감독관의 지시에 따라 제반       작업을 지휘 감독한다.

다. 반입된 자재는 발주자가 지정한 규격품이 입고되도록 하며 부득      이 변경시에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 하고 이를 어길      시에는 공사계약을 취소하고 타업체 시공 하여도 민, 형사상의       이의를 제기 할수 없다

라. 공사 시작 전 바닥 및 손상가능부분에 보양을 철저히 실시하며       파손시 원상복구한다.

6. 특기사항

가. 공사일정 준수 및 안전시공을 최우선으로 할 것.

나. 음주 및 미지정 장소에서의 흡연은 일체 금한다.

다. 공사전,후 정리정돈 철저

라. 시험 및 검사시 감독관 입회하에 실시하여 완료를 득한다.

마. 본 과업지시서에 명기되지 않은 부분은 시방서에 따른다.