과 업 지 시 서

과업명 : 경기도어린이박물관

수장고 내부설치 공사 설계

2011. 1.

경기문화재단

목         차

1. 과 업 개 요

2. 실시설계 과업지시서

1. 과 업 개 요

1. 과 업 명 : 경기도어린이박물관 수장고 내부설치 공사 설계 용역

2. 목     적 : 신축 중인 경기도 어린이박물관의 수장고에 대하여 유물을 손상 없이 안전하고 효율적으로 보관할 수 있도록 하기 위하여 유물수장고의 마감 및 수납장 설치 등 수장고 마감 설계를 위함

3. 과업개요

○ 위 치 : 경기도 용인시 기흥구 상갈동 85번지(상갈 근린공원내)

○ 면 적 : 약 1020.19㎡

○ 수장시설개요

수장고별	면적(㎡)	유물종류	비 고
합 계	1,020.19
수장고 1	177.32	어린이박물관 전시물 등	스프링클러
수장고 2	252.72	″	스프링클러
수장고 3	259.43	경기도박물관 유물 등	소화청정약재
수장고 4	132.76	어린이박물관 전시물 등	소화청정약재
수장고 5	197.96	백남준 작품	소화청정약재

4. 과업범위

○ 수장고 5개실에 대한 조습패널 마감설계(벽, 천장)

○ 수장고 5개실에 대한 바닥 목재 마감설계

○ 공조 및 소방설비, 조명 등 부대설비 설계

○ 기타 수장고 마감설계(출입문 포함) 및 수납 설계

5. 과업지침 : ‘실시설계 과업지시서’와 같음

6. 용역금액 변경 : 20,000천원 내외(부가가치세 포함)

※ 발주청 사정에 의거 시설면적 등의 증감 또는 과업의 변경 등으로 인해 당초 용역금액의 조정이 불가피 할 경우 예산의 범위 내에서 증감 할 수 있음.

7. 과업기간 : 착수일로부터 20일간

2. 실시설계 과업지시서

제1장 용어의 정리

1. 발주청

“발주청”이란 지출부담행위담당관, 계약담당관, 담당 발주청, 발주청 과업수행 부서를 말한다.

2. 수급인

“수급인”이란 설계용역 과업을 수행하기 위하여 발주청과 과업수행 계약을 체결한 개인 또는 회사, 기타 법인을 말한다.

3. 설계자

“설계자”란 자기 책임하(보조자의 조력을 받는 경우를 포함한다)에 설계도서를 작성하고 그 설계도서에 의도한 바를 해설하며 지도․자문하는 자를 말한다.

4. 설계

“설계”란 건축사가 자기 책임하(보조자의 조력을 받는 경우를 포함한다)에 건축물의  건축, 대수선, 건축설비의 설치 또는 공작물의 축조를 위한 설계도서를 작성하고, 그 설계도서에 의도한 바를 해설하는 일을 말한다.

5. 설계도서

“설계도서”란 건축물의 건축 등에 관한 공사용 도면과 구조계산서 및 시방서, 건축설   비계산 관계서류, 토질 및 지질 관계서류, 기타 공사에 필요한 서류를 말한다.

6. 설계도면

“설계도면”이란 건축물을 건설하기 위하여 건축사가 전문적인 지식과 기술을 이용하여 건설공사에 필요한 사항을 도면으로 표기한 것을 말하며, 건축사의 의도하는 목적을 시공자 또는 공사감리자가 이해하기 쉽도록 작성하여야 한다.

7. 시공상세도면

“시공상세도면”이란 현장에 종사하는 기술자나 기능공이 목적물의 품질확보 또는 안전시공을 할 수 있도록 인테리어공사의 진행단계별로 요구되는 시공방법의 순서 등을 설계도면에 근거하여 시공자가 작성하는 도면으로 감독원의 검토승인이 요구되는 가시설물의 설치․변경에 따른 제반도면을 포함한다.

8. 사업기획

(1) 사업기획

“사업기획”이란 발주청이 사업의 기본구상을 토대로 사전조사 및 기본계획을 수립하고, 이를 통하여 개략적인 설계업무를 수행하는 단계를 말한다.

(2) 사전조사

“사전조사”란 수장고공사에 대한 합리적인 기본계획 및 개념설계를 수립하기 이전에 수급자가 현지답사, 계획변경실의 위치 등의 조사업무를 말한다.

(3) 기본계획

“기본계획”이란 발주청이 사업의 기본구상을 토대로 사전조사 업무를 수행하여 사업수행에 적합한 발주방식을 결정하고 사업내용, 사업예산(설계, 시공, 유지관리 등), 사업일정(설계, 시공 등 각 단계별 일정)을 합리적으로 수립하는 업무를 말한다.

(4) 개념설계

“개념설계”란 사전조사 및 기본계획사항을 기초로 수급자가 발주청의 의도, 계획, 재정, 요구시간, 업무의 범위 등을 확인하고 필요한 최소한의 자료조사와 법규검토를 통하여 소요실 및 면적계획, 기능 및 공간분석, 기본동선․유도동선에 대한 분석 및 계획작업 등을 하고 최종적으로 배치도, 개략 평면도, 개략 입면도, 개략 단면도, 개략 조감도 등을 작성하는 단계를 말한다.

최종 과업의 범위 및 내용의 결정은 발주처 최종기관과 협의후 포함하여야 한다.

9. 기본설계

(1) 기본설계

“기본설계”란 발주청이 사업기획단계에서 수립된 기본계획 및 개념설계를 토대로 계획설계와 중간설계 업무를 수행하는 단계를 말한다.

(2) 계획설계

“계획설계”란 발주청의 의도, 소요공간, 예산, 공정과 배치도, 평면도, 입면도의 스케치를 준비하는 단계로서 개념설계 단계에서 이루어진 분석 자료와 사업 방향을 토대로 인테리어에 관한 설계의 기본목표와 방향을 수립하는 설계업무를 말한다. 이 단계에서 설계의 틀을 정하며 사업의 일반적인 조건, 구성요소의 규모 및 관계를 선정한다.

※ 기본설계 및 계획설계시 발주청의 관계기관(경기도어린이박물관, 경기도박물관, 백남준아트센터)과 업무회의에 참석하여, 발주청 및 관계기관의 의도를 완벽히 숙지하고, 발주청 의도를 포함하여, 업무범위에 반영하여야 한다.

※ 최종 과업의 범위 및 내용의 결정은 발주처와 협의후 포함하여야 한다.

10. 실시설계

“실시설계”란 기본설계단계 및 계획설계에서 결정된 설계기준 등 제반사항에 따라 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 실시설계 도서형식으로 충분히 표현하여 제시하는 설계업무를 말한다.

제2장  공통 및 일반사항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “경기도어린이박물관 수장고 내부설치 공사 설계”라 칭한다.

2. 과업의 목적

신축 중인 경기도 어린이박물관의 수장고에 대하여 유물을 손상 없이 안전하고 효율적으로 보관할 수 있도록 하기 위하여 수장고의 조습패널마감 및 수납장 설치 등 수장고 마감 설계를 위함

3. 과업의 내용

○ 벽 및 천장 조습패널 마감도 작성

○ 바닥 목재 마감도 작성

○ 수납장 도면 작성

○ 수장고에 대한 설비 및 전기, 소방 등 기타 수장(출입문 포함) 마감도 작성

○ 기타 실시설계 지침서에서 정하는 사항

4. 과업의 범위

○ 사업개요

- 위 치 : 경기도 용인시 기흥구 상갈동 85번지(상갈 근린공원내)

- 면 적 : 약 1020.19㎡

○ 과업범위

- 수장고 내부 조습패널 마감도

- 수장고 바닥 목재 마감도

- 각 실별 수납장 배치도

- 수장고에 대한 설비 및 전기, 소방 등 기타 수장(출입문 포함) 마감도 작성

- 산출내역서

- 공사 과업지시서

- 일반시방서

- 특기시방서

5. 과업 수행 기간 및 설계변경 조건

○ 용역기간 : 착수일로부터 20일간

○ 계약기간 및 설계변경 사유 : 발주청 요구 시 또는 상호 협의하여 정함.

6 과업수행

○ 과업수행자는 본 과업 지시서와, 관계법령 및 규정에 따라 성실히 과업을 수행하여 충실한 과업 성과품이 납품되도록 최선을 다하여야 한다.

○ 본 과업은 계약 체결후 5일 이내에 착수하여야 하며 착수계, 과업수행 계획서,  대리인계, 용역수행자 명단, 보안각서 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여  야 한다.

○ 과업수행자은 발주청에서 제시하는 유물특성에 적합한 수납장을 배치 설계하되 예비검사를 통해 발주청에서 선임한 감독자의 승인을 받아 확정한다.

7 용역감독 등

○ 용역감독

발주청이 이 과업을 수행함에 있어 수시로 과업수행자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

- 기술인력 동원 현황, 업무수행상태, 기타 확인에 필요한 사항

8 과업수행자의 책임

○ 관련법률 준수의 의무

- 과업수행자는 본 과업에 적용되어야할 관련 법규 기준을 준수하여야 한다.

- 본 과업성과의 하자로 인하여 인명피해, 재산상의 손실, 기타 공사진행 상 지장을 초래하여 재설계, 또는 손해보상 등이 필요한 경우 과업수행자는 모든 책임을 지고 그에 따라야 한다.

9 보안 및 비밀유지

○ 보안관계법규의 준수

과업수행자는 발주청에 필요한 보안 관계법령 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 과업수행자가 져야 한다.

○ 과업성과품 발간 시 유의사항

과업수행자는 필요시 각 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 감독원과 협의하여 발간하여야 한다.

○ 보안관리의 책임

과업수행자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 과업수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

10 과업수행자의 교체

○ 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 자격을 갖추어야 하며 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 과업수행자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

11 설계도서 작성 시 고려되어야 할 사항

○ 기본사항

1) 설계변경 및 사업비 증액이 최소화 되도록 충분한 조사를 실시하여야 한다.

2) 과업수행자는 준공예정 5일 이전에 납품목록 및 주요 성과품 각 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며 수정을 요하는 부분은 즉시 수정하여야 한다

○ 설계내역서 등 작성요령

1) 모든 설계도서 작성은 정부발행 표준품셈표 및 설계기준 지침에 의거 산정한다

2) 제품 및 재료의 단가는 예산범위 내에서 최고의 품질을 적용하고, 발주청과 협의하여 정한다.

12 설계도서의 작성요령

○ 도면의 크기 및 외곽선

원지는 A3크기로 하되 “발주청”이 지정한 서체 및 용지를 사용하여야 하며, 별도 협의하여 정한다.

○ 단 위 : 단위는 미터법으로 표기하되 ㎜단위로 표시한다.

○ 축 척 : 별도의 지시가 없는 한 축척의 모듈은 다음과 같다.

- 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/30, 1/50, 1/100, 1/200, 1/300, 1/600, 1/1,200

○ 숫 자 : 숫자는 아라비아 숫자를 사용하여야 한다.

○ 문 자 : 설계도서(산출내역서 등 포함)등 제출될 모든 서류에는 한글만을 사용하여야 한다. 다만 표기가 어려울 경우 한자 또는 영문으로 부기할 수 있다.

○ 관련법령 준수 : 설계도면은 건설기술관리법 시행령 제38조의11 동법 시행규칙 제32조, 건축사용역의 범위와 대가기준 등 관련법령을 적용한다.

13 특기사항

○ 상기도서의 제작 중 도면이 중복될 경우 단일화 할 수 있으며 동일도면에 복합적용할 수 있다.

○ 도면규격과 설계도 축척이 맞지 않을 경우 일부 축척을 변경할 수 있다.

14 설계도서 등 제출

○ 아래의 설계도서 등 조사된 모든 자료를 제출하고 발주청이 추가 관련자료요구 시 제출해야 한다.

○ 설계도서

가) 설계도면            (A3)                        -  5부

나) 산출내역서          (A4)                        -  5부

다) 일방시방서          (A4)                        -  5부

라) 특기시방서          (A4)                        -  5부

마) 성과물을 수록한 CD                            - 각 3부

바) 기타 참고자료                                   -  3부