과  업  지  시  서

- 조경관리 및 야외체험장 관리 용역 -

2012. 2

사업담당	행정지원팀	박인호	T. 031-830-5623	F. 031-830-5624
계약담당	행정지원팀	박영휘	T. 031-830-5621	F. 031-830-5624

전곡선사박물관

과 업 지 시 서

본 과업지시서는 전곡선사박물관(이하“갑”이라 칭한다.) 부지 내 조경 수목을 친환경적인 유지관리로 쾌적하고 아름다운 경관조성으로 관람객들로부터 다시 찾고 싶은 박물관 분위기 조성을 위하여 계약상대자(이하“을”이라 칭한다.)와의 적정한 용역수행 과업을 정하는데 그 목적이 있으며, 도급용역의 대상 및 범위와 과업의 내용은 다음과 같다.

1. 업무의 대상

전곡선사박물관 부지 내의 조경수목, 조경시설, 야외체험장 등의 유지 관리

2. 업무의 범위

① 잔디관리

② 조경시설(화분, 그늘막, 생태연못 포함) 및 수목관리

③ 사냥터 등 야외체험장 유지 관리

※ 2명의 관리인을 현장 배치(상주) 용역업무 수행

3. 일반사항

① 식물의 생리, 생태적 특성에 부합 되도록 관리 계획서에 의하여 관리하여야 한다.

② 전지대상 수목은 전지를 실시하여, 수형 유지와 조경 효과를 극대화 하여야 한다.

③ 각종 수목은 병충해․영양결핍․고사로부터 보호하여야 하며, 최적성장 을 위한

문제점을 초기파악, 예방할 수 있도록 예찰에 관점을 두어 상시 확인하여야 한다.

④ 관상수(화분포함) 관리를 철저히 하여야 하며, 최적상태를 유지토록 적당량의

수분공급을 하여야 한다.

⑤ “을□은 작업관리 일지를 작성 “갑”이 지정한 관리부서(담당자)의 확인을 받아야 한다.

⑥ 과업시행과 동시 착수계(연간 작업계획서 포함)를 작성 제출하여야 하며 용역비        청구(매월)시 작업일지 및 작업사진 등을 제출 하여야 한다.

⑦ 과업 수행과정에서 안전 수칙을 준수하되 발생되는 모든 사고 및 시설물 파손에

대하여는 “을”이 민, 형사상 책임은 물론 손해배상 책임을 져야 한다.

4. 잔디관리

① 제초시기 및 방법

㉠ 제초 시기는 4~10월중 필요시 수시 실시하여야 한다.

㉡ 제초는 발생초기에 뿌리까지 완전히 제거하여야 하며, 인력으로 이를 시행

하여야 한다.

㉢ 클로버 또는 쑥 등 번식력이 강항 잡초는 특별 제초하여야 한다.

② 잔디 깎기

㉠ 이슬이 갠 상태에서 실시하여야 한다.

㉡ 6~10월 사이 필요시 수시 실시한다

㉢ 초장 3㎝내외로 유지하고 매회 깎기 방향을 전환하여야 한다.

㉣ 잔디 깎기는 기계 깎기를 원칙으로 한다.

㉤ 구조물 주변이나 수목아래는 인력 깎기로 실시하여야 한다.

5. 수목관리

① 전  정

㉠ 수종에 따라 관리방법이 상이하므로 크기에 따라 구분하여 관리한다.

㉡ 목 및 관목은 연2회 이상 전정을 실시하여야 하되, 도장지의 돌출이 없어야 한다.

㉢ 화목류의 전정은 꽃이 진 직후에 실시하여야 한다.

㉣ 교목류 중 일부 수종에 대해서는 기본전정을 실시하되 적송, 소나무 등은

적심 및 고사 잎이 없도록 수시 병행하여야 한다.

㉤ 숙근 초화류 등은 묵은 잎 따기를 실시하여 항상 청초한 잎을 유지 시켜야한다.

㉥ 전지후의 부산물은 즉시 수거해야 한다.

② 월동보호

㉠ 동계추위는 건조한 강풍에 견디는 힘이 약하여 피해가 예상되는 수종에 한하여

11월중에 지표로부터 1.5m 높이로 모양내어 짚 싸기를 실시하여야 한다.

㉡ 강풍․동해 등 일부 피해가 예상되는 수목에는 주풍 방향에 이엉으로 방풍벽을

설치하여야 한다.

③ 병충해 방지

㉠ 연2회 이상 정기방제를 실시하되 병충해의 발생초기에 수시로 대처하며,

특히 소나무류의 적성병․진딧물 등에 대하여 관찰 예방하여야 한다.

㉡ 기타 대지 경계로부터 병․해충 전이에 대하여 각별히 관찰 예방하여야 한다.

④ 비료 및 농약사용

㉠ 반드시 기준표에 의거사용(희석농도, 사용기기, 사용량, 사용방법 등) 하고,

사용된 공포, 빈병 등은 “갑”이 지정한 관리담당 부서의 수량 확인 후

소각 또는 폐기 처분하여야 한다.

㉡ 위험성이 있는 농약류는 시건장치가 있는 안전한 농약 보관소를 이용한다.

㉢ 토양의 이화학적 성질을 개선할 수 있는 완숙한 부엽토를 연2～3회 분할하여

시비하여야 한다.

㉣ 수목 보호재를 4월과 11월 연2회 실시하여야 한다.

⑤ 고사목 처리

㉠ 고사목이 발생하는 즉시 “갑”이 지정한 관리담당부서에 보고하여 위치,

상태를 확인한 후 처리토록 한다.

㉡ 고사목별 원인규명과 사후대책을 수립하여야 한다.

㉢ 고사목은 천재지변이 아닌 관리상 하자로 인정될 때는 “을”은 동일 수목

이상의 것으로 대체하는 등 이에 모든 책임을 지며, 하자의 재발 방지에

주력하여야 한다.

㉣ 일부 우량수목의 고사목에 한하여 필요한 경우 경관 등을 고려하여 고사목을

보존하고 “갑”의 지시에 따라 넝쿨성 식물(담쟁이, 능소화 등)을 부착시켜

활용할 수도 있게 하여야 한다.

6. 그늘막 및 생태연못 관리

① 그늘막 주위에는 적기(3~4월경)에 넝쿨류 식물을 식재하여 여름(6~9월)에        그늘막이 형성 되도록 해야 한다.

② 생태연못의 깨끗한 수질 유지를 위한 이끼 제거 등 정기적인 바닥 청소를 실시        하여야 한다.

7. 야외체험장 관리

① 사냥터 등 야외체험장의 체험․교육용 소품관리 및 환경관리를 하여야 한다.

8. 자재 및 재료의 공급

① 조경관리에 사용되는 일반적인 자재, 재료비 등은 “을” 이 부담함을 원칙으로        하되 특별한 경우에는 상호 협의 결정 한다.

② 관리용 공구 또는 기계 ․ 장비류 중 “갑”이 보유하고 있는 것은 “을”이 무상 사용한다.

9. 특기사항

① 본 용역의 원할한 수행을 위하여 “을”은 용역기간 내내(10개월간) 2명의           관리인을 주5일(토․일요일 근무 - 평일 중 2일 휴무) 현장에 상주 시켜야 한다

※ 현장근무자는 조경관리업무 경험자로서 연천군 주민을 우선적으로 고용하여야 함.

② 위 현장 관리인은 “갑”의 교체 요구가 있을 시 “을”은 이를 수용해야 한다.

③ 본 과업내용에 포함되지 않은 사항은 상호 협의 진행한다.

.