『경기도문화자원 Link 운영 시맨틱 프레임워크 도입』

과업 지시서

Ⅰ. 사 업 개 요

1. 사 업 명 : 경기도문화자원 Link 운영 시맨틱 프레임워크 도입

2. 목    적

□ 경기문화자원 Link Data 홈페이지 데이터 구축 및 운영을 위한 기본 추론 엔진 및 온톨로지 관리 모듈 도입

□ 입력 자료 간 데이터 모델링 을 통하여 자료간 연계 시각화

□ 경기도 종합목록 시스템 서지 온톨로지 구축 및 서비스 제공

3. 납품 및 설치기한 : 계약체결일로부터 120일 이내
※ “경기도문화자원 Link” 홈페이지 프로그램 기능개선을
위한 관련 기술 지원 포함

4. 설치장소 : 경기도사이버도서관(전산실)

5. 주요사업 및 구매내역

- 시맨틱 프레임워크(추론엔진 , 온톨로지 저장소 및 관리툴등)  1식 및 설치 및 데이터 설계 및 생성된 자료 구축 업무 지원

- “경기 문화자원 Link” 홈페이지 운영용 데이터 설계 및 생성 관련 기술 지원

- 기존 운영중인 Konan Search4 프로그램과 검색엔진 연계 지원

※ 세부내역 “III.물품규격서” 참조

Ⅱ. 일반사항

1. 목적

본 규격서는 경기도사이버도서관 에서 “경기도문화자원 Link 운영용 시맨틱 프레임워크 도입” 와 관련하여 계약업체(이하 “계약당사자"라 한다.)가 사업수행에 필요한 세부사항을 명확히 정의하기 위함.

2. 입찰참가자격

입찰 참가 자격은 공고서의 내용을 준함-

3. 계약자 준수사항

가. “계약당사자"는 전자 입찰 낙찰 후 14일 이내에 계약을 하여야 한다. 기간내에 미계약시 계약 포기로 간주한다.

나. “계약당사자"는 계약 전에 본 규격서를 비롯한 기타 계약서류를 조사 검토하여 시행하여야 하며, 의문 사항은 반드시 경기도사이버도서관의 의견을 확인하고 계약 후에는 경기도사이버도서관의 해석과 관계법규를 준수하여야 한다.

다. “계약당사자"는 시방서에 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 납품ㆍ설치하여야 하며 납품한 품목에 대하여 기술지원 확약서를 제출 하여야 한다.

라. “계약당사자"는 본 규격서 및 구매품목에서 기재되지 않은 사항이라도 시스템 구축 및 운영에 필요한 사항은 반영시켜 납품하여야 한다.

마. “계약당사자"는 경기도사이버도서관이 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 본 사양의 성능 발휘에 중대한 차질이 발생 될 경우 “계약당사자"의 책임 및 부담으로 수리 또는 교환한다.

바. “계약당사자"는 납품하는 장비에 대하여 설비를 하자 없이 수행 하여야하며 경기도사이버도서관의 경기도사이버도서관 시스템 납품에 있어서 최대한 협조하여야 한다.

사. “계약당사자"는 시스템 납품 후 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위하여 솔루션 안정화를 위한 감시 및 튜닝을 실시하여야 한다.

4. 적용규격

가. 설치되는 모든 제품은 경기도사이버도서관이 규정한 사양 이상이어야 하며, 납품 후라도 기준 미달 부분이 발견되거나 누락되어 있는 부분이 있을 때에는 즉시 교체하거나 적합한 제품을 납품하여야 한다.

나. 설치되는 모든 제품은 제조 및 공급사의 100% 정품으로 납품되어야 한다.

다. 규격의 누락 또는 기준 미달의 경우 장비의 성능 및 안정성을 인증하는 인증서를 계약시 첨부하지 않고 타사 제품을 사용한 경우에는 경기도사이버도서관은 계약을 해지할 수 있다.

5. 납품 및 설치

가. “계약당사자"는 S/W에 대한 세부물품리스트, 설치일정표, 제조사공급자증명원, 제조사 기술지원 확약서를 계약당일 제출하여 감독공무원 또는 담당관의 승인을 얻어야 한다.

나. 납품 및 설치는 및 사업특성상 관련 S/W의 색인 데이터 정비까지 계약 체결일로부터 120일내로 한다. 기일 내에 설치하지 못할 경우 법령이 정하는 지체상금을 납부하여야 한다.

다. 납품장비는 제품 출시 후 1년 이하의 최신의 제품이어야 하고, S/W는 최신버전으로 제공하되 본 규격서 III항의 품목별 세부규격을 우선으로 부대장비 일체를 일괄 납품, 설치하여야 한다.

라. 신규 프로그램 구축 작업은 경기도사이버도서관 및 각종 서버와 연계된 기존 업무에 지장이 없어야 하며, 경기도사이버도서관에서 운영중인 각종장비(주전산기, 백업장비, LAN)의 정상 운영에도 지장이 없어야 한다.

마. 검수 완료 후에라도 본 시스템의 운영과 관련된 “계약당사자" 의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 “계약당사자"가 변상 조치하여야 한다.

바. “계약당사자"는 무상 유지보수 기간 동안 향후 제품의 기능향상(업그레이드)으로 인하여 프로그램 추가 설치가 필요한 경우에는 동일 버전으로 무상지원 하여야 한다.

사. 경기도사이버도서관에 납품되는 모든 물품의 OEM 납품을 금지한다.

6. 보안대책

가. “계약당사자"는 전산실 출입 등에 대하여 경기도사이버도서관이 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며 보안각서를 제출하여야 한다.

나. “계약당사자"는 설치 중 취득한 경기도사이버도서관의 보안사항 및 기타 시스템의 내부구성, 네트워크, 데이터 등 일체에 대하여 보안을 유지하여야 하며 이에 따른 문제발생 시 “계약당사자"가 모든 민형사상 책임을 진다.

7. 검사 및 검수

가. 검수의 대상범위는 본 규격서에 의한 시스템의 납품, 설치 및 시스템의 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함한다.

나. 물품규격의 확인은 본 구매규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 “계약당사자"는 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

다. “계약당사자"는 검수개시 1주전까지 구매규격서의 요구조건을 충분히 포함하는 시험항목 및 방법 등을 기술한 검수계획서를 경기도사이버도서관에게 서면으로 제출하여 승인을 받아야 하며, 검수계획서에는 다음의 사항들이 필히 포함되어야 한다.

1) 장비구성 품목 및 구성도

2) 시험항목 및 방법

라. “계약당사자"는 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 경기도사이버도서관 에게 충분히 제공 하여야 하며 시험가동과 검수에 필요한 물품은 “계약당사자"가 무상으로 제공하여야 한다.

마. “계약당사자"는 검수 요청 전 시스템의 정상작동 여부를 시험가동하고 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며, 시험 가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 사항에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

바. 최종 검수 결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 경기도사이버도서관의 요구에 의해 “계약당사자"는 납품․설치한 모든 항목를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “계약당사자"의 부담으로 한다.

사. 납품일 내에 다음 사항을 입증해야만 검수 요청을 할 수 있으며, 솔루션의 하자로 시스템 가동이 지체될 경우 시스템 일체를 교체하여야 한다.

1) 본 구매규격서 내역에 맞는 솔루션 납품 및 설치 및 운영 환경에서 의
안정적인 운영 및 최종 검수 완료 후 제출 하도록 한다.

아. 감독관이라 함은 경기도 사이버 도서관으로부터 감독의 임무를 부여받은 직원을 말하며 시공업체 현장대리인에 대한 지시, 승인, 검사 등을 수행한다.

8. 하자보증 및 유지보수

가. 무상하자보증기간은 검수 일로부터 1년으로 하며 세부적인 유지보수 기간은 아래 항목에 따른다, 숙련된 전담기술자를 지정하여 월1회 이상 정기점검과 기타 Device 등의 Patch 적용을 실시하고, 결과보고서를 제출하여야 한다.

나. 하자보증기간 중 발생한 하자에 대해서 “계약당사자"는 신속하게 수리 또는 교체  하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 “계약당사자"가 부담 변상조치 하여야 한다.

다. “계약당사자"는 24시간 비상연락체제를 유지하여 장애복구에 책임을 져야 하며 장애(고장)통보를 받은 시간으로부터 4시간 이내에 도착하여 보수에 착수하고 8시간 이내에 복구하여야 한다.

라. 장애발생시 48시간(일과 후 시간포함)이상 정상운영이 불가능한 경우에는 즉시 동일규격의 장비로 대체 설치하여 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

마. 다, 라항과 관련하여 피해가 발생할 시는“계약당사자"는 변상 조치하여야 하며, 장애복구에 따른 시간초과로 정상적인 업무에 지장을 초래한 경우 “계약당사자"는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 규칙 안 제75조에 의하여 지체상금을 지불하여야 한다.

바. 모든 납품 S/W에 대해 월3회 이상 동일한 장애가 발생하였을 경우, 경기도사이버도서관 의 요청에 따라 “계약당사자"는 납품한 전 품목을 신규로 교체하여 제공하여야 한다. 월3회라 함은 최초발생기준 30일 이내 3회 이상 발생을 의미한다.

사. 경기도사이버도서관이 추후 무상 유지보수기간동안 솔루션을 확장하거나 이전, 타 기종으로 교체 등이 발생할 경우 “계약당사자"는 이에 적극 지원하여야 한다.

아. 일과 후 및 공휴일에도 기술팀과 항시 연락될 수 있도록 비상연락체제를  구축하고 변동사항 발생 시 수시로 그 명단과 연락처를 제출하여야 한다.

9. 제출서류

가. “계약당사자"는 계약시 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며 사업 수행 중 경기도사이버도서관이 필요하다고 판단되는 산출물은 “계약당사자"가 추가 제출하여야 한다.

1) 제조사의 공급자 증명서 및 기술지원확약서 원본 1부.
※ 제조사가 해외 일 경우 국내지사

2) 소프트웨어 제조사의 공급자 증명서 및 기술지원확약서 원본 1부.

※ 제조사가 해외 일 경우 국내 지사

3) 기타 납품되는 S/W일체에 대한 LIST 및 정품보증서 2부.

4) S/W 원본 CD-ROM / DVD 각 2부.

5) 낙찰업체는 제조업체가 발행한 제조사의 공급확약서 및 기술지원 확약서를 계약 당 일 반드시 제출하여야 하며 미제출 시 계약포기로 간주한다.

나. 해당 공급 원제조사가 아닐 경우 해당 제조사로부터 제품공급 및 기술 지원 확약서를 계약 당일 반드시 제출해야 한다.

10. 교육 및 운영지원

가. “계약당사자"는 납품 계약 및 납품 완료 시 경기도사이버도서관  전산 요원의 시스템 운영에 필요한 아래 과정의 교육을 무료로 제공하여야 한다.

다. “계약당사자"는 본 시스템의 유지관리 및 운용을 위한 시스템 설명서, 장비별 운용법, 예방점검법 등을 납품 시 경기도사이버도서관에게 제출하여야 한다.

Ⅲ. 물품규격서(세부납품규격)

규 격
온톨로지 저장소 (Repository)	오픈소스가 아닌 자체개발한 온톨로지 저장소 RDF/XML, N-Triples, Turtle 등의 다양한 형식 지원 대용량 온톨로지 저장 및 추론에 최적화된 Native 저장소 (별도의 DBMS가 필요없음) 대용량 온톨로지 저장 기능 (10억 Triple 이상의 대용량 온톨로지 처리) 점증적(추가, Incremental) 온톨로지 저장기능 백업된 온톨로지 저장소로 서비스 중단 없이 교체 복수의 온톨로지 서버에 온톨로지 저장소를 전파하여 미러링 서비스 구성 압축 저장을 통한 Disk 사용량 및 IO 최적화 온톨로지 모델에 대한 적합성 오류 검증 및 리포팅 구축된 온톨로지 저장소에 대한 적합성 오류 검증 및 리포팅
추론엔진 (Reasoner)	오픈소스가 아닌 자체개발한 추론엔진 RDF, RDFS, OWL-lite 수준의 추론 규칙 지원 Native 추론 알고리즘을 통한 신속한 추론 전방추론 (Forward reasoning) : 질의가 실행되기 전 규칙에 따른 추론을 실행하여 저장 후방추론 (Backward reasoning) : 질의 실행시 규칙에 따른 추론을 실행 사용자 규칙에 따른 전‧후방 추론 기능 SPARQL 지원 - OPTIONAL, UNION, GROUP BY, FILTER (AND, OR, NOT, BLANK, BOUND, REGEX 등) SPARQL 표준의 대부분의 기능을 지원 SPARQL Results/XML 출력 지원 RDF/XML, N-Triple, Turtle 지원 (CONSTRUCT문의 경우) 신속한 질의 처리를 위한 자체 질의/결과 프로토콜 질의 전처리, 결과 후처리 사용자 정의 plug-in 기능 질의 / 결과 Cache 기능

온톨로지 수집엔진 (Watcher)	원문 데이터 수집 설정 기능 온톨로지 변환 매핑 규칙 편집 기능 이진 첨부화일 (PDF, 한글, 워드, 엑셀 등)을 텍스트/ 메타정보 추출 plug-in 인터페이스 구현을 통한 자유로운 사용자 정의 규칙 사용 영문 대소문자 매핑 기능 (대문자로 치환 한자->한글 매핑 기능 (KSC5601 범위내의 상용한자) 특수문자 매핑 기능 : 비 ASCII 특수문자에 대한 ASCII 문자 매핑 HTML 태그 제거 기능 HTML 특수문자 매핑 기능 (일반문자로 치환) 전거데이터와 개체식별 규칙을 통한 개체 식별 기능 (plug-in 기능) 온톨로지 데이터 변환 생성시 적합성 오류 검증 및 리포팅 기능
웹기반 관리도구 (Web- Manager)	온톨로지 모델 및 인스턴스 관리 기능 (추가, 삭제) 구축된 온톨로지 모델 및 인스턴스에 대한 시각적 조회 기능 매핑 데이터에 대한 후처리 설정 및 plug-in 기능 개체 식별을 위한 plug-in 기능 온톨로지 instance, property 와의 매핑 규칙 설정 기능 온톨로지 저장소 관리 및 추론 규칙 관리 기능 설정 변경시에도 서비스의 중단이 없는 무중단 설정 기능 각종 설정 (온톨로지 모델, 매핑 규칙, 인스턴스, 추론 규칙) 변경 시에도 서비스의 중단없이 설정이 처리되고 서비스에 반영 관리도구를 통한 온톨로지 전체/추가 저장 및 추론 명령 기능 전체 저장/추론 및 추가 저장/추론에 대한 스케줄링 기능 진행 상황 및 과거 저장/추론 이력 관리 질의 처리 통계 기능 시스템 상태 실시간 리포트 기능 : 온톨로지 서버의 CPU, 메모리, DISK, 네트워크 상황 실시간 리포트 장애 및 오류 상황 통계 및 자동보고 기능 : 장애 및 오류상황에 대한 e-mail 및 SMS 보고 기능 (SMS의 경우 SMS모듈 제공시 오류상황 요약보고) SPARQL 질의 테스트 기능 온톨로지 서버의 실행 상태 제어 및 네트워크, Thread 등 설정 복수의 장비에 설치된 온톨로지 서버의 통합 관리 기능 관리도구의 사용자에 대한 기능별 대상별 권한 설정 기능 관리도구에 접근 할 수 있는 IP Address 및 대역을 설정 기능 관리도구 사용자 계정 관리 기능
기타	GS 인증 받은 제품일 것

Ⅳ. S/W 운영 서버 SPEC

모델명	수량
HP RX2800	○ CPU : Intel Itanium 4Core*2EA Total : 8Core ○ MEM : 4GB * 4EA ○ DISK : 300GB*2EA , SAN ○ OS : HP UNIX 11.x