물품(3D프린터기) 목록표

연변	품명	모델명	수량	단위	비고
1	3D프린터기(FFF방식)	T5s	1	EA

※ 상세규격설명서 참조

규 격 설 명 서

모델명	T5s		수 량	1
			단 위	EA
물품명	영 문	3D printer
	국 문	3D 프린터기

1. 규 격(Specification) 출력방식 : FFF방식 외관크기 : 537mm * 537mm * 805mm (W*D*H) 조형크기 : 340mm * 340mm * 480mm (W*D*H) 제품무게 : 27kg 전력사양 : 220V, 60Hz, <600W 적층해상도 : 50-300 micron(0.05-0.3mm) 노즐 직경 : 0.4mm 필라멘트 : PLA, ABS, 나일론, 탄소섬유강화 필라멘트 외 (1.75mm규격) 구동제어 : 광학엔코더 피드백 모터 제어 노즐온도 : 180~245도 베드온도 : 60~95도 CPU : 32비트 ARM프로세서 (듀얼보드) 인터페이스 : 5인치 컬러 터치스크린, 조그다이얼, USB메모리 프린팅 모터제어 : PUMP board 지원파일 : *stl, *obj, *amf
2. 기 능(Function) - 산업용 고정밀 3D 프린터 - 고속 및 안정적인 프린팅을 위한 위치제어 시스템 센서 및 모터를 통합제어 관리하는 통합 시스템 보드 PC 없이 독립 프린팅이 가능한 터치스크린 및 인터페이스 한글화된 소프트웨어	[제품참고사진]