과업지시서 및 구매계약 조건

1. 사 업 명 : 경기문화재단 경기상상캠퍼스 디자인랩 인쇄기 구매

2. 목 적 : 경기상상캠퍼스 상상공작소 내 디자인랩 인쇄기를 구입함으로서   다양한 출판·인쇄산업 발전을 위한 사업에 활용하고자 함

3. 구매내용 : 전자동 동시 2도 유판 인쇄기(1대), 인쇄기카트리지(18개)

4. 납품기한 : 계약일로부터 10일이내

5. 장비설치 장소 및 용도

가. 장 소 : 경기상상캠퍼스 상상공작소 내 디자인랩

나. 기 간 : 계약일로부터 10일 이내

다. 용 도 : 인쇄

6. 제출서류

경기문화재단 경기상상캠퍼스 상상공작소 내 디자인랩 인쇄기 구매 계약

후 납품 업체는 원활한 운용 지원을 위하여 2일 이내 다음의 서류를

제출해야 하며, 미제출시 차순위 응찰자와 계약

가. 계약 시 제출서류

1) 물품 상세 명세서

2) 인쇄기 A/S 및 물품 보증서

3) 위 사항 외 요구서류 별도 제출

7. 장비성능, 설치, 납품

가. 장비성능

○ 성능 및 기능은 별첨 “규격서” 요건에 충족하여야 한다.

나. 장비납품

○ 장비납품은 계약일로부터 10일 이내에 하여야 한다.

○ “전자동 동시 2도 유판 인쇄기”(이하 “인쇄기”라 한다) 사양요구서의 내용과

상이한 제품을 납품하였을 때 책임은 납품자에게 있으며 경기문화재단에서는

그 계약을 파기할 수 있고, 그에 따른 제반 책임은 납품자에게 있다.

다. 장비설치

○ 장비설치는 납품과 동시에 이루어져야 한다.

○ 장비설치에 따른 운반, 설치, 시험 등에 소요되는 각종 비용은 납품자 부담으로 한다.

※ 설치과정에서의 사고는 납품자에게 전적으로 책임이 있다.

라. 기 타

○ 납품자는 인쇄기 사용자에게 사용법에 대한 교육을 실시하여야 하며, 교육에 포함되지      않은 내용으로 기기가 고장 날 경우에는 공급사의 부담으로 처리한다.

8. 보안 및 안전관리

납품자는 장비설치 중 취득한 모든 정보에 대해 보안을 유지해야 하고 해당 자료를 외부로 유출해서는 안되며, 문제 발생시 계약업체가 민ㆍ형사상 책임을 지고 보상해야 한다.

9. 유지보수

가. 무상 하자 유지보수

○ 납품자는 설치된 인쇄기에 대하여 1년간 하자 보증의 책임을 지며, 무상 유지 및 보수하여야 한다.

○ 물품의 중대한 결함 발생(기능저하, 사양서 내용과 불일치)시에는 납품한 기기를 제비용     을 부담하여 즉시 수거한 후 대체 납품하거나 물품대금을 반환하여야한다.

※ 단, 사용자의 부주의로 인한 결함은 제외한다.

나. 유지보수 체계

○ 장비 장애발생시 서비스 요청 후 2시간 이내에 현장에 도착하여 보수에 착수

하여야 하며, 8시간 이내에 복구 완료하여 정상 가동토록 조치하여야 한다.

○ 장시간 사용이 불가능할 경우 납품자는 동일기종으로 대체 설치하여 업무에 지장이

없도록 하여야 한다.

다. 부품확보

○ 인쇄장비의 원활한 사용을 위하여 필요한 부품은 구비되어 있어야 하며, 장애 발생시

최단 시간 내에 교체 수리하여야 한다.

[별첨 #1]

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	수 량	비 고
1. 전자동 동시 2도 유판 인쇄기	1대	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분			세 부 내 역
전자동 동시 2도 유판 인쇄기 (1대)	해상도		600 X 600 dpi 이상
	출력속도		- 60ppm ~ 120ppm - 150ppm (터치패널에서 선택시)
	최대 용지사이즈 (mm)		291 X 413 mm
	용지 무게(gsm)		50~128g/㎡
	급지 용량 및 배지 용량		약 1000매 (80g/㎡) / 최고 높이 110mm
	마스터	공급 방식	전자동 (약 220판)
		배판 방식	수평 배판방식(약 80매)
	양면인쇄		가능
	잉크 토너		2개 동시 사용 가능

물품내역 및 세부규격

물품내역

품 명	수 량	비 고
2. 2도 유판 인쇄기 카트리지	18개	정품 및 AS관계를 확인할 수 있는 서류 제출

세부규격

구 분			세 부 내 역
전자동 동시 2도 유판 인쇄기 카트리지 (18개)	해상도		600 X 600 dpi 이상
	출력속도		- 60ppm ~ 120ppm - 150ppm (터치패널에서 선택시)
	최대 용지사이즈 (mm)		291 X 413 mm
	용지 무게(gsm)		50~128g/㎡
	급지 용량 및 배지 용량		약 1000매 (80g/㎡) / 최고 높이 110mm
	마스터	공급 방식	전자동 (약 220판)
		배판 방식	수평 배판방식(약 80매)
	양면인쇄		가능